<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="33.02" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.02" y1="0" x2="33.02" y2="38.735" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.02" y1="38.735" x2="0" y2="38.735" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="38.735" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>MBP</text>
<text>PEPPER
SPRAY</text>
</plain>
<libraries>
<library name="jacks">
<packages>
<package name="DC_TS">
</package>
</packages>
</library>
<library name="potentiometers">
<packages>
<package name="16MM_PADS.1">
<description>&lt;b&gt;16mm / Solder Lug&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
For wired potentiometers
&lt;p&gt;
&lt;a href="http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/alpha-single-gang-16mm-solder-terms-linear-audio-taper/"&gt;http://smallbear-electronics.mybigcommerce.com/alpha-single-gang-16mm-solder-terms-linear-audio-taper/&lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="TRIM1">
<description>&lt;b&gt;Bourns 3362p&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
&lt;a href="http://www.taydaelectronics.com/potentiometer-variable-resistors/cermet-potentiometers/3362p.html"&gt;http://www.taydaelectronics.com/potentiometer-variable-resistors/cermet-potentiometers/3362p.html&lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="supply pins">
<packages>
<package name="IO.2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="caps-film">
<packages>
<package name="0.2&quot;.SML">
<description>0.2" (5.08mm) spacing
&lt;p&gt;
&lt;b&gt; 
10pf - 180n&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="caps-elec">
<packages>
<package name="0502">
<description>0.1" (2.54mm) spacing</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<packages>
<package name="DO35-4">
<description>&lt;B&gt;DO-35 0.4" spacing&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="DO41-3">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.3" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistors-GERM">
<packages>
<package name="TO-5">
<description>&lt;b&gt;TO-5&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistors-BJT">
<packages>
<package name="TO92.F">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<packages>
<package name="0.3&quot;.B">
<description>0.3"  (7.62mm) lead spacing, 1/4W (flat)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switches">
<packages>
<package name="SPDT.WIRE">
<description>Wire to switch</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="+9V" library="jacks" package="DC_TS" value="DC_TS"/>
<element name="BAL" library="potentiometers" package="16MM_PADS.1" value="50kA"/>
<element name="BYP.1" library="supply pins" package="IO.2" value="BYP.2"/>
<element name="C1" library="caps-film" package="0.2&quot;.SML" value="100pF"/>
<element name="C2" library="caps-film" package="0.2&quot;.SML" value="50n"/>
<element name="C3" library="caps-elec" package="0502" value="47uF"/>
<element name="C4" library="caps-elec" package="0502" value="2u2"/>
<element name="C5" library="caps-film" package="0.2&quot;.SML" value="1n5"/>
<element name="C6" library="caps-elec" package="0502" value="100n"/>
<element name="D1" library="diodes" package="DO35-4" value="1n695"/>
<element name="D2" library="diodes" package="DO35-4" value="1n695"/>
<element name="D3" library="diodes" package="DO35-4" value=""/>
<element name="D4" library="diodes" package="DO35-4" value=""/>
<element name="D5" library="diodes" package="DO41-3" value="1N5817"/>
<element name="HARM" library="potentiometers" package="16MM_PADS.1" value="100kA"/>
<element name="Q1" library="transistors-GERM" package="TO-5" value="2n404a"/>
<element name="Q2" library="transistors-BJT" package="TO92.F" value="2n3965"/>
<element name="R1" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="51k"/>
<element name="R2" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="91k"/>
<element name="R3" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="3M9"/>
<element name="R4" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="91k"/>
<element name="R5" library="resistors" package="0.3&quot;.B" value="4k7"/>
<element name="CLIP" library="switches" package="SPDT.WIRE" value=""/>
<element name="T1" library="potentiometers" package="TRIM1" value="10k"/>
<element name="C8" library="caps-film" package="0.2&quot;.SML" value="100n"/>
<element name="C7" library="caps-elec" package="0502" value="47uF"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="HARM" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="BAL" pad="1"/>
<contactref element="+9V" pad="GND"/>
<contactref element="BYP.1" pad="G"/>
<contactref element="CLIP" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
</signal>
<signal name="IN">
<contactref element="HARM" pad="3"/>
<contactref element="BYP.1" pad="IN"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="HARM" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="BAL" pad="2"/>
<contactref element="BYP.1" pad="OUT"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="BYP.1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="BYP.1" pad="-"/>
<contactref element="BYP.1" pad="SW"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="BAL" pad="3"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="CLIP" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="CLIP" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="+9V" pad="PWR"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
