<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="6" y1="1" x2="67.5" y2="1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="67.5" y1="1" x2="68" y2="1.5" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="68" y1="1.5" x2="68" y2="19" width="0" layer="20"/>
<wire x1="68" y1="19" x2="67.5" y2="19.5" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="67.5" y1="19.5" x2="6" y2="19.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6" y1="19.5" x2="5.5" y2="19" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="5.5" y1="19" x2="5.5" y2="1.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.5" y1="1.5" x2="6" y2="1" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>ERA</text>
<text>RST</text>
<text>AMIKETO</text>
<text>AM748</text>
<text>JAW
2016</text>
<text>SD card</text>
<text>RX</text>
<text>TX</text>
<text>VUSB</text>
<text>VIN</text>
<text>GND</text>
<text>D7</text>
<text>D4</text>
<text>D3</text>
<text>D5</text>
<text>D8</text>
<text>B4</text>
<text>D15</text>
<text>B5</text>
<text>A0</text>
<text>A2</text>
<text>D11</text>
<text>D12</text>
<text>B7</text>
<text>A4</text>
<text>A3</text>
<text>D17</text>
<text>B6</text>
<text>A11</text>
<text>A12</text>
<text>A9</text>
<text>A10</text>
<text>3V3</text>
<text>GND</text>
<text>NRST</text>
<text>ERA</text>
<text>B13</text>
<text>D0</text>
<text>B1</text>
<text>B0</text>
<text>A20</text>
<text>A19</text>
<text>A18</text>
<text>A17</text>
<text>B3</text>
<text>B2</text>
<text>A21</text>
<text>D30</text>
<text>D25</text>
<text>D27</text>
<text>D28</text>
<text>D21</text>
<text>D20</text>
<text>D22</text>
<text>A14</text>
<text>A15</text>
<text>JAW 2016-08</text>
<text>www.AMIKETO.com</text>
<text>AM748 Rev. 0</text>
<text>VIN 6V MAX</text>
<text>All I/O 3.3V MAX</text>
<text>VUSB</text>
<text>VIN</text>
<text>GND</text>
<text>D4</text>
<text>D3</text>
<text>D7</text>
<text>D5</text>
<text>D8</text>
<text>B4</text>
<text>D15</text>
<text>B5</text>
<text>A0</text>
<text>A2</text>
<text>D11</text>
<text>D12</text>
<text>B7</text>
<text>A4</text>
<text>A3</text>
<text>D17</text>
<text>B6</text>
<text>A11</text>
<text>A12</text>
<text>A9</text>
<text>A10</text>
<text>3V3</text>
<text>GND</text>
<text>NRST</text>
<text>ERA</text>
<text>B13</text>
<text>D0</text>
<text>B1</text>
<text>B0</text>
<text>A20</text>
<text>A19</text>
<text>A18</text>
<text>A17</text>
<text>B3</text>
<text>B2</text>
<text>A21</text>
<text>D30</text>
<text>D25</text>
<text>D27</text>
<text>D28</text>
<text>D21</text>
<text>D20</text>
<text>D22</text>
<text>A14</text>
<text>A15</text>
<text>USB</text>
<text>Cortex M7</text>
<text>Much Fast!</text>
<text>BLP: OP 10/4</text>
<text>T</text>
<text>UX</text>
</plain>
<libraries>
<library name="jaw">
<packages>
<package name="SMD0402">
</package>
<package name="SMD0805">
</package>
<package name="SMD0603">
</package>
<package name="MICROSD/MOLEX/FRONT/PLAIN">
</package>
<package name="TFBGA100-9X9-0.8">
</package>
<package name="USB-MICRO-B-193">
<description>USB micro-b connector SMT 0.65 mm pitch,
1.45mm from center to PCB edge,
FCI - 10118193</description>
</package>
<package name="RESONATOR-CSTCE">
</package>
<package name="XTAL-32X15">
</package>
<package name="KMR211">
</package>
<package name="SMD0603D">
</package>
<package name="DFN6-065-EP">
</package>
<package name="HEADER-24X1-PTH">
</package>
<package name="DFN6-065-D">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="FIDUCIAL_1MM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C10" library="jaw" package="SMD0402" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="jaw" package="SMD0402" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="jaw" package="SMD0402" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="jaw" package="SMD0402" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="jaw" package="SMD0603" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="jaw" package="SMD0402" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="jaw" package="SMD0402" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="jaw" package="SMD0402" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="jaw" package="SMD0402" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="jaw" package="SMD0603" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="jaw" package="SMD0402" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="jaw" package="SMD0603" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="jaw" package="SMD0402" value="10p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="jaw" package="SMD0402" value="4p7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="jaw" package="SMD0402" value="4p7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="jaw" package="SMD0402" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CN1" library="jaw" package="MICROSD/MOLEX/FRONT/PLAIN" value="MICROSDPLAIN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="L2" library="jaw" package="SMD0402" value="FB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L3" library="jaw" package="SMD0402" value="FB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L4" library="jaw" package="SMD0603" value="10uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="jaw" package="SMD0402" value="5k62 1%">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="jaw" package="TFBGA100-9X9-0.8" value="ATSAME70-TFBGA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USB1" library="jaw" package="USB-MICRO-B-193" value="USB-F-B-MICRO-B-193">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="jaw" package="RESONATOR-CSTCE" value="12MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="jaw" package="XTAL-32X15" value="32k768">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW1" library="jaw" package="KMR211" value="SWITCHKMR211">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="jaw" package="SMD0402" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="jaw" package="SMD0402" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="jaw" package="SMD0603D" value="white">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="jaw" package="SMD0402" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="jaw" package="SMD0402" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VR1" library="jaw" package="DFN6-065-EP" value="3v3, 500mA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="jaw" package="SMD0402" value="1u 10V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1" library="jaw" package="SMD0805" value="500mA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="U$2" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="U$3" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="U$4" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="J3" library="jaw" package="HEADER-24X1-PTH" value="DO NOT PLACE"/>
<element name="J4" library="jaw" package="HEADER-24X1-PTH" value="DO NOT PLACE"/>
<element name="LED2" library="jaw" package="SMD0603D" value="green">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="jaw" package="SMD0603D" value="red">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="jaw" package="SMD0402" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="jaw" package="SMD0402" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW2" library="jaw" package="KMR211" value="SWITCHKMR211">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q2" library="jaw" package="DFN6-065-D" value="MOSFET-P-DIODE-DMS2220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="jaw" package="SMD0402" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="jaw" package="SMD0402" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="jaw" package="SMD0402" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="jaw" package="SMD0603" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="A8"/>
<contactref element="U1" pad="C4"/>
<contactref element="U1" pad="D4"/>
<contactref element="U1" pad="E4"/>
<contactref element="U1" pad="E7"/>
<contactref element="U1" pad="F4"/>
<contactref element="U1" pad="D3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="USB1" pad="P5"/>
<contactref element="USB1" pad="P4"/>
<contactref element="U1" pad="A10"/>
<contactref element="U1" pad="F7"/>
<contactref element="CN1" pad="6"/>
<contactref element="CN1" pad="SW2"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="F5"/>
<contactref element="U1" pad="F6"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="SW1" pad="3"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="VR1" pad="5"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="P$3"/>
<contactref element="J3" pad="P$2"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="LED3" pad="C"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="VR1" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="C5"/>
<contactref element="U1" pad="F3"/>
<contactref element="U1" pad="G7"/>
<contactref element="U1" pad="E5"/>
<contactref element="U1" pad="C2"/>
<contactref element="L4" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="CN1" pad="4"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="VR1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="E6"/>
<contactref element="J3" pad="P$1"/>
<contactref element="SW2" pad="1"/>
<contactref element="SW2" pad="3"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V1V2">
<contactref element="U1" pad="C3"/>
<contactref element="U1" pad="C6"/>
<contactref element="U1" pad="D6"/>
<contactref element="U1" pad="G6"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="L3" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="B3"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="D7"/>
<contactref element="L3" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCCA">
<contactref element="U1" pad="D1"/>
<contactref element="L4" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="A3"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="A2"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1" pad="A1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U1" pad="K2"/>
<contactref element="X2" pad="P$1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U1" pad="J2"/>
<contactref element="X2" pad="P$2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="USBDP">
<contactref element="U1" pad="B4"/>
<contactref element="USB1" pad="P3"/>
</signal>
<signal name="USBDM">
<contactref element="U1" pad="A4"/>
<contactref element="USB1" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="NRST">
<contactref element="U1" pad="G10"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="4"/>
<contactref element="J3" pad="P$3"/>
<contactref element="VR1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VUSB">
<contactref element="USB1" pad="P1"/>
<contactref element="F1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U1" pad="K9"/>
<contactref element="J4" pad="P$24"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U1" pad="J9"/>
<contactref element="J4" pad="P$23"/>
</signal>
<signal name="IOLED1">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="C10"/>
</signal>
<signal name="ERASE">
<contactref element="U1" pad="F8"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="P$4"/>
<contactref element="SW2" pad="2"/>
<contactref element="SW2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SDIOD0">
<contactref element="U1" pad="C7"/>
<contactref element="CN1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SDIOD1">
<contactref element="U1" pad="A7"/>
<contactref element="CN1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SDIOD2">
<contactref element="U1" pad="K8"/>
<contactref element="CN1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SDIOD3">
<contactref element="U1" pad="H8"/>
<contactref element="CN1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SDIOCK">
<contactref element="U1" pad="H7"/>
<contactref element="CN1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SDIOCM">
<contactref element="U1" pad="A9"/>
<contactref element="CN1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CARDIO">
<contactref element="CN1" pad="SW1"/>
<contactref element="U1" pad="K4"/>
</signal>
<signal name="PINA4">
<contactref element="U1" pad="H10"/>
<contactref element="J4" pad="P$16"/>
</signal>
<signal name="PIND17">
<contactref element="U1" pad="J10"/>
<contactref element="J4" pad="P$18"/>
</signal>
<signal name="PIND15">
<contactref element="U1" pad="B10"/>
<contactref element="J4" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="PINA2">
<contactref element="U1" pad="D10"/>
<contactref element="J4" pad="P$13"/>
</signal>
<signal name="PIND11">
<contactref element="U1" pad="D9"/>
<contactref element="J4" pad="P$14"/>
</signal>
<signal name="PIND12">
<contactref element="U1" pad="E10"/>
<contactref element="J4" pad="P$15"/>
</signal>
<signal name="PINB0">
<contactref element="U1" pad="E1"/>
<contactref element="J3" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="PINB1">
<contactref element="U1" pad="E2"/>
<contactref element="J3" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="PINA20">
<contactref element="U1" pad="F2"/>
<contactref element="J3" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="PINA19">
<contactref element="U1" pad="F1"/>
<contactref element="J3" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="PINA18">
<contactref element="U1" pad="G2"/>
<contactref element="J3" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="PINA17">
<contactref element="U1" pad="G1"/>
<contactref element="J3" pad="P$12"/>
</signal>
<signal name="PINA21">
<contactref element="U1" pad="J1"/>
<contactref element="J3" pad="P$15"/>
</signal>
<signal name="PIND25">
<contactref element="U1" pad="H3"/>
<contactref element="J3" pad="P$17"/>
</signal>
<signal name="PIND27">
<contactref element="U1" pad="H4"/>
<contactref element="J3" pad="P$18"/>
</signal>
<signal name="PINA11">
<contactref element="U1" pad="J8"/>
<contactref element="J4" pad="P$21"/>
</signal>
<signal name="PINA14">
<contactref element="U1" pad="H6"/>
<contactref element="J3" pad="P$23"/>
</signal>
<signal name="PINA15">
<contactref element="U1" pad="J6"/>
<contactref element="J3" pad="P$24"/>
</signal>
<signal name="PINB2">
<contactref element="U1" pad="H1"/>
<contactref element="J3" pad="P$14"/>
</signal>
<signal name="PINB3">
<contactref element="U1" pad="H2"/>
<contactref element="J3" pad="P$13"/>
</signal>
<signal name="PIND30">
<contactref element="U1" pad="K1"/>
<contactref element="J3" pad="P$16"/>
</signal>
<signal name="PINB13">
<contactref element="U1" pad="B2"/>
<contactref element="J3" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="PINA12">
<contactref element="U1" pad="K10"/>
<contactref element="J4" pad="P$22"/>
</signal>
<signal name="PIND28">
<contactref element="U1" pad="J7"/>
<contactref element="J3" pad="P$19"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="J4" pad="P$2"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="VSYS">
<contactref element="VR1" pad="6"/>
<contactref element="VR1" pad="4"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="4"/>
<contactref element="Q2" pad="6"/>
<contactref element="Q2" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="PIND0">
<contactref element="J3" pad="P$6"/>
<contactref element="U1" pad="C1"/>
</signal>
<signal name="PIND21">
<contactref element="U1" pad="H5"/>
<contactref element="J3" pad="P$20"/>
</signal>
<signal name="PIND22">
<contactref element="U1" pad="J4"/>
<contactref element="J3" pad="P$22"/>
</signal>
<signal name="PIND20">
<contactref element="U1" pad="K3"/>
<contactref element="J3" pad="P$21"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIND4">
<contactref element="J4" pad="P$4"/>
<contactref element="U1" pad="A5"/>
</signal>
<signal name="PIND3">
<contactref element="J4" pad="P$5"/>
<contactref element="U1" pad="B5"/>
</signal>
<signal name="PIND7">
<contactref element="J4" pad="P$6"/>
<contactref element="U1" pad="A6"/>
</signal>
<signal name="PIND5">
<contactref element="J4" pad="P$7"/>
<contactref element="U1" pad="D5"/>
</signal>
<signal name="PIND8">
<contactref element="J4" pad="P$8"/>
<contactref element="U1" pad="B7"/>
</signal>
<signal name="PINB4">
<contactref element="J4" pad="P$9"/>
<contactref element="U1" pad="B9"/>
</signal>
<signal name="PINB5">
<contactref element="U1" pad="C8"/>
<contactref element="J4" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="PINA0">
<contactref element="J4" pad="P$12"/>
<contactref element="U1" pad="D8"/>
</signal>
<signal name="PINB7">
<contactref element="U1" pad="E9"/>
<contactref element="J4" pad="P$19"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PINA3">
<contactref element="U1" pad="F9"/>
<contactref element="J4" pad="P$17"/>
</signal>
<signal name="PINB6">
<contactref element="U1" pad="G8"/>
<contactref element="J4" pad="P$20"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IOLED2">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="G4"/>
</signal>
<signal name="IOLED3">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="G3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="VUSBF">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="5"/>
<contactref element="F1" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="PINA16">
<contactref element="U1" pad="J5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
