<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>EN</text>
<text>SI</text>
<text>CK</text>
<text>SO</text>
<wire x1="-15.88138125" y1="0.62861875" x2="-0.62861875" y2="15.88138125" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-0.62861875" y1="15.88138125" x2="0.62861875" y2="15.88138125" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0.62861875" y1="15.88138125" x2="15.88138125" y2="0.62861875" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="15.88138125" y1="0.62861875" x2="15.88138125" y2="-0.62861875" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="15.88138125" y1="-0.62861875" x2="0.62861875" y2="-15.88138125" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0.62861875" y1="-15.88138125" x2="-0.62861875" y2="-15.88138125" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-0.62861875" y1="-15.88138125" x2="-15.88138125" y2="-0.62861875" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-15.88138125" y1="-0.62861875" x2="-15.88138125" y2="0.62861875" width="0.1524" layer="20"/>
<text>Copyright (C) 2016 Herbert Pötzl
Licensed under CERN OHL v.1.2</text>
<text>Debug
Center Solder On
Pin Version
</text>
<text>V0.1
R1.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinpad">
<description>Generated from &lt;b&gt;csp25.brd&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="1.4/0.8_NM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-dil">
<description>&lt;b&gt;Resistors in DIL Packages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CAT16">
<description>&lt;b&gt;BOURNS&lt;/b&gt; Chip Resistor Array&lt;p&gt;
Source: RS Component / BUORNS</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ohw-logo">
<packages>
<package name="OSHW_FILLX100_NOTEXT">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="pinpad" package="1.4/0.8_NM" value="PINPAD2.00MM_NM"/>
<element name="U$2" library="pinpad" package="1.4/0.8_NM" value="PINPAD2.00MM_NM"/>
<element name="U$11" library="pinpad" package="1.4/0.8_NM" value="PINPAD2.00MM_NM"/>
<element name="U$14" library="pinpad" package="1.4/0.8_NM" value="PINPAD2.00MM_NM"/>
<element name="U$15" library="pinpad" package="1.4/0.8_NM" value="PINPAD2.00MM_NM"/>
<element name="U$16" library="pinpad" package="1.4/0.8_NM" value="PINPAD2.00MM_NM"/>
<element name="U$17" library="pinpad" package="1.4/0.8_NM" value="PINPAD2.00MM_NM"/>
<element name="U$18" library="pinpad" package="1.4/0.8_NM" value="PINPAD2.00MM_NM"/>
<element name="U$19" library="pinpad" package="1.4/0.8_NM" value="PINPAD2.00MM_NM"/>
<element name="U$20" library="pinpad" package="1.4/0.8_NM" value="PINPAD2.00MM_NM"/>
<element name="U$21" library="pinpad" package="1.4/0.8_NM" value="PINPAD2.00MM_NM"/>
<element name="U$22" library="pinpad" package="1.4/0.8_NM" value="PINPAD2.00MM_NM"/>
<element name="U$3" library="pinpad" package="1.4/0.8_NM" value="PINPAD2.00MM_NM"/>
<element name="U$4" library="pinpad" package="1.4/0.8_NM" value="PINPAD2.00MM_NM"/>
<element name="U$5" library="pinpad" package="1.4/0.8_NM" value="PINPAD2.00MM_NM"/>
<element name="U$6" library="pinpad" package="1.4/0.8_NM" value="PINPAD2.00MM_NM"/>
<element name="SO" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CK" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SI" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="EN" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN1" library="resistor-dil" package="CAT16" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED5" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED6" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED7" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED8" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RN2" library="resistor-dil" package="CAT16" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LOGO1" library="ohw-logo" package="OSHW_FILLX100_NOTEXT" value="OSHW_LOGO_FILLX0100-NT"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$20" pad="1"/>
<contactref element="U$17" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CSO_NE_V">
<contactref element="U$19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="C_SI_W">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="SI" pad="C"/>
</signal>
<signal name="C_CK_W">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="CK" pad="C"/>
</signal>
<signal name="C_SO_W">
<contactref element="U$11" pad="1"/>
<contactref element="SO" pad="C"/>
</signal>
<signal name="C_SI_E">
<contactref element="U$15" pad="1"/>
<contactref element="LED7" pad="C"/>
</signal>
<signal name="C_CK_E">
<contactref element="U$14" pad="1"/>
<contactref element="LED6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="C_SO_E">
<contactref element="U$16" pad="1"/>
<contactref element="LED5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="CSO_NW_V">
<contactref element="U$18" pad="1"/>
<contactref element="RN1" pad="5"/>
<contactref element="RN1" pad="7"/>
<contactref element="RN1" pad="8"/>
<contactref element="RN1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="CSO_SE_V">
<contactref element="U$21" pad="1"/>
<contactref element="RN2" pad="8"/>
<contactref element="RN2" pad="5"/>
<contactref element="RN2" pad="7"/>
<contactref element="RN2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="CSO_SW_V">
<contactref element="U$22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="C_EN_E">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="LED8" pad="C"/>
</signal>
<signal name="C_EN_W">
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="EN" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="SO" pad="A"/>
<contactref element="RN1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="CK" pad="A"/>
<contactref element="RN1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="SI" pad="A"/>
<contactref element="RN1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="EN" pad="A"/>
<contactref element="RN1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="LED5" pad="A"/>
<contactref element="RN2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="LED6" pad="A"/>
<contactref element="RN2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="LED7" pad="A"/>
<contactref element="RN2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="LED8" pad="A"/>
<contactref element="RN2" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
