<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="13.97" y1="8.89" x2="22.86" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="0" x2="64.77" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="64.77" y1="0" x2="67.31" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="67.31" y1="2.54" x2="67.31" y2="52.07" width="0" layer="20"/>
<wire x1="67.31" y1="52.07" x2="64.77" y2="54.61" width="0" layer="20"/>
<wire x1="64.77" y1="54.61" x2="16.51" y2="54.61" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.51" y1="54.61" x2="13.97" y2="52.07" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.97" y1="52.07" x2="13.97" y2="8.89" width="0" layer="20"/>
<text>mbed.org/cishield</text>
<text>D0</text>
<text>D1</text>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>D4</text>
<text>D5</text>
<text>D6</text>
<text>D7</text>
<text>D8</text>
<text>D9</text>
<text>D10</text>
<text>D11</text>
<text>D12</text>
<text>D13</text>
<text>GND</text>
<text>Aref</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>A5</text>
<text>A4</text>
<text>A3</text>
<text>A2</text>
<text>A1</text>
<text>A0</text>
<text>Vin</text>
<text>Gnd</text>
<text>5v</text>
<text>3.3v</text>
<text>Gnd</text>
<text>Nrst</text>
<text>IOr</text>
<text>Analog I/O</text>
<text>SPI</text>
<text>nCS</text>
<text>MOSI</text>
<text>MISO</text>
<text>SCK</text>
<text>I2C EEPROM</text>
<text>Temperature</text>
<text>Addr=0xA0</text>
<text>Addr=0x90</text>
<text>CI Sheild v2.0.0</text>
<text>Tests :</text>
<text>Analog I/O - A0-5 mesh</text>
<text>Digital I/O - D0-9 loopback</text>
<text></text>
<text>SPI - microSD Write/Read</text>
<text>I2C - Flash / Temp sensor</text>
<text>PWM - Loopback</text>
<text>Interrupt In - Loopback</text>
<text>Reset</text>
<text>+3.3v</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="mbed-HDK">
<packages>
<package name="0603">
</package>
<package name="ARDUINO-R3-SILK">
</package>
<package name="TP-1154X">
</package>
<package name="SO8">
</package>
<package name="AMPHENOL-101-00660-68-6">
</package>
<package name="TP50-SMD">
</package>
<package name="SO08-EIAJ">
<description>Fits EIAJ packages (wide version of the SOIC-8).</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="EEPROM" library="mbed-HDK" package="SO08-EIAJ" value="AT24LCXXXEIAJ"/>
<element name="C2" library="mbed-HDK" package="0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="mbed-HDK" package="0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="mbed-HDK" package="0603" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="mbed-HDK" package="0603" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="mbed-HDK" package="0603" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="mbed-HDK" package="0603" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="mbed-HDK" package="0603" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="mbed-HDK" package="0603" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BRD1" library="mbed-HDK" package="ARDUINO-R3-SILK" value="ARDUINO-R3_SILK"/>
<element name="SW1" library="mbed-HDK" package="TP-1154X" value="SPST-4_TP1154_J"/>
<element name="IC4" library="mbed-HDK" package="SO8" value="LM75BD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="mbed-HDK" package="0603" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="mbed-HDK" package="0603" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="mbed-HDK" package="0603" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="mbed-HDK" package="0603" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="mbed-HDK" package="0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="mbed-HDK" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="mbed-HDK" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="mbed-HDK" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="mbed-HDK" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="mbed-HDK" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="mbed-HDK" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CON1" library="mbed-HDK" package="AMPHENOL-101-00660-68-6" value="MICRO-SD"/>
<element name="TP1" library="mbed-HDK" package="TP50-SMD" value="TEST-POINT-50R-SMD"/>
<element name="TP2" library="mbed-HDK" package="TP50-SMD" value="TEST-POINT-50R-SMD"/>
<element name="TP3" library="mbed-HDK" package="TP50-SMD" value="TEST-POINT-50R-SMD"/>
<element name="TP4" library="mbed-HDK" package="TP50-SMD" value="TEST-POINT-50R-SMD"/>
<element name="TP5" library="mbed-HDK" package="TP50-SMD" value="TEST-POINT-50R-SMD"/>
<element name="TP6" library="mbed-HDK" package="TP50-SMD" value="TEST-POINT-50R-SMD"/>
<element name="TP7" library="mbed-HDK" package="TP50-SMD" value="TEST-POINT-50R-SMD"/>
<element name="TP8" library="mbed-HDK" package="TP50-SMD" value="TEST-POINT-50R-SMD"/>
<element name="TP9" library="mbed-HDK" package="TP50-SMD" value="TEST-POINT-50R-SMD"/>
<element name="TP10" library="mbed-HDK" package="TP50-SMD" value="TEST-POINT-50R-SMD"/>
<element name="TP11" library="mbed-HDK" package="TP50-SMD" value="TEST-POINT-50R-SMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="BRD1" pad="9"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="BRD1" pad="10"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="BRD1" pad="11"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="BRD1" pad="12"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="BRD1" pad="13"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="BRD1" pad="14"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="BRD1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="BRD1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="EEPROM" pad="4"/>
<contactref element="EEPROM" pad="3"/>
<contactref element="EEPROM" pad="2"/>
<contactref element="EEPROM" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="EEPROM" pad="7"/>
<contactref element="BRD1" pad="6"/>
<contactref element="BRD1" pad="7"/>
<contactref element="SW1" pad="A1"/>
<contactref element="SW1" pad="A2"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="CON1" pad="6"/>
<contactref element="CON1" pad="G1"/>
<contactref element="CON1" pad="G2"/>
<contactref element="CON1" pad="G3"/>
<contactref element="TP10" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="EEPROM" pad="6"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="EEPROM" pad="5"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SD_NCS">
<contactref element="BRD1" pad="25"/>
<contactref element="CON1" pad="2"/>
<contactref element="TP7" pad="TP"/>
<contactref element="TP8" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="SD_SCLK">
<contactref element="BRD1" pad="28"/>
<contactref element="CON1" pad="5"/>
<contactref element="TP5" pad="TP"/>
<contactref element="TP6" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="SD_MOSI">
<contactref element="BRD1" pad="26"/>
<contactref element="CON1" pad="3"/>
<contactref element="TP1" pad="TP"/>
<contactref element="TP2" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="SD_MISO">
<contactref element="BRD1" pad="27"/>
<contactref element="CON1" pad="7"/>
<contactref element="TP3" pad="TP"/>
<contactref element="TP4" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="+3.3V">
<contactref element="EEPROM" pad="8"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="BRD1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="CON1" pad="4"/>
<contactref element="TP11" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="SW1" pad="B1"/>
<contactref element="BRD1" pad="3"/>
<contactref element="SW1" pad="B2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="BRD1" pad="21"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="BRD1" pad="22"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="BRD1" pad="24"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="BRD1" pad="23"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="BRD1" pad="17"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="BRD1" pad="18"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="BRD1" pad="20"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="BRD1" pad="19"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="TP9" pad="TP"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
