(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.0.1)
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 8)
    (tracks 2)
    (zones 0)
    (modules 3)
    (nets 3)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.1)
    (trace_clearance 0)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.1)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 0.5 0.1)
    (pad_drill 0)
    (pad_to_mask_clearance 0.051)
    (solder_mask_min_width 0.25)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(L1-Pad1)")
  (net 2 "Net-(L1-Pad2)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0)
    (trace_width 0.1)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(L1-Pad1)")
    (add_net "Net-(L1-Pad2)")
  )
  (module Spiral_Coil:L_3.00uH (layer F.Cu) (tedit 5BD34ADC)
    (at 169 100)
    (fp_text reference L1 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value L (at 0 11.075) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole circle (at 5.979532 0) (size 0.5 0.5) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 2 smd oval (at 10.2 0) (size 0.5 0.1) (layers B.Cu)
      (net 2 "Net-(L1-Pad2)"))
    (pad "" smd oval (at 5.975034 0.20875 88.76562135) (size 0.517596 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.951467 0.625622 84.76494004) (size 0.517987 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.898824 1.04022 80.76428266) (size 0.518376 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.817307 1.450518 76.76357742) (size 0.518767 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.707261 1.854504 72.7628938) (size 0.519155 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.569169 2.250195 68.76211643) (size 0.519546 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.403653 2.635646 64.76134661) (size 0.519935 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.211469 3.008955 60.76077876) (size 0.520325 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.993507 3.36828 56.7600203) (size 0.520715 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.750781 3.711841 52.75941605) (size 0.521104 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.484431 4.037931 48.75849968) (size 0.521495 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.195711 4.344927 44.75790349) (size 0.521884 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.885991 4.631296 40.75726546) (size 0.522273 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.556743 4.895602 36.75657046) (size 0.522663 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.209536 5.136515 32.75573258) (size 0.523053 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.846032 5.352816 28.75521862) (size 0.523442 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.467976 5.543404 24.7543216) (size 0.523833 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.077184 5.707302 20.75383069) (size 0.524223 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.675541 5.843661 16.75301056) (size 0.524612 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.264986 5.951765 12.75235712) (size 0.525002 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.847507 6.031034 8.751630555) (size 0.525391 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.425128 6.081029 4.751047355) (size 0.525781 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000097 6.101452 0.7502169004) (size 0.526169 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.426101 6.092149 356.749589) (size 0.526561 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.850807 6.053112 352.7490298) (size 0.526951 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.272139 5.984476 348.7482044) (size 0.527339 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.688034 5.886523 344.7475599) (size 0.52773 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.096454 5.759676 340.7469143) (size 0.52812 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.495392 5.604503 336.7461755) (size 0.52851 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.882883 5.421708 332.7454453) (size 0.528899 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.257017 5.212133 328.7448614) (size 0.529289 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.615944 4.976754 324.744227) (size 0.529678 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.957883 4.71667 320.7434384) (size 0.530068 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.281137 4.433107 316.7427859) (size 0.530458 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.584093 4.127405 312.7422304) (size 0.530847 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.865238 3.801017 308.7414794) (size 0.531238 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.123158 3.455496 304.7407576) (size 0.531627 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.356555 3.092496 300.74022) (size 0.532017 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.564244 2.713754 296.7393282) (size 0.532407 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.745166 2.321092 292.7389097) (size 0.532796 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.89839 1.9164 288.7381062) (size 0.533186 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.023118 1.501631 284.7375228) (size 0.533576 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.11869 1.078791 280.7368351) (size 0.533965 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.184588 0.649928 276.736038) (size 0.534356 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.220436 0.217124 272.7355887) (size 0.534744 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.226007 -0.217514 88.73477485) (size 0.535134 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.201217 -0.651871 84.73417961) (size 0.535525 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.146135 -1.083828 80.73349244) (size 0.535914 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.060974 -1.51127 76.73286137) (size 0.536303 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.946096 -1.932106 72.73229082) (size 0.536694 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.802009 -2.344269 68.73152144) (size 0.537083 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.629364 -2.745732 64.7309527) (size 0.537473 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.428951 -3.134519 60.73023485) (size 0.537863 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.2017 -3.508708 56.72964465) (size 0.538252 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.948672 -3.866449 52.72896321) (size 0.538642 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.671054 -4.205967 48.72828412) (size 0.539032 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.370159 -4.525572 44.72764357) (size 0.539422 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.047412 -4.82367 40.72705293) (size 0.539811 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.704351 -5.098768 36.72635926) (size 0.540201 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.342612 -5.349482 32.72568595) (size 0.54059 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.963929 -5.574547 28.72511399) (size 0.540981 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.570118 -5.77282 24.72453108) (size 0.54137 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.163074 -5.943284 20.72370977) (size 0.541759 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.744761 -6.085059 16.72319927) (size 0.54215 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.317198 -6.197403 12.72258762) (size 0.54254 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.882457 -6.279716 8.721880145) (size 0.542929 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.442646 -6.331543 4.721278445) (size 0.543319 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000097 -6.352578 0.7205613016) (size 0.543708 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.443619 -6.342663 356.720043) (size 0.544098 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.885757 -6.301794 352.7193363) (size 0.544488 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.324351 -6.230114 348.7187856) (size 0.544877 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.757254 -6.127921 344.7181793) (size 0.545268 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.182344 -5.995658 340.7174712) (size 0.545657 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.597534 -5.833918 336.7167728) (size 0.546047 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.00078 -5.643439 332.7162249) (size 0.546437 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.390094 -5.4251 328.7155916) (size 0.546826 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.763552 -5.179919 324.7150015) (size 0.547216 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.119304 -4.909044 320.7144209) (size 0.547606 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.455584 -4.613752 316.7137145) (size 0.547996 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.770717 -4.295441 312.7131169) (size 0.548384 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.063128 -3.955625 308.7124869) (size 0.548775 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.331351 -3.595924 304.711902) (size 0.549164 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.574036 -3.218059 300.7112362) (size 0.549555 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.789954 -2.823841 296.7106105) (size 0.549944 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.978006 -2.415166 292.7101) (size 0.550334 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.137225 -1.994002 288.7093862) (size 0.550724 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.266784 -1.562384 284.7088414) (size 0.551113 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.366001 -1.122398 280.7081254) (size 0.551503 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.434338 -0.676178 276.7076961) (size 0.551893 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.47141 -0.225889 272.7069206) (size 0.552282 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.47698 0.226278 88.70632129) (size 0.552672 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.450968 0.678121 84.70578893) (size 0.553061 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.393446 1.127435 80.70520865) (size 0.553452 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.304641 1.572023 76.70442524) (size 0.553841 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.184931 2.009708 72.70397614) (size 0.554231 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.034849 2.438342 68.70333258) (size 0.55462 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.855074 2.855818 64.70273419) (size 0.555011 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.646433 3.260082 60.70221475) (size 0.555401 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.409893 3.649136 56.70150138) (size 0.555789 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.146562 4.021058 52.70095184) (size 0.55618 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.857677 4.374003 48.70029546) (size 0.556569 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.544606 4.706217 44.6997946) (size 0.556959 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.208833 5.016044 40.69915752) (size 0.557349 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.851959 5.301933 36.69853792) (size 0.557739 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.475689 5.56245 32.69797731) (size 0.558128 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.081826 5.796279 28.69726277) (size 0.558518 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.67226 6.002235 24.69685189) (size 0.558908 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.248964 6.179265 20.6960783) (size 0.559298 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.81398 6.326457 16.69557914) (size 0.559687 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.369411 6.443041 12.69499359) (size 0.560077 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.917408 6.528398 8.694500071) (size 0.560467 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.460164 6.582058 4.693775169) (size 0.560856 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000097 6.603704 0.6932866864) (size 0.561245 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.461137 6.593178 356.6926252) (size 0.561636 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.920707 6.550476 352.6920201) (size 0.562026 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.376563 6.475753 348.6914769) (size 0.562415 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.826473 6.369318 344.6908733) (size 0.562805 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.268234 6.231639 340.6904153) (size 0.563195 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.699676 6.063333 336.6897571) (size 0.563584 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.118677 5.865171 332.689157) (size 0.563975 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.523171 5.638068 328.6884912) (size 0.564364 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.91116 5.383084 324.6880111) (size 0.564753 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.280725 5.101418 320.687418) (size 0.565143 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.630031 4.794397 316.686923) (size 0.565533 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.95734 4.463478 312.686202) (size 0.565923 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.261018 4.110234 308.6856751) (size 0.566313 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.539544 3.736352 304.6851451) (size 0.566703 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.791518 3.343621 300.684597) (size 0.567092 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.015666 2.933927 296.6839924) (size 0.567482 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.210846 2.509239 292.6833371) (size 0.567871 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.37606 2.071604 288.6828567) (size 0.568261 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.510451 1.623137 284.6823065) (size 0.568651 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.613312 1.166006 280.6816827) (size 0.569041 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.684089 0.702427 276.6812152) (size 0.56943 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.722383 0.234653 272.6805203) (size 0.56982 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.727953 -0.235042 88.6799875) (size 0.570209 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.700718 -0.704371 84.67953676) (size 0.5706 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.640757 -1.171043 80.67889149) (size 0.570989 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.548308 -1.632776 76.67834163) (size 0.571378 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.423767 -2.08731 72.67780271) (size 0.571769 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.26769 -2.532416 68.67712475) (size 0.572159 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.080785 -2.965905 64.67671984) (size 0.572548 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.863915 -3.385645 60.6760485) (size 0.572938 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.618086 -3.789564 56.6755766) (size 0.573328 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.344452 -4.175667 52.67494118) (size 0.573717 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.0443 -4.542039 48.67445727) (size 0.574108 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.719052 -4.886862 44.67383349) (size 0.574497 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.370254 -5.208417 40.67330964) (size 0.574886 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.999567 -5.505098 36.67279443) (size 0.575277 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.608765 -5.775417 32.67221055) (size 0.575666 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.199722 -6.01801 28.67167474) (size 0.576056 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.774402 -6.23165 24.67115136) (size 0.576445 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.334855 -6.415247 20.67052187) (size 0.576835 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.8832 -6.567855 16.67006955) (size 0.577225 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.421623 -6.68868 12.66939963) (size 0.577615 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.952358 -6.77708 8.668910282) (size 0.578004 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.477682 -6.832572 4.668397995) (size 0.578395 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000097 -6.85483 0.6678905353) (size 0.578783 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.478655 -6.843693 356.6673268) (size 0.579174 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.955657 -6.799159 352.6667018) (size 0.579563 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.428775 -6.721391 348.666164) (size 0.579953 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.895693 -6.610716 344.6657077) (size 0.580343 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.354125 -6.46762 340.6651816) (size 0.580733 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.801818 -6.292748 336.6645544) (size 0.581122 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.236573 -6.086902 332.6640607) (size 0.581512 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.656247 -5.851035 328.6634649) (size 0.581902 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.058768 -5.58625 324.6630523) (size 0.582292 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.442146 -5.293792 320.6624527) (size 0.582681 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.804478 -4.975042 316.6619092) (size 0.583071 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.143963 -4.631514 312.6613203) (size 0.583461 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.458908 -4.264843 308.6608809) (size 0.58385 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.747737 -3.87678 304.6603264) (size 0.584241 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.009 -3.469185 300.6597841) (size 0.58463 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.241376 -3.044014 296.6592993) (size 0.58502 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.443686 -2.603313 292.6586171) (size 0.585409 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.614895 -2.149207 288.6582048) (size 0.585799 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.754117 -1.68389 284.657686) (size 0.586189 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.860623 -1.209613 280.6571463) (size 0.586579 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.933839 -0.728677 276.6566416) (size 0.586968 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.973356 -0.243417 272.6561375) (size 0.587357 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.978927 0.243807 88.65555018) (size 0.587748 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.950469 0.730621 84.65503234) (size 0.588137 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.888068 1.214651 80.65448286) (size 0.588528 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.791974 1.693529 76.65401524) (size 0.588916 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.662602 2.164912 72.65347064) (size 0.589307 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.50053 2.626489 68.65290313) (size 0.589696 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.306496 3.075991 64.65246166) (size 0.590086 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.081396 3.511208 60.65196974) (size 0.590476 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.826279 3.929992 56.65137614) (size 0.590866 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.542342 4.330275 52.65085835) (size 0.591255 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.230923 4.710075 48.65038555) (size 0.591646 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.893499 5.067507 44.64988773) (size 0.592035 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.531675 5.400791 40.6493153) (size 0.592424 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.147176 5.708264 36.64885943) (size 0.592815 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.741842 5.988384 32.64827626) (size 0.593204 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.317619 6.239741 28.64780322) (size 0.593594 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.876545 6.461065 24.64733268) (size 0.593983 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.420745 6.651228 20.64677864) (size 0.594373 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.95242 6.809253 16.64625754) (size 0.594763 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.473835 6.934319 12.64573161) (size 0.595153 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.987308 7.025763 8.645246058) (size 0.595542 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.4952 7.083086 4.64470994) (size 0.595932 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000097 7.105956 0.64428916) (size 0.596321 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.496172 7.094207 356.6437065) (size 0.596712 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.990607 7.047841 352.6432842) (size 0.597101 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.480987 6.96703 348.6427487) (size 0.597491 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.964913 6.852115 344.6421737) (size 0.597881 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.440014 6.703602 340.6417242) (size 0.598271 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.90396 6.522163 336.6412155) (size 0.598661 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.35447 6.308633 332.6407284) (size 0.59905 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.789324 6.064002 328.6401963) (size 0.59944 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.206377 5.789415 324.6397787) (size 0.599829 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.603567 5.486166 320.6392379) (size 0.600219 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.978925 5.155687 316.638648) (size 0.600609 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.330586 4.79955 312.6381805) (size 0.600999 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.656798 4.419451 308.6378391) (size 0.601388 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.955931 4.017208 304.6372137) (size 0.601778 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.226481 3.594748 300.6366461) (size 0.602168 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.467087 3.1541 296.6363296) (size 0.602558 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.676527 2.697386 292.63577) (size 0.602946 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.85373 2.226809 288.6351631) (size 0.603337 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.997784 1.744643 284.6347799) (size 0.603726 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.107934 1.253221 280.634338) (size 0.604117 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.18359 0.754927 276.6337765) (size 0.604506 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.224329 0.252181 272.63333) (size 0.604896 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.2299 -0.252571 88.6328066) (size 0.605285 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.200219 -0.756871 84.63223817) (size 0.605675 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.135379 -1.258258 80.63187776) (size 0.606066 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.035641 -1.754282 76.63137363) (size 0.606454 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.901437 -2.242515 72.63085614) (size 0.606845 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.73337 -2.720563 68.63035646) (size 0.607234 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.532206 -3.186078 64.62987969) (size 0.607624 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.298878 -3.636771 60.62949822) (size 0.608013 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.034472 -4.07042 56.62884528) (size 0.608404 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.740232 -4.484884 52.62850412) (size 0.608793 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.417546 -4.878112 48.62789767) (size 0.609183 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.067946 -5.248152 44.62759023) (size 0.609573 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.693096 -5.593165 40.62697134) (size 0.609962 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.294784 -5.911429 36.62656941) (size 0.610352 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.874919 -6.201351 32.6259252) (size 0.610742 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.435515 -6.461472 28.62556984) (size 0.611132 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.978686 -6.69048 24.62514731) (size 0.611522 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.506635 -6.88721 20.62466226) (size 0.611911 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.02164 -7.050651 16.62410789) (size 0.612301 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.526047 -7.179957 12.62368287) (size 0.612691 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.022257 -7.274445 8.623182824) (size 0.61308 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.512717 -7.333601 4.622751238) (size 0.61347 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000097 -7.357083 0.6221873085) (size 0.613859 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.51369 -7.344721 356.6217954) (size 0.614249 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.025557 -7.296523 352.621256) (size 0.614639 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.533199 -7.212668 348.6209281) (size 0.615029 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.034133 -7.093513 344.6203778) (size 0.615419 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.525905 -6.939583 340.6198619) (size 0.615808 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.006103 -6.751578 336.6194185) (size 0.616199 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.472366 -6.530364 332.6189292) (size 0.616587 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.9224 -6.276969 328.6185063) (size 0.616978 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.353985 -5.99258 324.6180567) (size 0.617368 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.764987 -5.678539 320.6176112) (size 0.617756 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.153371 -5.336332 316.6170374) (size 0.618147 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.517209 -4.967586 312.6166809) (size 0.618536 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.854688 -4.57406 308.6161996) (size 0.618927 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.164124 -4.157636 304.6157527) (size 0.619316 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.443963 -3.720311 300.6152209) (size 0.619706 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.692798 -3.264187 296.6148106) (size 0.620096 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.909367 -2.79146 292.6142762) (size 0.620485 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.092566 -2.304411 288.6139166) (size 0.620875 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.241451 -1.805396 284.6134151) (size 0.621264 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.355245 -1.296829 280.6129352) (size 0.621655 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.43334 -0.781177 276.6124477) (size 0.622044 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.475302 -0.260945 272.6120589) (size 0.622433 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.480873 0.261335 88.61158884) (size 0.622823 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.44997 0.783121 84.61109142) (size 0.623214 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.38269 1.301866 80.61064332) (size 0.623602 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.279307 1.815035 76.61027296) (size 0.623993 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.140272 2.320117 72.6097217) (size 0.624382 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.96621 2.814636 68.60931681) (size 0.624772 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.757917 3.296164 64.60890456) (size 0.625162 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.516359 3.762334 60.60833645) (size 0.625552 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.242665 4.210848 56.60796793) (size 0.625942 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.938122 4.639493 52.60757358) (size 0.626331 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.604169 5.046148 48.60697919) (size 0.626721 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.242393 5.428797 44.60670015) (size 0.627111 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.854516 5.785539 40.60618385) (size 0.6275 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.442392 6.114594 36.60560858) (size 0.62789 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.007995 6.414317 32.60526647) (size 0.62828 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.553412 6.683204 28.60490673) (size 0.62867 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.080829 6.919896 24.60433437) (size 0.62906 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.592525 7.123191 20.60390978) (size 0.629448 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.09086 7.292049 16.60349725) (size 0.629839 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.578259 7.425595 12.60298729) (size 0.630229 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.057207 7.523127 8.602701025) (size 0.630618 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.530235 7.584116 4.602135454) (size 0.631008 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000097 7.608209 0.6016521477) (size 0.631397 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.531207 7.595236 356.6013422) (size 0.631788 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.060507 7.545205 352.6007866) (size 0.632178 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.585411 7.458307 348.6004179) (size 0.632567 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.103353 7.33491 344.5999128) (size 0.632957 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.611795 7.175564 340.5995387) (size 0.633346 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.108245 6.980994 336.5991099) (size 0.633736 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.590263 6.752096 332.5986603) (size 0.634126 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.055477 6.489936 328.5981482) (size 0.634516 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.501593 6.195746 324.5977845) (size 0.634906 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.926408 5.870913 320.5973041) (size 0.635295 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.327818 5.516977 316.5969238) (size 0.635684 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.703832 5.135623 312.5964432) (size 0.636075 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.052578 4.728669 308.5960417) (size 0.636465 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.372317 4.298064 304.5956333) (size 0.636854 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.661445 3.845874 300.5951026) (size 0.637244 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.918508 3.374273 296.5947908) (size 0.637634 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.142207 2.885533 292.5942656) (size 0.638022 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.331401 2.382014 288.5939194) (size 0.638413 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.485118 1.866148 284.5934144) (size 0.638803 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.602556 1.340436 280.5930487) (size 0.639193 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.683091 0.807427 276.5925176) (size 0.639581 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.726275 0.26971 272.5921646) (size 0.639972 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.731846 -0.270099 88.59175095) (size 0.640362 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.69972 -0.809371 84.59129646) (size 0.640751 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.630001 -1.345473 80.59092423) (size 0.641141 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.522974 -1.875788 76.59041163) (size 0.641531 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.379108 -2.397719 72.59008767) (size 0.641921 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.19905 -2.90871 68.58953963) (size 0.642311 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.983628 -3.406251 64.58918972) (size 0.6427 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.733841 -3.887897 60.58872529) (size 0.643089 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.450858 -4.351276 56.58843801) (size 0.64348 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.136012 -4.794102 52.58784525) (size 0.643869 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.790793 -5.214184 48.58755744) (size 0.644259 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.41684 -5.609442 44.58700562) (size 0.644649 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.015937 -5.977912 40.58666573) (size 0.645038 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.590001 -6.317759 36.58622702) (size 0.645428 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.141072 -6.627285 32.58587878) (size 0.645819 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.671309 -6.904935 28.58538636) (size 0.646208 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.182971 -7.149311 24.58495234) (size 0.646598 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.678415 -7.359172 20.58454927) (size 0.646987 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.160079 -7.533447 16.58413694) (size 0.647376 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.630471 -7.671234 12.58374182) (size 0.647767 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.092158 -7.771809 8.583307519) (size 0.648157 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.547752 -7.83463 4.582933668) (size 0.648546 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000097 -7.859335 0.5825335206) (size 0.648935 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.548725 -7.84575 356.5819806) (size 0.649326 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.095457 -7.793887 352.5817133) (size 0.649716 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.637623 -7.703945 348.5812361) (size 0.650105 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.172572 -7.576308 344.5808244) (size 0.650495 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.697685 -7.411546 340.580446) (size 0.650885 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.210387 -7.210409 336.5800394) (size 0.651275 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.70816 -6.973827 332.5796324) (size 0.651664 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.188554 -6.702903 328.5791722) (size 0.652054 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.649202 -6.398911 324.5787994) (size 0.652443 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.087829 -6.063287 320.5782997) (size 0.652833 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.502265 -5.697622 316.5780773) (size 0.653223 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.890456 -5.303659 312.5775579) (size 0.653613 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.250469 -4.883277 308.5770792) (size 0.654003 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.580509 -4.438492 304.5767605) (size 0.654392 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.878926 -3.971437 300.5764342) (size 0.654782 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.144219 -3.48436 296.5759435) (size 0.655172 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.375047 -2.979607 292.5755344) (size 0.655562 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.570236 -2.459616 288.5751191) (size 0.655951 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.728784 -1.926901 284.5747006) (size 0.656341 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.849867 -1.384044 280.5743139) (size 0.65673 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.932841 -0.833677 276.5739208) (size 0.657121 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.977249 -0.278474 272.5736294) (size 0.65751 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.982819 0.278863 88.57305513) (size 0.6579 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.949471 0.83562 84.57275482) (size 0.658289 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.877312 1.389081 80.57234204) (size 0.658679 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.766641 1.936541 76.5718961) (size 0.659069 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.617943 2.475322 72.57158693) (size 0.659459 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.43189 3.002783 68.57105944) (size 0.659848 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.209339 3.516337 64.57080159) (size 0.660238 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.951323 4.01346 60.57030229) (size 0.660628 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.659051 4.491704 56.56998765) (size 0.661018 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.333902 4.94871 52.56949258) (size 0.661407 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.977416 5.38222 48.56920436) (size 0.661797 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.591287 5.790087 44.56868504) (size 0.662187 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.177358 6.170286 40.5684308) (size 0.662576 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.737609 6.520925 36.56791068) (size 0.662967 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.274148 6.840252 32.56761254) (size 0.663357 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.789205 7.126666 28.56716977) (size 0.663746 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.285113 7.378726 24.56681768) (size 0.664136 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.764306 7.595154 20.56642741) (size 0.664525 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.229299 7.774845 16.56594977) (size 0.664915 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.682683 7.916872 12.5656684) (size 0.665305 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.127108 8.020492 8.56523179) (size 0.665695 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.56527 8.085144 4.56482889) (size 0.666084 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000097 8.110461 0.5644965883) (size 0.666474 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.566243 8.096265 356.5640188) (size 0.666864 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.130407 8.04257 352.5637192) (size 0.667253 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.689835 7.949584 348.5632396) (size 0.667644 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.241792 7.817706 344.5629416) (size 0.668033 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.783576 7.647527 340.562498) (size 0.668423 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.312529 7.439824 336.5621048) (size 0.668812 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.826056 7.195558 332.561777) (size 0.669202 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.32163 6.91587 328.5613648) (size 0.669592 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.79681 6.602077 324.5610409) (size 0.669982 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.24925 6.255661 320.5605279) (size 0.670371 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.676712 5.878267 316.560251) (size 0.670761 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.077079 5.471695 312.5598324) (size 0.671151 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.448359 5.037886 308.5594213) (size 0.67154 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.788702 4.57892 304.5590707) (size 0.67193 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.096408 4.097 300.5586866) (size 0.672321 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.36993 3.594446 296.5583401) (size 0.67271 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.607887 3.07368 292.5579341) (size 0.673099 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.809071 2.537218 288.5575315) (size 0.673489 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.972451 1.987654 284.5571307) (size 0.673879 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.097178 1.427651 280.5568032) (size 0.674269 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.182592 0.859926 276.5564706) (size 0.674659 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.228222 0.287238 272.5560257) (size 0.675048 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.233792 -0.287627 88.55559844) (size 0.675437 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.199221 -0.86187 84.55535208) (size 0.675828 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.124623 -1.432689 80.55487472) (size 0.676217 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.010307 -1.997294 76.55450691) (size 0.676607 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.856778 -2.552924 72.55418112) (size 0.676997 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.66473 -3.096857 68.55377444) (size 0.677387 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.435049 -3.626424 64.55344023) (size 0.677777 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.168804 -4.139024 60.55303461) (size 0.678166 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.867244 -4.632132 56.55265586) (size 0.678556 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.531792 -5.103319 52.55225184) (size 0.678946 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.164039 -5.550256 48.55196248) (size 0.679336 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.765734 -5.970732 44.55154232) (size 0.679725 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.338779 -6.36266 40.5512342) (size 0.680115 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.885217 -6.72409 36.55075988) (size 0.680505 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.407225 -7.053219 32.55044927) (size 0.680895 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.907102 -7.348398 28.550139) (size 0.681284 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.387256 -7.608141 24.54964602) (size 0.681674 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.850196 -7.831135 20.54936304) (size 0.682064 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.298519 -8.016243 16.54898019) (size 0.682453 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.734895 -8.162511 12.54858673) (size 0.682843 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.162058 -8.269174 8.548243137) (size 0.683233 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.582788 -8.335659 4.547804423) (size 0.683623 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000097 -8.361587 0.5475449045) (size 0.684011 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.583761 -8.346779 356.547141) (size 0.684402 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.165357 -8.291252 352.5468043) (size 0.684791 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.742047 -8.195222 348.5463218) (size 0.685182 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.311012 -8.059104 344.5461039) (size 0.685571 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.869466 -7.883509 340.5456569) (size 0.685962 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.414672 -7.669239 336.5453716) (size 0.68635 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.943953 -7.417289 332.5449024) (size 0.686741 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.454707 -7.128837 328.5446212) (size 0.68713 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.944418 -6.805242 324.5442066) (size 0.68752 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.410671 -6.448034 320.5438916) (size 0.687909 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.851159 -6.058912 316.5434876) (size 0.6883 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.263702 -5.639731 312.543163) (size 0.688689 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.646249 -5.192495 308.5428302) (size 0.689079 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.996896 -4.719348 304.5423535) (size 0.689469 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.313889 -4.222563 300.5420931) (size 0.689858 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.59564 -3.704533 296.5417827) (size 0.690249 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.840727 -3.167754 292.5413046) (size 0.690638 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.047906 -2.61482 288.5410185) (size 0.691027 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.216117 -2.048407 284.5406028) (size 0.691418 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.344489 -1.471259 280.5403303) (size 0.691807 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.432342 -0.886176 276.5399689) (size 0.692196 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.479195 -0.296002 272.5395562) (size 0.692586 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.484766 0.296392 88.53927341) (size 0.692976 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.448972 0.88812 84.53886364) (size 0.693366 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.371934 1.476296 80.53845513) (size 0.693756 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.253974 2.058047 76.53814432) (size 0.694146 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.095613 2.630526 72.53783111) (size 0.694536 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.89757 3.19093 68.53743812) (size 0.694924 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.66076 3.73651 64.53718872) (size 0.695315 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.386286 4.264586 60.53669992) (size 0.695704 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.075437 4.77256 56.53639693) (size 0.696094 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.729682 5.257928 52.53608337) (size 0.696485 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.350662 5.718293 48.5356703) (size 0.696873 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.940181 6.151377 44.53540636) (size 0.697263 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.500199 6.555034 40.53498458) (size 0.697654 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.032825 6.927256 36.534615) (size 0.698043 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.540302 7.266186 32.53434348) (size 0.698432 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.024998 7.570129 28.53397608) (size 0.698823 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.489398 7.837556 24.53360624) (size 0.699212 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.936086 8.067116 20.53324101) (size 0.699602 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.367739 8.257641 16.53297548) (size 0.699991 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.787107 8.40815 12.5325962) (size 0.700382 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.197008 8.517856 8.532152045) (size 0.70077 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.600306 8.586173 4.531970884) (size 0.701161 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000097 8.612714 0.5314846093) (size 0.70155 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.601279 8.597294 356.531241) (size 0.70194 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.200307 8.539934 352.5307802) (size 0.702329 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.794259 8.440861 348.530575) (size 0.70272 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.380232 8.300503 344.5301793) (size 0.70311 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.955356 8.11949 340.5297631) (size 0.7035 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.516814 7.898654 336.5294855) (size 0.703888 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.061849 7.63902 332.5291352) (size 0.70428 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.587783 7.341804 328.5287994) (size 0.704668 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.092026 7.008407 324.5284803) (size 0.705059 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.572091 6.640408 320.5280859) (size 0.705447 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.025606 6.239557 316.5277599) (size 0.705838 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.450325 5.807767 312.527522) (size 0.706227 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.844139 5.347104 308.5270658) (size 0.706618 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.205089 4.859776 304.5267337) (size 0.707007 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.531371 4.348126 300.5264433) (size 0.707397 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.821351 3.814619 296.5260966) (size 0.707787 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.073567 3.261827 292.5257064) (size 0.708176 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.286741 2.692423 288.5254274) (size 0.708566 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.459784 2.10916 284.525118) (size 0.708956 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.5918 1.514867 280.5247305) (size 0.709345 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.682093 0.912426 276.5243951) (size 0.709735 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.730168 0.304766 272.5240378) (size 0.710124 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.735739 -0.305156 88.52379011) (size 0.710514 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.698722 -0.91437 84.52333083) (size 0.710904 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.619245 -1.519904 80.52307018) (size 0.711294 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.497641 -2.1188 76.52281111) (size 0.711684 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.334449 -2.708128 72.52238999) (size 0.712073 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.130411 -3.285004 68.52201881) (size 0.712464 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.886471 -3.846597 64.52174274) (size 0.712852 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.603768 -4.390149 60.52142687) (size 0.713243 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.28363 -4.912988 56.52101592) (size 0.713632 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.927572 -5.412536 52.5207818) (size 0.714023 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.537285 -5.886329 48.52043172) (size 0.714412 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.114627 -6.332023 44.52005921) (size 0.714802 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.66162 -6.747408 40.51971175) (size 0.715191 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.180433 -7.130421 36.51946484) (size 0.715581 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.673378 -7.479153 32.51913323) (size 0.715972 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.142895 -7.79186 28.5187401) (size 0.71636 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.59154 -8.066971 24.51844011) (size 0.71675 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.021976 -8.303098 20.51808969) (size 0.717141 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.436958 -8.499039 16.51781732) (size 0.717529 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.839319 -8.653788 12.51742287) (size 0.71792 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.231957 -8.766538 8.517143335) (size 0.718309 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.617823 -8.836688 4.516850364) (size 0.718699 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000097 -8.86384 0.5164285247) (size 0.719088 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.618796 -8.847808 356.5161489) (size 0.719478 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.235257 -8.788616 352.5158701) (size 0.719869 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.846472 -8.686499 348.5155192) (size 0.720258 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.449451 -8.5419 344.51513) (size 0.720647 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.041246 -8.355471 340.5148539) (size 0.721038 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.618956 -8.128069 336.5145696) (size 0.721428 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.179746 -7.860752 332.5142541) (size 0.721817 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.72086 -7.554772 328.5138872) (size 0.722207 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.239634 -7.211573 324.5135332) (size 0.722596 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.733512 -6.832782 320.5132871) (size 0.722987 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.200053 -6.420203 316.5129205) (size 0.723376 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.636948 -5.975804 312.5126364) (size 0.723766 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.042029 -5.501712 308.5122445) (size 0.724156 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.413282 -5.000204 304.511991) (size 0.724545 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.748853 -4.47369 300.5116394) (size 0.724935 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.047062 -3.924706 296.5113724) (size 0.725325 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.306408 -3.355901 292.5109971) (size 0.725715 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.525577 -2.770025 288.510652) (size 0.726103 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.703451 -2.169913 284.5104116) (size 0.726494 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.839111 -1.558474 280.5100767) (size 0.726884 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.931843 -0.938676 276.5097026) (size 0.727274 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.981142 -0.31353 272.5094777) (size 0.727662 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.986712 0.31392 88.50908034) (size 0.728052 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.948473 0.94062 84.50876447) (size 0.728444 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.866556 1.563512 80.5085284) (size 0.728832 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.741308 2.179553 76.50815556) (size 0.729222 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.573284 2.785731 72.50783644) (size 0.729612 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.363251 3.379077 68.50747604) (size 0.730001 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.112181 3.956683 64.50723441) (size 0.730392 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.821249 4.515713 60.50695842) (size 0.730781 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.491824 5.053416 56.50661547) (size 0.731171 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.125463 5.567145 52.50620286) (size 0.731561 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.723908 6.054365 48.50597893) (size 0.73195 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.289074 6.512668 44.50569151) (size 0.73234 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.823041 6.939782 40.50529558) (size 0.73273 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.328042 7.333586 36.50508132) (size 0.733119 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.806455 7.69212 32.50473752) (size 0.73351 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.260791 8.013591 28.50434029) (size 0.733899 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.693682 8.296386 24.50415016) (size 0.734288 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.107867 8.539079 20.50380739) (size 0.734679 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.506178 8.740437 16.50347072) (size 0.735068 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.891532 8.899426 12.50319465) (size 0.735458 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.266908 9.015221 8.502873501) (size 0.735848 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.635341 9.087202 4.502563442) (size 0.736237 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000097 9.114966 0.5022003702) (size 0.736627 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.636314 9.098322 356.5019777) (size 0.737016 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.270207 9.037299 352.5016681) (size 0.737407 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.898684 8.932138 348.5013093) (size 0.737797 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.518671 8.783298 344.5010183) (size 0.738186 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.127136 8.591453 340.5006791) (size 0.738576 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.721098 8.357484 336.5004368) (size 0.738966 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.297643 8.082483 332.5001513) (size 0.739355 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.853936 7.767739 328.4997754) (size 0.739745 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.387242 7.414738 324.4995091) (size 0.740135 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.894933 7.025156 320.4992418) (size 0.740525 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.3745 6.600848 316.4988284) (size 0.740914 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.823571 6.14384 312.4986254) (size 0.741304 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.239919 5.656321 308.498289) (size 0.741694 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.621475 5.140632 304.4980032) (size 0.742084 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.966335 4.599253 300.4976754) (size 0.742474 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.272773 4.034792 296.4973718) (size 0.742863 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.539248 3.449974 292.4970758) (size 0.743253 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.764412 2.847627 288.496738) (size 0.743642 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.947117 2.230666 284.4965062) (size 0.744033 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.086422 1.602082 280.4961331) (size 0.744422 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.181593 0.964926 276.4959076) (size 0.744811 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.232115 0.322295 272.4956167) (size 0.745201 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.237685 -0.322684 88.49526082) (size 0.745591 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.198223 -0.96687 84.49497208) (size 0.745981 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.113867 -1.607119 80.49470294) (size 0.746371 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.984974 -2.240306 76.49438099) (size 0.74676 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.812119 -2.863333 72.4940451) (size 0.74715 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.596091 -3.473151 68.49378587) (size 0.747541 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.337892 -4.06677 64.49351521) (size 0.747929 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.038731 -4.641275 60.49319583) (size 0.748319 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.700017 -5.193844 56.49292003) (size 0.74871 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.323353 -5.721754 52.49260554) (size 0.749099 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.910532 -6.222401 48.49230669) (size 0.749489 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.463522 -6.693313 44.49203751) (size 0.749879 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.984462 -7.132156 40.49165706) (size 0.750269 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.47565 -7.536752 36.49142082) (size 0.750658 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.939531 -7.905087 32.49111742) (size 0.751048 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.378688 -8.235323 28.49087708) (size 0.751437 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.795824 -8.525802 24.4904763) (size 0.751827 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.193757 -8.775061 20.49032394) (size 0.752216 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.575398 -8.981835 16.48987033) (size 0.752607 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.943743 -9.145065 12.48973069) (size 0.752996 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.301858 -9.263903 8.489382707) (size 0.753387 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.652858 -9.337717 4.489036175) (size 0.753776 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000097 -9.366092 0.488824255) (size 0.754164 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.653831 -9.348837 356.4884838) (size 0.754555 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.305157 -9.285981 352.4882266) (size 0.754945 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.950896 -9.177776 348.48786) (size 0.755335 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.587891 -9.024696 344.4876616) (size 0.755725 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.213027 -8.827434 340.487262) (size 0.756114 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.82324 -8.5869 336.4871043) (size 0.756504 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.415539 -8.304214 332.4867242) (size 0.756894 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.987013 -7.980706 328.4865078) (size 0.757284 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.534851 -7.617903 324.4861114) (size 0.757673 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.056353 -7.21753 320.485957) (size 0.758063 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.548947 -6.781493 316.4856069) (size 0.758454 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.010194 -6.311876 312.4852961) (size 0.758842 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.437809 -5.81093 308.4850219) (size 0.759232 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.829668 -5.28106 304.4847593) (size 0.759623 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.183816 -4.724816 300.4844668) (size 0.760011 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.498483 -4.144879 296.4841924) (size 0.760402 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.772088 -3.544048 292.4838603) (size 0.760791 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.003247 -2.92523 288.4836444) (size 0.761181 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.190784 -2.291419 284.4832543) (size 0.761571 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.333733 -1.64569 280.4830293) (size 0.76196 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.431344 -0.991176 276.4827377) (size 0.762351 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.483088 -0.331059 272.482493) (size 0.762739 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.488658 0.331448 88.48217003) (size 0.763129 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.447974 0.993119 84.48191709) (size 0.763519 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.361178 1.650727 80.48160795) (size 0.76391 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.228641 2.301059 76.48133375) (size 0.764299 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.050954 2.940935 72.48100748) (size 0.764689 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.828931 3.567224 68.48075457) (size 0.765078 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.563603 4.176856 64.48051559) (size 0.765468 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.256213 4.766839 60.48023313) (size 0.765857 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.90821 5.334272 56.47989817) (size 0.766248 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.521243 5.876362 52.47965548) (size 0.766637 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.097155 6.390437 48.47935343) (size 0.767027 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.637968 6.873958 44.47910114) (size 0.767418 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.145882 7.32453 40.47879062) (size 0.767807 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.623258 7.739917 36.47852841) (size 0.768196 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.072608 8.118054 32.47821188) (size 0.768586 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.496585 8.457054 28.47800366) (size 0.768975 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.897967 8.755217 24.4776324) (size 0.769366 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.279647 9.011042 20.47740661) (size 0.769755 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.644617 9.223233 16.47719433) (size 0.770146 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.995955 9.390704 12.47686913) (size 0.770534 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.336808 9.512585 8.47651275) (size 0.770924 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.670376 9.588231 4.476307494) (size 0.771314 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000097 9.617218 0.4760598958) (size 0.771704 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.671349 9.599351 356.475689) (size 0.772094 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.340107 9.534663 352.4754863) (size 0.772483 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.003108 9.423414 348.4751953) (size 0.772874 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.657111 9.266094 344.4749779) (size 0.773262 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.298917 9.063416 340.4746522) (size 0.773653 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.925383 8.816315 336.4743437) (size 0.774043 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.533436 8.525945 332.4740707) (size 0.774432 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.12009 8.193673 328.4738855) (size 0.774822 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.682459 7.821069 324.4734787) (size 0.775211 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.217774 7.409903 320.473285) (size 0.775602 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.723394 6.962137 316.4730162) (size 0.775991 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.196817 6.479912 312.4727206) (size 0.776381 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.635699 5.965538 308.4724425) (size 0.77677 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.037861 5.421488 304.4722493) (size 0.777161 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.401298 4.850379 300.4718562) (size 0.77755 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.724194 4.254965 296.471695) (size 0.77794 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.004928 3.638121 292.4713282) (size 0.778329 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.242082 3.002831 288.4711474) (size 0.77872 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.434451 2.352172 284.4707895) (size 0.779108 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.581044 1.689297 280.4705865) (size 0.779499 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.681094 1.017425 276.4702568) (size 0.779889 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.734061 0.339823 272.470046) (size 0.780278 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.739631 -0.340212 88.46975384) (size 0.780667 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.697724 -1.019369 84.46953448) (size 0.781058 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.608489 -1.694334 80.46917311) (size 0.781448 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.472307 -2.361811 76.46897738) (size 0.781838 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.289789 -3.018538 72.4687203) (size 0.782227 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.061771 -3.661298 68.46834558) (size 0.782617 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.789314 -4.286943 64.46818701) (size 0.783006 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.473694 -4.892402 60.46783118) (size 0.783397 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.116402 -5.4747 56.46761413) (size 0.783785 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.719133 -6.030971 52.46742037) (size 0.784176 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.283778 -6.558474 48.46706389) (size 0.784566 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.812415 -7.054603 44.46676646) (size 0.784955 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.307303 -7.516903 40.46652843) (size 0.785345 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.770866 -7.943082 36.466313) (size 0.785735 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.205685 -8.331021 32.46601093) (size 0.786124 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.614481 -8.678785 28.46574821) (size 0.786515 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.000109 -8.984632 24.46547893) (size 0.786904 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.365537 -9.247023 20.4652558) (size 0.787293 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.713837 -9.464631 16.46498147) (size 0.787684 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.048167 -9.636342 12.46466324) (size 0.788073 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.371758 -9.761267 8.464463125) (size 0.788463 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.687894 -9.838745 4.46413756) (size 0.788853 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000097 -9.868344 0.4639465201) (size 0.789241 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.688867 -9.849866 356.4636329) (size 0.789633 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.375057 -9.783345 352.4633936) (size 0.790021 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.05532 -9.669053 348.463174) (size 0.790412 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.726331 -9.507492 344.4628007) (size 0.790802 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.384807 -9.299397 340.4626546) (size 0.791191 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.027525 -9.04573 336.4622732) (size 0.791581 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.651332 -8.747676 332.462097) (size 0.791971 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.253166 -8.40664 328.4618594) (size 0.79236 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.830067 -8.024234 324.4615338) (size 0.79275 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.379195 -7.602277 320.4613181) (size 0.793141 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.897841 -7.142783 316.4610622) (size 0.793529 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.38344 -6.647948 312.460725) (size 0.79392 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.83359 -6.120147 308.4605631) (size 0.794309 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.246054 -5.561916 304.4603029) (size 0.794698 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.61878 -4.975942 300.459953) (size 0.795089 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.949905 -4.365051 296.4597909) (size 0.795478 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.237768 -3.732195 292.4595038) (size 0.795868 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.480918 -3.080434 288.459202) (size 0.796258 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.678118 -2.412924 284.4589909) (size 0.796648 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.828355 -1.732904 280.4587041) (size 0.797037 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.930845 -1.043675 276.4584945) (size 0.797427 0.1) (layers B.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.985035 -0.348587 272.4582212) (size 0.797817 0.1) (layers B.Cu))
    (pad 1 smd oval (at 10.2 0) (size 0.5 0.1) (layers F.Cu)
      (net 1 "Net-(L1-Pad1)"))
    (pad "" smd oval (at 5.975034 -0.20875 271.2343786) (size 0.517596 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.951467 -0.625622 275.23506) (size 0.517987 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.898824 -1.04022 279.2357173) (size 0.518376 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.817307 -1.450518 283.2364226) (size 0.518767 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.707261 -1.854504 287.2371062) (size 0.519155 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.569169 -2.250195 291.2378836) (size 0.519546 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.403653 -2.635646 295.2386534) (size 0.519935 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.211469 -3.008955 299.2392212) (size 0.520325 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.993507 -3.36828 303.2399797) (size 0.520715 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.750781 -3.711841 307.2405839) (size 0.521104 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.484431 -4.037931 311.2415003) (size 0.521495 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.195711 -4.344927 315.2420965) (size 0.521884 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.885991 -4.631296 319.2427345) (size 0.522273 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.556743 -4.895602 323.2434295) (size 0.522663 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.209536 -5.136515 327.2442674) (size 0.523053 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.846032 -5.352816 331.2447814) (size 0.523442 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.467976 -5.543404 335.2456784) (size 0.523833 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.077184 -5.707302 339.2461693) (size 0.524223 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.675541 -5.843661 343.2469894) (size 0.524612 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.264986 -5.951765 347.2476429) (size 0.525002 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.847507 -6.031034 351.2483694) (size 0.525391 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.425128 -6.081029 355.2489526) (size 0.525781 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000097 -6.101452 359.2497831) (size 0.526169 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.426101 -6.092149 3.250411025) (size 0.526561 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.850807 -6.053112 7.250970239) (size 0.526951 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.272139 -5.984476 11.25179564) (size 0.527339 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.688034 -5.886523 15.25244005) (size 0.52773 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.096454 -5.759676 19.2530857) (size 0.52812 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.495392 -5.604503 23.2538245) (size 0.52851 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.882883 -5.421708 27.25455466) (size 0.528899 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.257017 -5.212133 31.25513862) (size 0.529289 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.615944 -4.976754 35.25577297) (size 0.529678 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.957883 -4.71667 39.25656157) (size 0.530068 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.281137 -4.433107 43.25721408) (size 0.530458 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.584093 -4.127405 47.25776964) (size 0.530847 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.865238 -3.801017 51.25852056) (size 0.531238 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.123158 -3.455496 55.25924242) (size 0.531627 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.356555 -3.092496 59.25977997) (size 0.532017 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.564244 -2.713754 63.26067179) (size 0.532407 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.745166 -2.321092 67.26109035) (size 0.532796 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.89839 -1.9164 71.26189377) (size 0.533186 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.023118 -1.501631 75.26247721) (size 0.533576 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.11869 -1.078791 79.26316494) (size 0.533965 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.184588 -0.649928 83.26396197) (size 0.534356 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.220436 -0.217124 87.26441133) (size 0.534744 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.226007 0.217514 271.2652252) (size 0.535134 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.201217 0.651871 275.2658204) (size 0.535525 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.146135 1.083828 279.2665076) (size 0.535914 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.060974 1.51127 283.2671386) (size 0.536303 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.946096 1.932106 287.2677092) (size 0.536694 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.802009 2.344269 291.2684786) (size 0.537083 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.629364 2.745732 295.2690473) (size 0.537473 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.428951 3.134519 299.2697651) (size 0.537863 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.2017 3.508708 303.2703554) (size 0.538252 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.948672 3.866449 307.2710368) (size 0.538642 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.671054 4.205967 311.2717159) (size 0.539032 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.370159 4.525572 315.2723564) (size 0.539422 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.047412 4.82367 319.2729471) (size 0.539811 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.704351 5.098768 323.2736407) (size 0.540201 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.342612 5.349482 327.2743141) (size 0.54059 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.963929 5.574547 331.274886) (size 0.540981 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.570118 5.77282 335.2754689) (size 0.54137 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.163074 5.943284 339.2762902) (size 0.541759 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.744761 6.085059 343.2768007) (size 0.54215 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.317198 6.197403 347.2774124) (size 0.54254 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.882457 6.279716 351.2781199) (size 0.542929 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.442646 6.331543 355.2787216) (size 0.543319 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000097 6.352578 359.2794387) (size 0.543708 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.443619 6.342663 3.27995699) (size 0.544098 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.885757 6.301794 7.280663662) (size 0.544488 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.324351 6.230114 11.28121436) (size 0.544877 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.757254 6.127921 15.28182072) (size 0.545268 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.182344 5.995658 19.28252879) (size 0.545657 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.597534 5.833918 23.28322721) (size 0.546047 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.00078 5.643439 27.28377506) (size 0.546437 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.390094 5.4251 31.28440844) (size 0.546826 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.763552 5.179919 35.28499851) (size 0.547216 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.119304 4.909044 39.28557915) (size 0.547606 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.455584 4.613752 43.28628552) (size 0.547996 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.770717 4.295441 47.28688313) (size 0.548384 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.063128 3.955625 51.28751314) (size 0.548775 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.331351 3.595924 55.28809803) (size 0.549164 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.574036 3.218059 59.28876381) (size 0.549555 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.789954 2.823841 63.28938947) (size 0.549944 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.978006 2.415166 67.2899) (size 0.550334 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.137225 1.994002 71.29061382) (size 0.550724 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.266784 1.562384 75.29115864) (size 0.551113 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.366001 1.122398 79.29187461) (size 0.551503 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.434338 0.676178 83.29230387) (size 0.551893 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.47141 0.225889 87.29307944) (size 0.552282 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.47698 -0.226278 271.2936787) (size 0.552672 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.450968 -0.678121 275.2942111) (size 0.553061 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.393446 -1.127435 279.2947913) (size 0.553452 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.304641 -1.572023 283.2955748) (size 0.553841 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.184931 -2.009708 287.2960239) (size 0.554231 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.034849 -2.438342 291.2966674) (size 0.55462 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.855074 -2.855818 295.2972658) (size 0.555011 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.646433 -3.260082 299.2977853) (size 0.555401 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.409893 -3.649136 303.2984986) (size 0.555789 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.146562 -4.021058 307.2990482) (size 0.55618 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.857677 -4.374003 311.2997045) (size 0.556569 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.544606 -4.706217 315.3002054) (size 0.556959 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.208833 -5.016044 319.3008425) (size 0.557349 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.851959 -5.301933 323.3014621) (size 0.557739 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.475689 -5.56245 327.3020227) (size 0.558128 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.081826 -5.796279 331.3027372) (size 0.558518 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.67226 -6.002235 335.3031481) (size 0.558908 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.248964 -6.179265 339.3039217) (size 0.559298 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.81398 -6.326457 343.3044209) (size 0.559687 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.369411 -6.443041 347.3050064) (size 0.560077 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.917408 -6.528398 351.3054999) (size 0.560467 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.460164 -6.582058 355.3062248) (size 0.560856 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000097 -6.603704 359.3067133) (size 0.561245 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.461137 -6.593178 3.30737483) (size 0.561636 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.920707 -6.550476 7.307979896) (size 0.562026 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.376563 -6.475753 11.30852308) (size 0.562415 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.826473 -6.369318 15.30912673) (size 0.562805 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.268234 -6.231639 19.30958469) (size 0.563195 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.699676 -6.063333 23.31024294) (size 0.563584 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.118677 -5.865171 27.31084304) (size 0.563975 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.523171 -5.638068 31.31150881) (size 0.564364 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.91116 -5.383084 35.31198891) (size 0.564753 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.280725 -5.101418 39.31258195) (size 0.565143 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.630031 -4.794397 43.31307697) (size 0.565533 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.95734 -4.463478 47.31379797) (size 0.565923 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.261018 -4.110234 51.31432494) (size 0.566313 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.539544 -3.736352 55.31485487) (size 0.566703 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.791518 -3.343621 59.31540305) (size 0.567092 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.015666 -2.933927 63.31600758) (size 0.567482 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.210846 -2.509239 67.31666285) (size 0.567871 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.37606 -2.071604 71.31714333) (size 0.568261 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.510451 -1.623137 75.31769347) (size 0.568651 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.613312 -1.166006 79.31831728) (size 0.569041 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.684089 -0.702427 83.31878483) (size 0.56943 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.722383 -0.234653 87.31947969) (size 0.56982 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.727953 0.235042 271.3200125) (size 0.570209 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.700718 0.704371 275.3204632) (size 0.5706 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.640757 1.171043 279.3211085) (size 0.570989 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.548308 1.632776 283.3216584) (size 0.571378 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.423767 2.08731 287.3221973) (size 0.571769 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.26769 2.532416 291.3228752) (size 0.572159 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.080785 2.965905 295.3232802) (size 0.572548 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.863915 3.385645 299.3239515) (size 0.572938 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.618086 3.789564 303.3244234) (size 0.573328 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.344452 4.175667 307.3250588) (size 0.573717 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.0443 4.542039 311.3255427) (size 0.574108 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.719052 4.886862 315.3261665) (size 0.574497 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.370254 5.208417 319.3266904) (size 0.574886 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.999567 5.505098 323.3272056) (size 0.575277 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.608765 5.775417 327.3277894) (size 0.575666 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.199722 6.01801 331.3283253) (size 0.576056 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.774402 6.23165 335.3288486) (size 0.576445 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.334855 6.415247 339.3294781) (size 0.576835 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.8832 6.567855 343.3299304) (size 0.577225 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.421623 6.68868 347.3306004) (size 0.577615 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.952358 6.77708 351.3310897) (size 0.578004 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.477682 6.832572 355.331602) (size 0.578395 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000097 6.85483 359.3321095) (size 0.578783 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.478655 6.843693 3.332673191) (size 0.579174 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.955657 6.799159 7.333298247) (size 0.579563 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.428775 6.721391 11.33383602) (size 0.579953 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.895693 6.610716 15.33429228) (size 0.580343 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.354125 6.46762 19.3348184) (size 0.580733 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.801818 6.292748 23.33544565) (size 0.581122 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.236573 6.086902 27.33593927) (size 0.581512 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.656247 5.851035 31.33653506) (size 0.581902 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.058768 5.58625 35.33694772) (size 0.582292 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.442146 5.293792 39.33754732) (size 0.582681 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.804478 4.975042 43.33809079) (size 0.583071 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.143963 4.631514 47.33867973) (size 0.583461 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.458908 4.264843 51.33911912) (size 0.58385 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.747737 3.87678 55.33967355) (size 0.584241 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.009 3.469185 59.34021594) (size 0.58463 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.241376 3.044014 63.3407007) (size 0.58502 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.443686 2.603313 67.34138294) (size 0.585409 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.614895 2.149207 71.34179516) (size 0.585799 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.754117 1.68389 75.34231399) (size 0.586189 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.860623 1.209613 79.34285374) (size 0.586579 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.933839 0.728677 83.34335841) (size 0.586968 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.973356 0.243417 87.34386248) (size 0.587357 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.978927 -0.243807 271.3444498) (size 0.587748 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.950469 -0.730621 275.3449677) (size 0.588137 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.888068 -1.214651 279.3455171) (size 0.588528 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.791974 -1.693529 283.3459848) (size 0.588916 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.662602 -2.164912 287.3465294) (size 0.589307 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.50053 -2.626489 291.3470969) (size 0.589696 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.306496 -3.075991 295.3475383) (size 0.590086 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.081396 -3.511208 299.3480303) (size 0.590476 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.826279 -3.929992 303.3486239) (size 0.590866 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.542342 -4.330275 307.3491417) (size 0.591255 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.230923 -4.710075 311.3496144) (size 0.591646 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.893499 -5.067507 315.3501123) (size 0.592035 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.531675 -5.400791 319.3506847) (size 0.592424 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.147176 -5.708264 323.3511406) (size 0.592815 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.741842 -5.988384 327.3517237) (size 0.593204 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.317619 -6.239741 331.3521968) (size 0.593594 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.876545 -6.461065 335.3526673) (size 0.593983 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.420745 -6.651228 339.3532214) (size 0.594373 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.95242 -6.809253 343.3537425) (size 0.594763 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.473835 -6.934319 347.3542684) (size 0.595153 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.987308 -7.025763 351.3547539) (size 0.595542 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.4952 -7.083086 355.3552901) (size 0.595932 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000097 -7.105956 359.3557108) (size 0.596321 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.496172 -7.094207 3.356293523) (size 0.596712 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.990607 -7.047841 7.356715846) (size 0.597101 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.480987 -6.96703 11.35725133) (size 0.597491 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.964913 -6.852115 15.35782633) (size 0.597881 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.440014 -6.703602 19.35827581) (size 0.598271 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.90396 -6.522163 23.35878454) (size 0.598661 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.35447 -6.308633 27.35927163) (size 0.59905 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.789324 -6.064002 31.35980373) (size 0.59944 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.206377 -5.789415 35.36022133) (size 0.599829 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.603567 -5.486166 39.36076207) (size 0.600219 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.978925 -5.155687 43.361352) (size 0.600609 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.330586 -4.79955 47.36181946) (size 0.600999 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.656798 -4.419451 51.36216094) (size 0.601388 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.955931 -4.017208 55.36278633) (size 0.601778 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.226481 -3.594748 59.36335387) (size 0.602168 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.467087 -3.1541 63.36367036) (size 0.602558 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.676527 -2.697386 67.36423005) (size 0.602946 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.85373 -2.226809 71.36483692) (size 0.603337 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.997784 -1.744643 75.36522012) (size 0.603726 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.107934 -1.253221 79.36566197) (size 0.604117 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.18359 -0.754927 83.36622351) (size 0.604506 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.224329 -0.252181 87.36666997) (size 0.604896 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.2299 0.252571 271.3671934) (size 0.605285 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.200219 0.756871 275.3677618) (size 0.605675 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.135379 1.258258 279.3681222) (size 0.606066 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.035641 1.754282 283.3686264) (size 0.606454 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.901437 2.242515 287.3691439) (size 0.606845 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.73337 2.720563 291.3696435) (size 0.607234 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.532206 3.186078 295.3701203) (size 0.607624 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.298878 3.636771 299.3705018) (size 0.608013 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.034472 4.07042 303.3711547) (size 0.608404 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.740232 4.484884 307.3714959) (size 0.608793 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.417546 4.878112 311.3721023) (size 0.609183 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.067946 5.248152 315.3724098) (size 0.609573 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.693096 5.593165 319.3730287) (size 0.609962 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.294784 5.911429 323.3734306) (size 0.610352 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.874919 6.201351 327.3740748) (size 0.610742 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.435515 6.461472 331.3744302) (size 0.611132 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.978686 6.69048 335.3748527) (size 0.611522 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.506635 6.88721 339.3753377) (size 0.611911 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.02164 7.050651 343.3758921) (size 0.612301 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.526047 7.179957 347.3763171) (size 0.612691 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.022257 7.274445 351.3768172) (size 0.61308 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.512717 7.333601 355.3772488) (size 0.61347 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000097 7.357083 359.3778127) (size 0.613859 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.51369 7.344721 3.378204612) (size 0.614249 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.025557 7.296523 7.378743953) (size 0.614639 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.533199 7.212668 11.37907193) (size 0.615029 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.034133 7.093513 15.3796222) (size 0.615419 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.525905 6.939583 19.38013809) (size 0.615808 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.006103 6.751578 23.38058148) (size 0.616199 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.472366 6.530364 27.38107075) (size 0.616587 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.9224 6.276969 31.38149367) (size 0.616978 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.353985 5.99258 35.38194328) (size 0.617368 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.764987 5.678539 39.38238877) (size 0.617756 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.153371 5.336332 43.3829626) (size 0.618147 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.517209 4.967586 47.38331912) (size 0.618536 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.854688 4.57406 51.38380041) (size 0.618927 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.164124 4.157636 55.38424728) (size 0.619316 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.443963 3.720311 59.38477913) (size 0.619706 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.692798 3.264187 63.38518939) (size 0.620096 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.909367 2.79146 67.3857238) (size 0.620485 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.092566 2.304411 71.38608343) (size 0.620875 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.241451 1.805396 75.3865849) (size 0.621264 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.355245 1.296829 79.38706482) (size 0.621655 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.43334 0.781177 83.38755232) (size 0.622044 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.475302 0.260945 87.38794113) (size 0.622433 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.480873 -0.261335 271.3884112) (size 0.622823 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.44997 -0.783121 275.3889086) (size 0.623214 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.38269 -1.301866 279.3893567) (size 0.623602 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.279307 -1.815035 283.389727) (size 0.623993 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.140272 -2.320117 287.3902783) (size 0.624382 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.96621 -2.814636 291.3906832) (size 0.624772 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.757917 -3.296164 295.3910954) (size 0.625162 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.516359 -3.762334 299.3916635) (size 0.625552 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.242665 -4.210848 303.3920321) (size 0.625942 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.938122 -4.639493 307.3924264) (size 0.626331 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.604169 -5.046148 311.3930208) (size 0.626721 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.242393 -5.428797 315.3932998) (size 0.627111 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.854516 -5.785539 319.3938161) (size 0.6275 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.442392 -6.114594 323.3943914) (size 0.62789 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.007995 -6.414317 327.3947335) (size 0.62828 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.553412 -6.683204 331.3950933) (size 0.62867 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.080829 -6.919896 335.3956656) (size 0.62906 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.592525 -7.123191 339.3960902) (size 0.629448 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.09086 -7.292049 343.3965028) (size 0.629839 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.578259 -7.425595 347.3970127) (size 0.630229 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.057207 -7.523127 351.397299) (size 0.630618 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.530235 -7.584116 355.3978645) (size 0.631008 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000097 -7.608209 359.3983479) (size 0.631397 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.531207 -7.595236 3.398657806) (size 0.631788 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.060507 -7.545205 7.399213352) (size 0.632178 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.585411 -7.458307 11.3995821) (size 0.632567 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.103353 -7.33491 15.40008721) (size 0.632957 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.611795 -7.175564 19.40046127) (size 0.633346 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.108245 -6.980994 23.40089007) (size 0.633736 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.590263 -6.752096 27.40133967) (size 0.634126 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.055477 -6.489936 31.40185178) (size 0.634516 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.501593 -6.195746 35.40221549) (size 0.634906 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.926408 -5.870913 39.4026959) (size 0.635295 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.327818 -5.516977 43.4030762) (size 0.635684 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.703832 -5.135623 47.40355677) (size 0.636075 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.052578 -4.728669 51.40395833) (size 0.636465 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.372317 -4.298064 55.40436668) (size 0.636854 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.661445 -3.845874 59.40489736) (size 0.637244 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.918508 -3.374273 63.40520922) (size 0.637634 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.142207 -2.885533 67.40573438) (size 0.638022 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.331401 -2.382014 71.4060806) (size 0.638413 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.485118 -1.866148 75.40658564) (size 0.638803 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.602556 -1.340436 79.40695133) (size 0.639193 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.683091 -0.807427 83.40748244) (size 0.639581 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.726275 -0.26971 87.40783536) (size 0.639972 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.731846 0.270099 271.408249) (size 0.640362 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.69972 0.809371 275.4087035) (size 0.640751 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.630001 1.345473 279.4090758) (size 0.641141 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.522974 1.875788 283.4095884) (size 0.641531 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.379108 2.397719 287.4099123) (size 0.641921 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.19905 2.90871 291.4104604) (size 0.642311 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.983628 3.406251 295.4108103) (size 0.6427 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.733841 3.887897 299.4112747) (size 0.643089 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.450858 4.351276 303.411562) (size 0.64348 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.136012 4.794102 307.4121547) (size 0.643869 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.790793 5.214184 311.4124426) (size 0.644259 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.41684 5.609442 315.4129944) (size 0.644649 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.015937 5.977912 319.4133343) (size 0.645038 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.590001 6.317759 323.413773) (size 0.645428 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.141072 6.627285 327.4141212) (size 0.645819 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.671309 6.904935 331.4146136) (size 0.646208 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.182971 7.149311 335.4150477) (size 0.646598 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.678415 7.359172 339.4154507) (size 0.646987 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.160079 7.533447 343.4158631) (size 0.647376 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.630471 7.671234 347.4162582) (size 0.647767 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.092158 7.771809 351.4166925) (size 0.648157 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.547752 7.83463 355.4170663) (size 0.648546 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000097 7.859335 359.4174665) (size 0.648935 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.548725 7.84575 3.418019406) (size 0.649326 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.095457 7.793887 7.418286701) (size 0.649716 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.637623 7.703945 11.41876392) (size 0.650105 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.172572 7.576308 15.41917555) (size 0.650495 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.697685 7.411546 19.41955397) (size 0.650885 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.210387 7.210409 23.4199606) (size 0.651275 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.70816 6.973827 27.42036761) (size 0.651664 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.188554 6.702903 31.42082778) (size 0.652054 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.649202 6.398911 35.4212006) (size 0.652443 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.087829 6.063287 39.42170028) (size 0.652833 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.502265 5.697622 43.42192271) (size 0.653223 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.890456 5.303659 47.4224421) (size 0.653613 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.250469 4.883277 51.42292083) (size 0.654003 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.580509 4.438492 55.42323953) (size 0.654392 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.878926 3.971437 59.42356581) (size 0.654782 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.144219 3.48436 63.42405647) (size 0.655172 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.375047 2.979607 67.42446558) (size 0.655562 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.570236 2.459616 71.42488095) (size 0.655951 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.728784 1.926901 75.42529939) (size 0.656341 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.849867 1.384044 79.42568613) (size 0.65673 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.932841 0.833677 83.42607921) (size 0.657121 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.977249 0.278474 87.4263706) (size 0.65751 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.982819 -0.278863 271.4269449) (size 0.6579 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.949471 -0.83562 275.4272452) (size 0.658289 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.877312 -1.389081 279.427658) (size 0.658679 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.766641 -1.936541 283.4281039) (size 0.659069 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.617943 -2.475322 287.4284131) (size 0.659459 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.43189 -3.002783 291.4289406) (size 0.659848 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.209339 -3.516337 295.4291984) (size 0.660238 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.951323 -4.01346 299.4296977) (size 0.660628 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.659051 -4.491704 303.4300124) (size 0.661018 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.333902 -4.94871 307.4305074) (size 0.661407 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.977416 -5.38222 311.4307956) (size 0.661797 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.591287 -5.790087 315.431315) (size 0.662187 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.177358 -6.170286 319.4315692) (size 0.662576 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.737609 -6.520925 323.4320893) (size 0.662967 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.274148 -6.840252 327.4323875) (size 0.663357 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.789205 -7.126666 331.4328302) (size 0.663746 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.285113 -7.378726 335.4331823) (size 0.664136 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.764306 -7.595154 339.4335726) (size 0.664525 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.229299 -7.774845 343.4340502) (size 0.664915 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.682683 -7.916872 347.4343316) (size 0.665305 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.127108 -8.020492 351.4347682) (size 0.665695 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.56527 -8.085144 355.4351711) (size 0.666084 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000097 -8.110461 359.4355034) (size 0.666474 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.566243 -8.096265 3.435981182) (size 0.666864 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.130407 -8.04257 7.436280833) (size 0.667253 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.689835 -7.949584 11.43676042) (size 0.667644 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.241792 -7.817706 15.43705838) (size 0.668033 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.783576 -7.647527 19.43750199) (size 0.668423 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.312529 -7.439824 23.43789518) (size 0.668812 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.826056 -7.195558 27.438223) (size 0.669202 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.32163 -6.91587 31.43863523) (size 0.669592 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.79681 -6.602077 35.43895911) (size 0.669982 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.24925 -6.255661 39.43947214) (size 0.670371 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.676712 -5.878267 43.43974896) (size 0.670761 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.077079 -5.471695 47.44016763) (size 0.671151 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.448359 -5.037886 51.44057874) (size 0.67154 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.788702 -4.57892 55.44092929) (size 0.67193 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.096408 -4.097 59.44131339) (size 0.672321 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.36993 -3.594446 63.44165992) (size 0.67271 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.607887 -3.07368 67.44206589) (size 0.673099 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.809071 -2.537218 71.44246854) (size 0.673489 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.972451 -1.987654 75.44286934) (size 0.673879 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.097178 -1.427651 79.44319684) (size 0.674269 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.182592 -0.859926 83.44352941) (size 0.674659 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.228222 -0.287238 87.44397434) (size 0.675048 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.233792 0.287627 271.4444016) (size 0.675437 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.199221 0.86187 275.4446479) (size 0.675828 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.124623 1.432689 279.4451253) (size 0.676217 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.010307 1.997294 283.4454931) (size 0.676607 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.856778 2.552924 287.4458189) (size 0.676997 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.66473 3.096857 291.4462256) (size 0.677387 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.435049 3.626424 295.4465598) (size 0.677777 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.168804 4.139024 299.4469654) (size 0.678166 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.867244 4.632132 303.4473441) (size 0.678556 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.531792 5.103319 307.4477482) (size 0.678946 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.164039 5.550256 311.4480375) (size 0.679336 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.765734 5.970732 315.4484577) (size 0.679725 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.338779 6.36266 319.4487658) (size 0.680115 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.885217 6.72409 323.4492401) (size 0.680505 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.407225 7.053219 327.4495507) (size 0.680895 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.907102 7.348398 331.449861) (size 0.681284 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.387256 7.608141 335.450354) (size 0.681674 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.850196 7.831135 339.450637) (size 0.682064 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.298519 8.016243 343.4510198) (size 0.682453 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.734895 8.162511 347.4514133) (size 0.682843 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.162058 8.269174 351.4517569) (size 0.683233 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.582788 8.335659 355.4521956) (size 0.683623 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000097 8.361587 359.4524551) (size 0.684011 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.583761 8.346779 3.452858992) (size 0.684402 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.165357 8.291252 7.45319568) (size 0.684791 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.742047 8.195222 11.45367817) (size 0.685182 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.311012 8.059104 15.45389606) (size 0.685571 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.869466 7.883509 19.45434307) (size 0.685962 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.414672 7.669239 23.45462838) (size 0.68635 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.943953 7.417289 27.45509761) (size 0.686741 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.454707 7.128837 31.45537883) (size 0.68713 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.944418 6.805242 35.45579339) (size 0.68752 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.410671 6.448034 39.45610843) (size 0.687909 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.851159 6.058912 43.45651236) (size 0.6883 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.263702 5.639731 47.456837) (size 0.688689 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.646249 5.192495 51.4571698) (size 0.689079 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.996896 4.719348 55.45764646) (size 0.689469 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.313889 4.222563 59.45790685) (size 0.689858 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.59564 3.704533 63.45821725) (size 0.690249 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.840727 3.167754 67.45869539) (size 0.690638 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.047906 2.61482 71.4589815) (size 0.691027 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.216117 2.048407 75.45939724) (size 0.691418 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.344489 1.471259 79.45966967) (size 0.691807 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.432342 0.886176 83.46003111) (size 0.692196 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.479195 0.296002 87.4604438) (size 0.692586 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.484766 -0.296392 271.4607266) (size 0.692976 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.448972 -0.88812 275.4611364) (size 0.693366 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.371934 -1.476296 279.4615449) (size 0.693756 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.253974 -2.058047 283.4618557) (size 0.694146 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.095613 -2.630526 287.4621689) (size 0.694536 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.89757 -3.19093 291.4625619) (size 0.694924 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.66076 -3.73651 295.4628113) (size 0.695315 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.386286 -4.264586 299.4633001) (size 0.695704 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.075437 -4.77256 303.4636031) (size 0.696094 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.729682 -5.257928 307.4639166) (size 0.696485 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.350662 -5.718293 311.4643297) (size 0.696873 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.940181 -6.151377 315.4645936) (size 0.697263 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.500199 -6.555034 319.4650154) (size 0.697654 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.032825 -6.927256 323.465385) (size 0.698043 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.540302 -7.266186 327.4656565) (size 0.698432 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.024998 -7.570129 331.4660239) (size 0.698823 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.489398 -7.837556 335.4663938) (size 0.699212 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.936086 -8.067116 339.466759) (size 0.699602 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.367739 -8.257641 343.4670245) (size 0.699991 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.787107 -8.40815 347.4674038) (size 0.700382 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.197008 -8.517856 351.467848) (size 0.70077 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.600306 -8.586173 355.4680291) (size 0.701161 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000097 -8.612714 359.4685154) (size 0.70155 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.601279 -8.597294 3.468759016) (size 0.70194 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.200307 -8.539934 7.469219832) (size 0.702329 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.794259 -8.440861 11.46942502) (size 0.70272 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.380232 -8.300503 15.46982073) (size 0.70311 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.955356 -8.11949 19.47023691) (size 0.7035 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.516814 -7.898654 23.47051446) (size 0.703888 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.061849 -7.63902 27.47086482) (size 0.70428 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.587783 -7.341804 31.47120061) (size 0.704668 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.092026 -7.008407 35.47151967) (size 0.705059 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.572091 -6.640408 39.47191412) (size 0.705447 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.025606 -6.239557 43.47224014) (size 0.705838 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.450325 -5.807767 47.47247799) (size 0.706227 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.844139 -5.347104 51.4729342) (size 0.706618 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.205089 -4.859776 55.47326634) (size 0.707007 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.531371 -4.348126 59.47355671) (size 0.707397 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.821351 -3.814619 63.47390337) (size 0.707787 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.073567 -3.261827 67.47429355) (size 0.708176 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.286741 -2.692423 71.47457262) (size 0.708566 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.459784 -2.10916 75.47488203) (size 0.708956 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.5918 -1.514867 79.47526949) (size 0.709345 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.682093 -0.912426 83.47560491) (size 0.709735 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.730168 -0.304766 87.47596224) (size 0.710124 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.735739 0.305156 271.4762099) (size 0.710514 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.698722 0.91437 275.4766692) (size 0.710904 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.619245 1.519904 279.4769298) (size 0.711294 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.497641 2.1188 283.4771889) (size 0.711684 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.334449 2.708128 287.47761) (size 0.712073 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.130411 3.285004 291.4779812) (size 0.712464 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.886471 3.846597 295.4782573) (size 0.712852 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.603768 4.390149 299.4785731) (size 0.713243 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.28363 4.912988 303.4789841) (size 0.713632 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.927572 5.412536 307.4792182) (size 0.714023 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.537285 5.886329 311.4795683) (size 0.714412 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.114627 6.332023 315.4799408) (size 0.714802 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.66162 6.747408 319.4802883) (size 0.715191 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.180433 7.130421 323.4805352) (size 0.715581 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.673378 7.479153 327.4808668) (size 0.715972 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.142895 7.79186 331.4812599) (size 0.71636 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.59154 8.066971 335.4815599) (size 0.71675 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.021976 8.303098 339.4819103) (size 0.717141 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.436958 8.499039 343.4821827) (size 0.717529 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.839319 8.653788 347.4825771) (size 0.71792 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.231957 8.766538 351.4828567) (size 0.718309 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.617823 8.836688 355.4831496) (size 0.718699 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000097 8.86384 359.4835715) (size 0.719088 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.618796 8.847808 3.483851074) (size 0.719478 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.235257 8.788616 7.484129865) (size 0.719869 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.846472 8.686499 11.4844808) (size 0.720258 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.449451 8.5419 15.48487002) (size 0.720647 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.041246 8.355471 19.4851461) (size 0.721038 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.618956 8.128069 23.4854304) (size 0.721428 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.179746 7.860752 27.48574588) (size 0.721817 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.72086 7.554772 31.48611283) (size 0.722207 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.239634 7.211573 35.48646677) (size 0.722596 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.733512 6.832782 39.48671294) (size 0.722987 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.200053 6.420203 43.48707948) (size 0.723376 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.636948 5.975804 47.4873636) (size 0.723766 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.042029 5.501712 51.48775546) (size 0.724156 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.413282 5.000204 55.48800897) (size 0.724545 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.748853 4.47369 59.48836055) (size 0.724935 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.047062 3.924706 63.48862762) (size 0.725325 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.306408 3.355901 67.48900288) (size 0.725715 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.525577 2.770025 71.48934798) (size 0.726103 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.703451 2.169913 75.48958838) (size 0.726494 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.839111 1.558474 79.48992329) (size 0.726884 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.931843 0.938676 83.49029744) (size 0.727274 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.981142 0.31353 87.49052226) (size 0.727662 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.986712 -0.31392 271.4909197) (size 0.728052 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.948473 -0.94062 275.4912355) (size 0.728444 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.866556 -1.563512 279.4914716) (size 0.728832 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.741308 -2.179553 283.4918444) (size 0.729222 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.573284 -2.785731 287.4921636) (size 0.729612 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.363251 -3.379077 291.492524) (size 0.730001 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.112181 -3.956683 295.4927656) (size 0.730392 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.821249 -4.515713 299.4930416) (size 0.730781 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.491824 -5.053416 303.4933845) (size 0.731171 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.125463 -5.567145 307.4937971) (size 0.731561 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.723908 -6.054365 311.4940211) (size 0.73195 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.289074 -6.512668 315.4943085) (size 0.73234 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.823041 -6.939782 319.4947044) (size 0.73273 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.328042 -7.333586 323.4949187) (size 0.733119 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.806455 -7.69212 327.4952625) (size 0.73351 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.260791 -8.013591 331.4956597) (size 0.733899 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.693682 -8.296386 335.4958498) (size 0.734288 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.107867 -8.539079 339.4961926) (size 0.734679 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.506178 -8.740437 343.4965293) (size 0.735068 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.891532 -8.899426 347.4968053) (size 0.735458 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.266908 -9.015221 351.4971265) (size 0.735848 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.635341 -9.087202 355.4974366) (size 0.736237 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000097 -9.114966 359.4977996) (size 0.736627 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.636314 -9.098322 3.498022342) (size 0.737016 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.270207 -9.037299 7.498331909) (size 0.737407 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.898684 -8.932138 11.49869069) (size 0.737797 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.518671 -8.783298 15.49898166) (size 0.738186 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.127136 -8.591453 19.49932094) (size 0.738576 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.721098 -8.357484 23.4995632) (size 0.738966 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.297643 -8.082483 27.4998487) (size 0.739355 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.853936 -7.767739 31.50022461) (size 0.739745 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.387242 -7.414738 35.50049093) (size 0.740135 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.894933 -7.025156 39.50075819) (size 0.740525 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.3745 -6.600848 43.50117156) (size 0.740914 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.823571 -6.14384 47.50137465) (size 0.741304 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.239919 -5.656321 51.50171098) (size 0.741694 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.621475 -5.140632 55.50199677) (size 0.742084 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.966335 -4.599253 59.5023246) (size 0.742474 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.272773 -4.034792 63.50262822) (size 0.742863 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.539248 -3.449974 67.50292418) (size 0.743253 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.764412 -2.847627 71.50326198) (size 0.743642 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.947117 -2.230666 75.50349377) (size 0.744033 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.086422 -1.602082 79.50386686) (size 0.744422 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.181593 -0.964926 83.50409239) (size 0.744811 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.232115 -0.322295 87.50438332) (size 0.745201 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.237685 0.322684 271.5047392) (size 0.745591 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.198223 0.96687 275.5050279) (size 0.745981 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.113867 1.607119 279.5052971) (size 0.746371 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.984974 2.240306 283.505619) (size 0.74676 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.812119 2.863333 287.5059549) (size 0.74715 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.596091 3.473151 291.5062141) (size 0.747541 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.337892 4.06677 295.5064848) (size 0.747929 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.038731 4.641275 299.5068042) (size 0.748319 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.700017 5.193844 303.50708) (size 0.74871 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.323353 5.721754 307.5073945) (size 0.749099 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.910532 6.222401 311.5076933) (size 0.749489 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.463522 6.693313 315.5079625) (size 0.749879 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.984462 7.132156 319.5083429) (size 0.750269 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.47565 7.536752 323.5085792) (size 0.750658 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.939531 7.905087 327.5088826) (size 0.751048 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.378688 8.235323 331.5091229) (size 0.751437 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.795824 8.525802 335.5095237) (size 0.751827 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.193757 8.775061 339.5096761) (size 0.752216 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.575398 8.981835 343.5101297) (size 0.752607 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.943743 9.145065 347.5102693) (size 0.752996 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.301858 9.263903 351.5106173) (size 0.753387 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.652858 9.337717 355.5109638) (size 0.753776 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000097 9.366092 359.5111757) (size 0.754164 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.653831 9.348837 3.511516213) (size 0.754555 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.305157 9.285981 7.511773352) (size 0.754945 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.950896 9.177776 11.51213999) (size 0.755335 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.587891 9.024696 15.51233843) (size 0.755725 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.213027 8.827434 19.51273798) (size 0.756114 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.82324 8.5869 23.51289567) (size 0.756504 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.415539 8.304214 27.51327582) (size 0.756894 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.987013 7.980706 31.5134922) (size 0.757284 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.534851 7.617903 35.51388863) (size 0.757673 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.056353 7.21753 39.51404301) (size 0.758063 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.548947 6.781493 43.51439311) (size 0.758454 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.010194 6.311876 47.51470387) (size 0.758842 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.437809 5.81093 51.51497807) (size 0.759232 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.829668 5.28106 55.51524072) (size 0.759623 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.183816 4.724816 59.51553322) (size 0.760011 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.498483 4.144879 63.51580755) (size 0.760402 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.772088 3.544048 67.51613969) (size 0.760791 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.003247 2.92523 71.51635562) (size 0.761181 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.190784 2.291419 75.51674574) (size 0.761571 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.333733 1.64569 79.51697071) (size 0.76196 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.431344 0.991176 83.5172623) (size 0.762351 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.483088 0.331059 87.51750699) (size 0.762739 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.488658 -0.331448 271.51783) (size 0.763129 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.447974 -0.993119 275.5180829) (size 0.763519 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.361178 -1.650727 279.5183921) (size 0.76391 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.228641 -2.301059 283.5186662) (size 0.764299 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.050954 -2.940935 287.5189925) (size 0.764689 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.828931 -3.567224 291.5192454) (size 0.765078 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.563603 -4.176856 295.5194844) (size 0.765468 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.256213 -4.766839 299.5197669) (size 0.765857 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.90821 -5.334272 303.5201018) (size 0.766248 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.521243 -5.876362 307.5203445) (size 0.766637 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.097155 -6.390437 311.5206466) (size 0.767027 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.637968 -6.873958 315.5208989) (size 0.767418 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.145882 -7.32453 319.5212094) (size 0.767807 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.623258 -7.739917 323.5214716) (size 0.768196 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.072608 -8.118054 327.5217881) (size 0.768586 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.496585 -8.457054 331.5219963) (size 0.768975 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.897967 -8.755217 335.5223676) (size 0.769366 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.279647 -9.011042 339.5225934) (size 0.769755 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.644617 -9.223233 343.5228057) (size 0.770146 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.995955 -9.390704 347.5231309) (size 0.770534 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.336808 -9.512585 351.5234873) (size 0.770924 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.670376 -9.588231 355.5236925) (size 0.771314 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.000097 -9.617218 359.5239401) (size 0.771704 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.671349 -9.599351 3.524311048) (size 0.772094 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.340107 -9.534663 7.524513703) (size 0.772483 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.003108 -9.423414 11.52480473) (size 0.772874 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.657111 -9.266094 15.52502207) (size 0.773262 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.298917 -9.063416 19.52534782) (size 0.773653 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.925383 -8.816315 23.52565631) (size 0.774043 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.533436 -8.525945 27.52592925) (size 0.774432 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.12009 -8.193673 31.52611451) (size 0.774822 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.682459 -7.821069 35.52652126) (size 0.775211 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.217774 -7.409903 39.52671498) (size 0.775602 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.723394 -6.962137 43.52698385) (size 0.775991 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.196817 -6.479912 47.5272794) (size 0.776381 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.635699 -5.965538 51.52755754) (size 0.77677 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.037861 -5.421488 55.52775072) (size 0.777161 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.401298 -4.850379 59.52814385) (size 0.77755 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.724194 -4.254965 63.52830497) (size 0.77794 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.004928 -3.638121 67.52867182) (size 0.778329 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.242082 -3.002831 71.52885261) (size 0.77872 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.434451 -2.352172 75.52921047) (size 0.779108 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.581044 -1.689297 79.52941345) (size 0.779499 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.681094 -1.017425 83.52974321) (size 0.779889 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.734061 -0.339823 87.52995398) (size 0.780278 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.739631 0.340212 271.5302462) (size 0.780667 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.697724 1.019369 275.5304655) (size 0.781058 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.608489 1.694334 279.5308269) (size 0.781448 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.472307 2.361811 283.5310226) (size 0.781838 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.289789 3.018538 287.5312797) (size 0.782227 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -9.061771 3.661298 291.5316544) (size 0.782617 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.789314 4.286943 295.531813) (size 0.783006 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.473694 4.892402 299.5321688) (size 0.783397 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -8.116402 5.4747 303.5323859) (size 0.783785 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.719133 6.030971 307.5325796) (size 0.784176 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -7.283778 6.558474 311.5329361) (size 0.784566 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.812415 7.054603 315.5332335) (size 0.784955 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -6.307303 7.516903 319.5334716) (size 0.785345 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.770866 7.943082 323.533687) (size 0.785735 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -5.205685 8.331021 327.5339891) (size 0.786124 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.614481 8.678785 331.5342518) (size 0.786515 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -4.000109 8.984632 335.5345211) (size 0.786904 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -3.365537 9.247023 339.5347442) (size 0.787293 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.713837 9.464631 343.5350185) (size 0.787684 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -2.048167 9.636342 347.5353368) (size 0.788073 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -1.371758 9.761267 351.5355369) (size 0.788463 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at -0.687894 9.838745 355.5358624) (size 0.788853 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.000097 9.868344 359.5360535) (size 0.789241 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 0.688867 9.849866 3.536367059) (size 0.789633 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 1.375057 9.783345 7.536606418) (size 0.790021 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.05532 9.669053 11.53682603) (size 0.790412 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 2.726331 9.507492 15.53719931) (size 0.790802 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 3.384807 9.299397 19.53734543) (size 0.791191 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.027525 9.04573 23.53772684) (size 0.791581 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 4.651332 8.747676 27.53790299) (size 0.791971 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.253166 8.40664 31.53814064) (size 0.79236 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 5.830067 8.024234 35.53846619) (size 0.79275 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.379195 7.602277 39.53868189) (size 0.793141 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 6.897841 7.142783 43.5389378) (size 0.793529 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.38344 6.647948 47.53927498) (size 0.79392 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 7.83359 6.120147 51.53943686) (size 0.794309 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.246054 5.561916 55.53969708) (size 0.794698 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.61878 4.975942 59.54004703) (size 0.795089 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 8.949905 4.365051 63.54020911) (size 0.795478 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.237768 3.732195 67.54049615) (size 0.795868 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.480918 3.080434 71.54079805) (size 0.796258 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.678118 2.412924 75.54100906) (size 0.796648 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.828355 1.732904 79.54129594) (size 0.797037 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.930845 1.043675 83.54150553) (size 0.797427 0.1) (layers F.Cu))
    (pad "" smd oval (at 9.985035 0.348587 87.54177884) (size 0.797817 0.1) (layers F.Cu))
  )
  (module TestPoint:TestPoint_Pad_2.0x2.0mm (layer B.Cu) (tedit 5BD34B52)
    (at 184 100)
    (descr "SMD rectangular pad as test Point, square 2.0mm side length")
    (tags "test point SMD pad rectangle square")
    (attr virtual)
    (fp_text reference TP2 (at 0 1.998) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value TestPoint (at 0 -2.05) (layer B.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 2) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 2 2) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 2 "Net-(L1-Pad2)"))
  )
  (module TestPoint:TestPoint_Pad_2.0x2.0mm (layer F.Cu) (tedit 5BD34B4A)
    (at 184 100)
    (descr "SMD rectangular pad as test Point, square 2.0mm side length")
    (tags "test point SMD pad rectangle square")
    (attr virtual)
    (fp_text reference TP1 (at 0 -1.998) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TestPoint (at 0 2.05) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -2) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 2 2) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 1 "Net-(L1-Pad1)"))
  )
  (gr_arc (start 185 101) (end 185 102) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 185 99) (end 186 99) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 181 102) (end 185 102) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 186 99) (end 186 101) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 181 98) (end 185 98) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 181 97) (end 180 97) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 181 103) (end 181 102) (angle -90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 169 100) (end 180 97) (angle -329.4897626) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
)
