<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="96.52" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="53.34" width="0" layer="20"/>
<text>ATMEL ISP JTAG</text>
<text>SPI1</text>
<text>SERIAL</text>
<text>LM1030SYR</text>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="53.34" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="53.34" x2="96.52" y2="53.34" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="53.34" x2="96.52" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="96.52" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<text>Z80 Monsputer bus probe</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CT3528">
<description>&lt;b&gt;TANTALUM CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="newchips">
<description>Various ICs more or less recent</description>
<packages>
<package name="TQFP100">
<description>&lt;b&gt;Thin Quad Flat Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="newchips2">
<packages>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="2X3_LOCK">
</package>
<package name="HC49US">
<description>&lt;B&gt;CRYSTAL&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="OSHW-LOGO-S">
</package>
<package name="PTC-1206">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-harting-h">
<packages>
<package name="50H">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="divers">
<packages>
<package name="MA02-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA05-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA08-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="physnoct">
<packages>
<package name="PHYSNOCT">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603" value="0.1µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C0603" value="0.1µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="C0603" value="0.1µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0603" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0603" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0603" value="0.1µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0603" value="0.1µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0603" value="0.1µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="CT3528" value="10µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0603" value="0.1µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C0603" value="0.1µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="newchips" package="TQFP100" value="ATF1504-100A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC5" library="newchips2" package="TQFP32-08" value="ATMEGA32832A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="SparkFun" package="2X3_LOCK" value="AVR_SPI_PRG_62X3_LOCK">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PL2" library="con-harting-h" package="50H" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="SparkFun" package="HC49US" value="8MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="divers" package="MA02-1" value="MA02-1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA05-2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA08-2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV4" library="con-lstb" package="MA05-2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV7" library="con-lstb" package="MA05-2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="physnoct" package="PHYSNOCT" value="PHYSNOCT"/>
<element name="U$2" library="SparkFun" package="OSHW-LOGO-S" value="OSHW-LOGOS"/>
<element name="F1" library="SparkFun" package="PTC-1206" value="PTCSMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="BD0">
<contactref element="PL2" pad="31"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="BD1">
<contactref element="PL2" pad="29"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="BD2">
<contactref element="PL2" pad="27"/>
<contactref element="IC1" pad="100"/>
</signal>
<signal name="BD3">
<contactref element="PL2" pad="25"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="BD4">
<contactref element="PL2" pad="23"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="BD5">
<contactref element="PL2" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="97"/>
</signal>
<signal name="BD6">
<contactref element="PL2" pad="19"/>
<contactref element="IC1" pad="99"/>
</signal>
<signal name="BD7">
<contactref element="PL2" pad="17"/>
<contactref element="IC1" pad="98"/>
</signal>
<signal name="BM0">
<contactref element="PL2" pad="43"/>
<contactref element="IC1" pad="47"/>
</signal>
<signal name="BM1">
<contactref element="PL2" pad="44"/>
<contactref element="IC1" pad="56"/>
</signal>
<signal name="BM2">
<contactref element="PL2" pad="45"/>
<contactref element="IC1" pad="52"/>
</signal>
<signal name="BM3">
<contactref element="PL2" pad="46"/>
<contactref element="IC1" pad="54"/>
</signal>
<signal name="BM4">
<contactref element="PL2" pad="47"/>
<contactref element="IC1" pad="60"/>
</signal>
<signal name="BM5">
<contactref element="PL2" pad="48"/>
<contactref element="IC1" pad="57"/>
</signal>
<signal name="BM6">
<contactref element="PL2" pad="49"/>
<contactref element="IC1" pad="58"/>
</signal>
<signal name="BM7">
<contactref element="PL2" pad="50"/>
<contactref element="IC1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="/INTA">
<contactref element="PL2" pad="37"/>
<contactref element="IC1" pad="90"/>
</signal>
<signal name="BA0">
<contactref element="PL2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="BA1">
<contactref element="PL2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="94"/>
</signal>
<signal name="BA2">
<contactref element="PL2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="BA3">
<contactref element="PL2" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="BA4">
<contactref element="PL2" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="BA5">
<contactref element="PL2" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="BA6">
<contactref element="PL2" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="BA7">
<contactref element="PL2" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="BA8">
<contactref element="PL2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="BA9">
<contactref element="PL2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="BA10">
<contactref element="PL2" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="BA11">
<contactref element="PL2" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="BA12">
<contactref element="PL2" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="45"/>
</signal>
<signal name="BA13">
<contactref element="PL2" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="BA14">
<contactref element="PL2" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="46"/>
</signal>
<signal name="BA15">
<contactref element="PL2" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="48"/>
</signal>
<signal name="/M1">
<contactref element="PL2" pad="35"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="/RFSH">
<contactref element="PL2" pad="41"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="/WAIT">
<contactref element="PL2" pad="33"/>
<contactref element="IC1" pad="93"/>
</signal>
<signal name="/INT">
<contactref element="PL2" pad="39"/>
<contactref element="IC1" pad="41"/>
</signal>
<signal name="/NMI">
<contactref element="PL2" pad="36"/>
<contactref element="IC1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="/BUSRQ">
<contactref element="PL2" pad="34"/>
<contactref element="IC1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="/BUSAK">
<contactref element="PL2" pad="22"/>
<contactref element="IC1" pad="96"/>
</signal>
<signal name="BE">
<contactref element="PL2" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="85"/>
</signal>
<signal name="BR//W">
<contactref element="PL2" pad="20"/>
<contactref element="IC1" pad="42"/>
</signal>
<signal name="/BRD">
<contactref element="PL2" pad="24"/>
<contactref element="IC1" pad="63"/>
</signal>
<signal name="/BWR">
<contactref element="PL2" pad="26"/>
<contactref element="IC1" pad="64"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="PL2" pad="28"/>
<contactref element="IC1" pad="68"/>
</signal>
<signal name="/BIORQ">
<contactref element="PL2" pad="32"/>
<contactref element="IC1" pad="65"/>
</signal>
<signal name="/BMRQ">
<contactref element="PL2" pad="30"/>
<contactref element="IC1" pad="67"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="PL2" pad="40"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="IC5" pad="21"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="IC1" pad="38"/>
<contactref element="IC1" pad="43"/>
<contactref element="IC1" pad="59"/>
<contactref element="IC1" pad="74"/>
<contactref element="IC1" pad="86"/>
<contactref element="IC1" pad="95"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="SV4" pad="6"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
<contactref element="SV7" pad="9"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BCLK">
<contactref element="PL2" pad="38"/>
</signal>
<signal name="/HALT">
<contactref element="PL2" pad="42"/>
<contactref element="IC1" pad="44"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="IC5" pad="18"/>
<contactref element="IC5" pad="20"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="82"/>
<contactref element="IC1" pad="39"/>
<contactref element="IC1" pad="91"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="34"/>
<contactref element="IC1" pad="51"/>
<contactref element="IC1" pad="66"/>
<contactref element="SV4" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="/SS">
<contactref element="IC1" pad="37"/>
<contactref element="IC5" pad="14"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="IC5" pad="15"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="92"/>
<contactref element="IC5" pad="16"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="87"/>
<contactref element="IC5" pad="17"/>
</signal>
<signal name="/RESET">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="IC5" pad="29"/>
<contactref element="IC1" pad="88"/>
</signal>
<signal name="VD">
<contactref element="SV3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RS">
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="25"/>
</signal>
<signal name="R/W">
<contactref element="SV3" pad="6"/>
<contactref element="IC5" pad="26"/>
</signal>
<signal name="E">
<contactref element="SV3" pad="5"/>
<contactref element="IC5" pad="27"/>
</signal>
<signal name="LCD_DB0">
<contactref element="SV3" pad="8"/>
<contactref element="SV7" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="30"/>
</signal>
<signal name="LCD_DB1">
<contactref element="SV3" pad="7"/>
<contactref element="SV7" pad="5"/>
<contactref element="IC5" pad="31"/>
</signal>
<signal name="LCD_DB2">
<contactref element="SV3" pad="10"/>
<contactref element="IC5" pad="32"/>
</signal>
<signal name="LCD_DB3">
<contactref element="SV3" pad="9"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LCD_DB5">
<contactref element="SV3" pad="11"/>
<contactref element="IC5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="LCD_DB7">
<contactref element="SV3" pad="13"/>
<contactref element="IC5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="LCD_DB4">
<contactref element="SV3" pad="12"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LCD_DB6">
<contactref element="SV3" pad="14"/>
<contactref element="IC5" pad="10"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="62"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="73"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="SV2" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SHIFT">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="STEP">
<contactref element="IC1" pad="89"/>
<contactref element="IC5" pad="13"/>
</signal>
<signal name="CONT">
<contactref element="IC1" pad="61"/>
<contactref element="IC5" pad="12"/>
</signal>
<signal name="SCK1">
<contactref element="IC5" pad="24"/>
<contactref element="SV4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RDY1">
<contactref element="IC5" pad="28"/>
<contactref element="SV4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="MISO1">
<contactref element="IC5" pad="23"/>
<contactref element="SV4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="/SS1">
<contactref element="SV4" pad="5"/>
<contactref element="IC5" pad="19"/>
</signal>
<signal name="MOSI1">
<contactref element="SV4" pad="4"/>
<contactref element="IC5" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="SV4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="/RTS">
<contactref element="SV7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="/CTS">
<contactref element="SV7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="/DCD">
<contactref element="SV7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RI">
<contactref element="SV7" pad="8"/>
</signal>
<signal name="/DSR">
<contactref element="SV7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="/DTR">
<contactref element="SV7" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="SV7" pad="10"/>
<contactref element="F1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
