(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2014-jan-25)-product")
  (general
    (links 44)
    (no_connects 0)
    (area 12.684743 163.779999 55.895257 186.740001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 7)
    (tracks 134)
    (zones 0)
    (modules 19)
    (nets 14)
  )
  (page A4)
  (layers
    (15 F.Cu signal)
    (0 B.Cu signal)
    (16 B.Adhes user)
    (17 F.Adhes user)
    (18 B.Paste user)
    (19 F.Paste user)
    (20 B.SilkS user hide)
    (21 F.SilkS user hide)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user hide)
    (24 Dwgs.User user)
    (25 Cmts.User user)
    (26 Eco1.User user)
    (27 Eco2.User user)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.1524)
    (trace_clearance 0.1524)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.1524)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (via_min_size 0.6858)
    (via_min_drill 0.3302)
    (uvia_size 0.762)
    (uvia_drill 0.508)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0)
    (uvia_min_drill 0)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.5 1.5)
    (pad_drill 0.6)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 272400385)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotothertext true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory gerber))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 GND)
  (net 2 /VIN33)
  (net 3 /ldo_output)
  (net 4 "Net-(C5-Pad1)")
  (net 5 "Net-(L1-Pad2)")
  (net 6 "Net-(U4-Pad5)")
  (net 7 /sda)
  (net 8 /scl)
  (net 9 /TX)
  (net 10 /RX)
  (net 11 /INPUT-)
  (net 12 /INPUT+)
  (net 13 VCC)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.1524)
    (trace_width 0.1524)
    (via_dia 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (uvia_dia 0.762)
    (uvia_drill 0.508)
    (add_net /INPUT+)
    (add_net /INPUT-)
    (add_net /RX)
    (add_net /TX)
    (add_net /VIN33)
    (add_net /ldo_output)
    (add_net /scl)
    (add_net /sda)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(C5-Pad1)")
    (add_net "Net-(L1-Pad2)")
    (add_net "Net-(U4-Pad5)")
    (add_net VCC)
  )
  (module SMD_Packages:SM0603_Capa (layer F.Cu) (tedit 57475258)
    (at 43.18 182.88)
    (attr smd)
    (fp_text reference C2 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at -1.651 0 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /VIN33))
    (model smd\capacitors\C0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SMD_Packages:SM0603_Capa (layer F.Cu) (tedit 574C9432)
    (at 45.72 167.64 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C4 (at 0 0 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4,7uF (at -1.27 1.27 360) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 180) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 180) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 /ldo_output))
    (model smd\capacitors\C0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Inductors_NEOSID:Neosid_Inductor_SM-NE30_SMD1210 (layer F.Cu) (tedit 574C943A)
    (at 38.1 167.64 270)
    (descr "Neosid, Inductor, SM-NE30, SMD1210, Festinduktivitaet, SMD,")
    (tags "Neosid, Inductor, SM-NE30, SMD1210, Festinduktivitaet, SMD,")
    (attr smd)
    (fp_text reference L1 (at 0 -2.54 450) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10uH (at 0 3.2004 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 1.6002 0 270) (size 1.00076 1.89992) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 "Net-(L1-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -1.6002 0 270) (size 1.00076 1.89992) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 /ldo_output))
  )
  (module SMD_Packages:SM0603 (layer F.Cu) (tedit 574C949D)
    (at 33.02 184.15)
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 0 -1.27) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /VIN33))
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 /scl))
    (model smd\resistors\R0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SMD_Packages:SM0603 (layer F.Cu) (tedit 574C9498)
    (at 38.1 184.15 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 0 -1.27 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 180) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /VIN33))
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 180) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /sda))
    (model smd\resistors\R0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SMD_Packages:SOT23_6 (layer F.Cu) (tedit 574C95A4)
    (at 35.56 179.07 270)
    (fp_text reference U2 (at 1.27 -2.54 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MCP3421A0T-E/CH (at -2.54 1.27 360) (layer F.SilkS))
    (pad 6 smd rect (at -0.9525 -1.27 270) (size 0.70104 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 /INPUT-))
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.70104 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /VIN33))
    (pad 4 smd rect (at 0.9525 -1.27 270) (size 0.70104 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /sda))
    (pad 3 smd rect (at 0.9525 1.27 270) (size 0.70104 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 /scl))
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.70104 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 1.27 270) (size 0.70104 1.00076) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 /INPUT+))
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SMD_Packages:SOT23-5 (layer F.Cu) (tedit 574C9447)
    (at 45.72 172.72)
    (attr smd)
    (fp_text reference U3 (at 2.19964 -0.29972 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CAT6219 (at 5.08 0 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 1.27) (size 0.508 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 VCC))
    (pad 3 smd rect (at 0.9525 1.27) (size 0.508 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 VCC))
    (pad 5 smd rect (at -0.9525 -1.27) (size 0.508 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 /ldo_output))
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.508 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 4 smd rect (at 0.9525 -1.27) (size 0.508 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(C5-Pad1)"))
    (model smd/SOT23_5.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module ESP01:ESP01 (layer F.Cu) (tedit 574F353D)
    (at 25.4 180.34)
    (fp_text reference U4 (at 0 1.27) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ESP-01v090 (at -2.54 2.54 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 -3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /RX))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 -3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VIN33))
    (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 /scl))
    (pad 5 thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 "Net-(U4-Pad5)"))
    (pad 6 thru_hole circle (at 1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /sda))
    (pad 7 thru_hole circle (at -1.27 3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VIN33))
    (pad 8 thru_hole circle (at 1.27 3.81) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 /TX))
  )
  (module Connect:PINHEAD1-2 (layer F.Cu) (tedit 575C7DE5)
    (at 50.8 182.88 90)
    (attr virtual)
    (fp_text reference P2 (at 0 -2.54 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "VCC GND" (at 0 2.54 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -1.27 0 90) (size 1.50622 3.01498) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 VCC))
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 90) (size 1.50622 3.01498) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
  )
  (module Connect:PINHEAD1-3 (layer F.Cu) (tedit 575C7DCF)
    (at 17.78 175.26 270)
    (attr virtual)
    (fp_text reference P3 (at 0 -2.54 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "GND SDA SCL" (at 0 2.54 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -2.54 0 270) (size 1.50622 3.01498) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 /scl))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0 270) (size 1.50622 3.01498) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /sda))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0 270) (size 1.50622 3.01498) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
  )
  (module Connect:PINHEAD1-2 (layer F.Cu) (tedit 575C7DD9)
    (at 17.78 182.88 270)
    (attr virtual)
    (fp_text reference P4 (at 0 -2.54 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "TX  RX" (at 0 2.54 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -1.27 0 270) (size 1.50622 3.01498) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /RX))
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 270) (size 1.50622 3.01498) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 /TX))
  )
  (module Connect:PINHEAD1-2 (layer F.Cu) (tedit 575C7DA8)
    (at 19.05 167.64 180)
    (attr virtual)
    (fp_text reference P5 (at 3.81 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "GND V33" (at 0 2.54 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -1.27 0 180) (size 1.50622 3.01498) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /VIN33))
    (pad 2 thru_hole oval (at 1.27 0 180) (size 1.50622 3.01498) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
  )
  (module Connect:PINHEAD1-3 (layer F.Cu) (tedit 575C7DBD)
    (at 25.4 167.64 180)
    (attr virtual)
    (fp_text reference P1 (at -5.08 1.27 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "IN+ IN- GND" (at 0 2.54 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole oval (at -2.54 0 180) (size 1.50622 3.01498) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 0 180) (size 1.50622 3.01498) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 /INPUT-))
    (pad 3 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 1.50622 3.01498) (drill 0.99822) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 /INPUT+))
  )
  (module SMD_Packages:SM0603_Capa (layer F.Cu) (tedit 574C6C2C)
    (at 43.18 179.07)
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0,1uF (at -1.651 0 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /VIN33))
    (model smd\capacitors\C0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SMD_Packages:SM0603_Capa (layer F.Cu) (tedit 574C95AE)
    (at 50.8 176.53)
    (attr smd)
    (fp_text reference C3 (at 0 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1uF (at 1.27 -1.27 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 VCC))
    (model smd\capacitors\C0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SMD_Packages:SM0603_Capa (layer F.Cu) (tedit 574F3528)
    (at 50.8 171.45 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C5 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10nF (at 2.54 0 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(C5-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (model smd\capacitors\C0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SMD_Packages:SM0603_Capa (layer F.Cu) (tedit 575D1A12)
    (at 33.02 167.64)
    (attr smd)
    (fp_text reference 1uF1 (at 0 0.109999 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value C (at -1.651 0 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 /ldo_output))
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (model smd\capacitors\C0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SMD_Packages:SM0603_Capa (layer F.Cu) (tedit 575C5D55)
    (at 39.37 172.72 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference 10uF1 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value C (at -1.651 0 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /VIN33))
    (pad 2 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.635 1.143) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (model smd\capacitors\C0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.5 0.5 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Housings_SOT-23_SOT-143_TSOT-6:SC70-6_Handsoldering (layer F.Cu) (tedit 575C5DA0)
    (at 31.75 173.99 270)
    (descr "SC70-6, Handsoldering,")
    (tags "SC70-6, Handsoldering,")
    (attr smd)
    (fp_text reference U1 (at 0 -2.54 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LTC3525 (at -2.54 0 360) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.65024 1.33096 270) (size 0.39878 1.50114) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 /ldo_output))
    (pad 2 smd rect (at 0 1.33096 270) (size 0.39878 1.50114) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 3 smd rect (at 0.65024 1.33096 270) (size 0.39878 1.50114) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 /ldo_output))
    (pad 4 smd rect (at 0.65024 -1.33096 270) (size 0.39878 1.50114) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /VIN33))
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.33096 270) (size 0.39878 1.50114) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 6 smd rect (at -0.65024 -1.33096 270) (size 0.39878 1.50114) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 "Net-(L1-Pad2)"))
  )
  (gr_line (start 54.61 163.83) (end 54.61 186.69) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 13.97 163.83) (end 13.97 186.69) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 13.97 163.83) (end 13.97 165.1) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 13.97 165.1) (end 13.97 163.83) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_text ESP8266_ADC_LIPO (at 34.29 175.26) (layer B.SilkS))
  (gr_line (start 13.97 163.83) (end 54.61 163.83) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 54.61 186.69) (end 13.97 186.69) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 15.24 165.1) (xy 53.34 165.1) (xy 53.34 185.42) (xy 15.24 185.42)
      )
    )
  )
)
