<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="17.78" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="0" x2="17.78" y2="10.668" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="10.668" x2="0" y2="10.668" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="10.668" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>SOIC-DIP14 adapter BOTTOM
cc-by-sa Julien Nicault, 2015 v0.2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="ic-package">
<description>&lt;b&gt;IC Packages an Sockets&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOCKET-14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Socket&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$1" library="ic-package" package="SOCKET-14" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="S$2">
<contactref element="E$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="E$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="E$1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="E$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="E$1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="S$9">
<contactref element="E$1" pad="12"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
