<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-3.175" y1="-32.5" x2="-3.175" y2="-1" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="-3.175" y1="-1" x2="-2.032" y2="0" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-2.032" y1="0" x2="2.032" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="2.032" y1="0" x2="3.175" y2="-1" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="3.175" y1="-1" x2="3.175" y2="-32.5" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="3.175" y1="-32.5" x2="-3.175" y2="-32.5" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="smd_pads">
<packages>
<package name="0.1X0.2-IN">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead-2">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de, Modified by Cougar@CasaDelGato.Com&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PAD3" library="smd_pads" package="0.1X0.2-IN" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PAD4" library="smd_pads" package="0.1X0.2-IN" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead-2" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
