<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="53.32" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.32" y1="0" x2="53.32" y2="17.958" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.32" y1="17.958" x2="0" y2="17.958" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="17.958" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>StackFoundry</text>
<text>(c) 2009 - RvA</text>
<text>Copper AVR32</text>
<text>G</text>
<text>5V</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>3.3</text>
<text>3.3</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
<text>3.3</text>
<text>9</text>
<text>10</text>
<text>11</text>
<text>12</text>
<text>13</text>
<text>14</text>
<text>15</text>
<text>16</text>
<text>17</text>
<text>20</text>
<text>21</text>
<text>22</text>
<text>23</text>
<text>24</text>
<text>25</text>
<text>26</text>
<text>27</text>
</plain>
<libraries>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="TQFP48">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="AVR_ICSP">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED-1206">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
IPC 1608 chip</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
IPC 1608 chip</description>
</package>
<package name="L0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="StackFoundry">
<packages>
<package name="USB-MINIB">
<description>&lt;b&gt;USB Series Mini-B Surface Mounted&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Matches HiRose Part UX60-MB-5ST footprint (3.5mm position post spacing)</description>
</package>
<package name="DIL32-NOSILK">
</package>
</packages>
</library>
<library name="microchip">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reflow soldering</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switches">
<packages>
<package name="OMROM_B3U">
<description>Omron B3U-1000P</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="xtal">
<packages>
<package name="CRYSTAL-SMD-5X3.2">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="atmel" package="TQFP48" value="AVR32UC3B-48TQFP"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0603" value="470pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0603" value="2.2uF"/>
<element name="BRD1" library="StackFoundry" package="DIL32-NOSILK" value="BOARD_DIL32"/>
<element name="L1" library="rcl" package="L0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0603" value="0.1uF"/>
<element name="Q1" library="xtal" package="CRYSTAL-SMD-5X3.2" value="12MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0603" value="22pf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C0603" value="22pf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0603" value="39">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0603" value="39">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="StackFoundry" package="USB-MINIB" value="USBSMD"/>
<element name="U2" library="microchip" package="SOT23" value="MCP1700">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JTAG" library="SparkFun" package="AVR_ICSP" value="M05X2PTH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RST" library="switches" package="OMROM_B3U" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="DFU" library="switches" package="OMROM_B3U" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PWR" library="SparkFun" package="LED-1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0603" value="220">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="3.3V">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="U1" pad="36"/>
<contactref element="U1" pad="48"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="BRD1" pad="2"/>
<contactref element="BRD1" pad="11"/>
<contactref element="BRD1" pad="26"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="JTAG" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="U1" pad="37"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="BRD1" pad="1"/>
<contactref element="BRD1" pad="3"/>
<contactref element="BRD1" pad="10"/>
<contactref element="BRD1" pad="32"/>
<contactref element="BRD1" pad="25"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="GND"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="JTAG" pad="2"/>
<contactref element="JTAG" pad="10"/>
<contactref element="RST" pad="2"/>
<contactref element="DFU" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="1.8V">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="U1" pad="41"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="42"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="38"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="39"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="U1" pad="40"/>
<contactref element="BRD1" pad="31"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="PWR" pad="A"/>
</signal>
<signal name="PA03">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="BRD1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PA04">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="BRD1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="XIN">
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XOUT">
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA05">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="BRD1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PA06">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="BRD1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PA07">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="BRD1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PA08">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="BRD1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PA09">
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="BRD1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PA10">
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="BRD1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PA11">
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="BRD1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PA12">
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="BRD1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PA13">
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="BRD1" pad="16"/>
<contactref element="DFU" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA14">
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="BRD1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="PA15">
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="BRD1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="PA16">
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="BRD1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="PA17">
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="BRD1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="PA24">
<contactref element="U1" pad="43"/>
<contactref element="BRD1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="PA25">
<contactref element="U1" pad="44"/>
<contactref element="BRD1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="PA26">
<contactref element="U1" pad="45"/>
<contactref element="BRD1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="PA27">
<contactref element="U1" pad="46"/>
<contactref element="BRD1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="PA20">
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="BRD1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="PA21">
<contactref element="U1" pad="33"/>
<contactref element="BRD1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="PA22">
<contactref element="U1" pad="34"/>
<contactref element="BRD1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="PA23">
<contactref element="U1" pad="35"/>
<contactref element="BRD1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="VBUS"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="D+"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="D-"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="JTAG" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="JTAG" pad="9"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="JTAG" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="JTAG" pad="5"/>
</signal>
<signal name="!RST">
<contactref element="U1" pad="47"/>
<contactref element="JTAG" pad="6"/>
<contactref element="RST" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TESTRST">
<contactref element="JTAG" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="PWR" pad="C"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
