<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>HIGH SPEED IO</text>
<wire x1="0" y1="4.1375" x2="0" y2="-4.1375" width="0.0508" layer="20"/>
<text>Copyright (C) 2016 Herbert P&#246;tzl
Licensed under CERN OHL v.1.2</text>
<text>Triple mini DP
Dual Plugin Module </text>
<text>V1.3
R1.0</text>
<wire x1="0" y1="28.448" x2="0" y2="26.67" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="26.67" x2="-0.635" y2="26.67" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-0.635" y1="26.67" x2="-1.27" y2="26.035" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-1.27" y1="26.035" x2="-0.635" y2="25.4" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-0.635" y1="25.4" x2="0" y2="25.4" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.4" x2="0" y2="24.4375" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="-24.4375" x2="0" y2="-25.4" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="-25.4" x2="-0.635" y2="-25.4" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-0.635" y1="-25.4" x2="-1.27" y2="-26.035" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-1.27" y1="-26.035" x2="-0.635" y2="-26.67" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-0.635" y1="-26.67" x2="0" y2="-26.67" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="-26.67" x2="0" y2="-28.448" width="0.0508" layer="20"/>
<text>AXIOM BETA DPM 3xDP
TOP SIDE     V1.3 R1.0</text>
<text>AXIOM BETA DPM 3xDP
BOTTOM SIDE  V1.3 R1.0</text>
<wire x1="-22.225" y1="-28.448" x2="-22.225" y2="-26.67" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-22.225" y1="-26.67" x2="-21.59" y2="-26.67" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-21.59" y1="-26.67" x2="-20.955" y2="-26.035" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-20.955" y1="-26.035" x2="-21.59" y2="-25.4" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-21.59" y1="-25.4" x2="-22.225" y2="-25.4" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-22.225" y1="-25.4" x2="-22.225" y2="25.4" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-22.225" y1="25.4" x2="-21.59" y2="25.4" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-21.59" y1="25.4" x2="-20.955" y2="26.035" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-20.955" y1="26.035" x2="-21.59" y2="26.67" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-21.59" y1="26.67" x2="-22.225" y2="26.67" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-22.225" y1="26.67" x2="-22.225" y2="28.448" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-22.225" y1="28.448" x2="0" y2="28.448" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="-28.448" x2="-22.225" y2="-28.448" width="0.0508" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="PCIe">
<packages>
<package name="PCIE-36-AXIOM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="generic-rcl">
<packages>
<package name="0603-B">
</package>
<package name="0402-B">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ohw-logo">
<packages>
<package name="OSHW_FILLX100_NOTEXT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="eeprom">
<packages>
<package name="DFN200X300X100-9N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="displayport">
<packages>
<package name="JAE-DP3">
</package>
</packages>
</library>
<library name="mic209x">
<packages>
<package name="SOT95P280X145-5N">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
<variantdef name="Beta"/>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PCIE-SOUTH" library="PCIe" package="PCIE-36-AXIOM" value="PCIE-36-AXIOM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PCIE-NORTH" library="PCIe" package="PCIE-36-AXIOM" value="PCIE-36-AXIOM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED4" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED5" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED6" library="led" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LOGO1" library="ohw-logo" package="OSHW_FILLX100_NOTEXT" value="OSHW_LOGO_FILLX0100-NT"/>
<element name="U1" library="eeprom" package="DFN200X300X100-9N" value="BR24G04NUX">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="generic-rcl" package="0402-B" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="generic-rcl" package="0402-B" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="displayport" package="JAE-DP3" value="MINI-DP-DP3"/>
<element name="X2" library="displayport" package="JAE-DP3" value="MINI-DP-DP3"/>
<element name="X3" library="displayport" package="JAE-DP3" value="MINI-DP-DP3"/>
<element name="U2" library="mic209x" package="SOT95P280X145-5N" value="MIC209X">
<attribute name="PACKAGE" value="SOT-23-5"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58T4896"/>
<attribute name="MPN" value="MIC2090-1YM5TR"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="MICREL SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1924707"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U3" library="mic209x" package="SOT95P280X145-5N" value="MIC209X">
<attribute name="PACKAGE" value="SOT-23-5"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58T4896"/>
<attribute name="MPN" value="MIC2090-1YM5TR"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="MICREL SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1924707"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U4" library="mic209x" package="SOT95P280X145-5N" value="MIC209X">
<attribute name="PACKAGE" value="SOT-23-5"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="58T4896"/>
<attribute name="MPN" value="MIC2090-1YM5TR"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="MICREL SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1924707"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="generic-rcl" package="0603-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="generic-rcl" package="0603-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="generic-rcl" package="0603-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="generic-rcl" package="0603-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="generic-rcl" package="0603-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="generic-rcl" package="0603-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A1"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A4"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A7"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A10"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A12"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A15"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A18"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B15"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B18"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A1"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A4"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A7"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A10"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A12"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A15"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A18"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B15"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B18"/>
<contactref element="LED3" pad="C"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="LED5" pad="C"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="EP"/>
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="14"/>
<contactref element="X1" pad="13"/>
<contactref element="X1" pad="19"/>
<contactref element="X1" pad="H1"/>
<contactref element="X1" pad="H4"/>
<contactref element="X1" pad="H2"/>
<contactref element="X1" pad="H3"/>
<contactref element="X2" pad="8"/>
<contactref element="X2" pad="14"/>
<contactref element="X2" pad="H1"/>
<contactref element="X2" pad="H4"/>
<contactref element="X2" pad="19"/>
<contactref element="X2" pad="13"/>
<contactref element="X2" pad="H2"/>
<contactref element="X2" pad="H3"/>
<contactref element="X3" pad="8"/>
<contactref element="X3" pad="14"/>
<contactref element="X3" pad="H1"/>
<contactref element="X3" pad="H4"/>
<contactref element="X3" pad="19"/>
<contactref element="X3" pad="13"/>
<contactref element="X3" pad="H2"/>
<contactref element="X3" pad="H3"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="7"/>
<contactref element="X2" pad="7"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S_PCIE_V">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B13"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$256">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A11"/>
</signal>
<signal name="N$209">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A11"/>
</signal>
<signal name="N$196">
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$197">
<contactref element="LED4" pad="A"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$198">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$202">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$324">
<contactref element="LED5" pad="A"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$325">
<contactref element="LED6" pad="A"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B1"/>
</signal>
<signal name="I2C_V">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B3"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B2"/>
</signal>
<signal name="N$216">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N_ML0_P">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A8"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N_ML0_N">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A9"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N_ML2_P">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B16"/>
<contactref element="X1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N_ML1_P">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A13"/>
<contactref element="X1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N_ML1_N">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A14"/>
<contactref element="X1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N_ML3_P">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A16"/>
<contactref element="X1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N_ML3_N">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A17"/>
<contactref element="X1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N_AUX_P">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B10"/>
<contactref element="X1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N_AUX_N">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B11"/>
<contactref element="X1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N_HPD">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B7"/>
</signal>
<signal name="S_PWR">
<contactref element="X3" pad="20"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N_ML2_N">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B17"/>
<contactref element="X1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="S_ML0_P">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A2"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S_ML0_N">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A3"/>
<contactref element="X3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="S_ML2_P">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A13"/>
<contactref element="X3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="S_ML2_N">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A14"/>
<contactref element="X3" pad="17"/>
</signal>
<signal name="S_AUX_P">
<contactref element="X3" pad="16"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B7"/>
</signal>
<signal name="S_AUX_N">
<contactref element="X3" pad="18"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B8"/>
</signal>
<signal name="S_HPD">
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B5"/>
</signal>
<signal name="S_ML3_N">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A9"/>
<contactref element="X3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="S_ML3_P">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A8"/>
<contactref element="X3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="S_ML1_N">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A6"/>
<contactref element="X3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="S_ML1_P">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A5"/>
<contactref element="X3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="C_HPD">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B10"/>
</signal>
<signal name="C_AUX_N">
<contactref element="X2" pad="18"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B5"/>
</signal>
<signal name="C_AUX_P">
<contactref element="X2" pad="16"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B4"/>
</signal>
<signal name="C_ML2_N">
<contactref element="X2" pad="17"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A6"/>
</signal>
<signal name="C_ML2_P">
<contactref element="X2" pad="15"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A5"/>
</signal>
<signal name="C_ML3_N">
<contactref element="X2" pad="12"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A3"/>
</signal>
<signal name="C_ML3_P">
<contactref element="X2" pad="10"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="C_ML1_N">
<contactref element="X2" pad="11"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A17"/>
</signal>
<signal name="C_ML1_P">
<contactref element="X2" pad="9"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A16"/>
</signal>
<signal name="C_ML0_N">
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B17"/>
</signal>
<signal name="C_ML0_P">
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B16"/>
</signal>
<signal name="N_PWR">
<contactref element="X1" pad="20"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="C_PWR">
<contactref element="X2" pad="20"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N_VCCIO">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B14"/>
</signal>
<signal name="S_VCCIO">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B14"/>
</signal>
<signal name="N_!FAULT">
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N_EN">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B6"/>
</signal>
<signal name="N_5V">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B12"/>
</signal>
<signal name="S_5V">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B12"/>
</signal>
<signal name="N_PCIE_V">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B13"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="C_EN">
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B9"/>
</signal>
<signal name="C_!FAULT">
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="LED4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="S_EN">
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B4"/>
</signal>
<signal name="S_!FAULT">
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="LED6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N_CFG2">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B9"/>
</signal>
<signal name="N_CFG1">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B8"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="C_CFG2">
<contactref element="X2" pad="6"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B11"/>
</signal>
<signal name="C_CFG1">
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S_CFG2">
<contactref element="X3" pad="6"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B6"/>
</signal>
<signal name="S_CFG1">
<contactref element="X3" pad="4"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>