(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.3+e1-6302~38~ubuntu14.04.1-stable)
  (general
    (links 24)
    (no_connects 0)
    (area 113.814858 70.682 164.033001 95.584)
    (thickness 1.6)
    (drawings 11)
    (tracks 83)
    (zones 0)
    (modules 7)
    (nets 24)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user hide)
    (41 Cmts.User user hide)
    (42 Eco1.User user hide)
    (43 Eco2.User user hide)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user hide)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (user_trace_width 0.1524)
    (user_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.3302)
    (user_trace_width 0.508)
    (user_trace_width 0.762)
    (user_trace_width 1.27)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.1524)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.762)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.6858)
    (via_min_drill 0.3302)
    (user_via 0.6858 0.3302)
    (user_via 0.762 0.4064)
    (user_via 0.8636 0.508)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0)
    (uvia_min_drill 0)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.7272 1.7272)
    (pad_drill 1.016)
    (pad_to_mask_clearance 0.0762)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFEDF7D)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x310fc_80000001)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory gerbers))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 GND)
  (net 2 /SD_CS)
  (net 3 /MOSI)
  (net 4 /MISO)
  (net 5 +3V3)
  (net 6 /SCLK)
  (net 7 "Net-(LED1-Pad1)")
  (net 8 "Net-(LED1-Pad2)")
  (net 9 "Net-(LED1-Pad6)")
  (net 10 "Net-(LED1-Pad8)")
  (net 11 /DIGIT4)
  (net 12 /DP)
  (net 13 /DIGIT3)
  (net 14 /E)
  (net 15 /L)
  (net 16 /D)
  (net 17 /DIGIT2)
  (net 18 /DIGIT1)
  (net 19 /B)
  (net 20 /A)
  (net 21 /G)
  (net 22 /F)
  (net 23 /C)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.762)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net +3V3)
    (add_net /A)
    (add_net /B)
    (add_net /C)
    (add_net /D)
    (add_net /DIGIT1)
    (add_net /DIGIT2)
    (add_net /DIGIT3)
    (add_net /DIGIT4)
    (add_net /DP)
    (add_net /E)
    (add_net /F)
    (add_net /G)
    (add_net /L)
    (add_net /MISO)
    (add_net /MOSI)
    (add_net /SCLK)
    (add_net /SD_CS)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(LED1-Pad1)")
    (add_net "Net-(LED1-Pad2)")
    (add_net "Net-(LED1-Pad6)")
    (add_net "Net-(LED1-Pad8)")
  )
  (module Wickerlib:TEENSY-3.2-SIMPLE (layer F.Cu) (tedit 57B4E190)
    (at 129.286 80.772 90)
    (fp_text reference J1 (at -2 0 90) (layer F.Fab))
    (fp_text value TEENSY3.2-72MHz-SIMPLE (at -2.54 20.32 90) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 2.794 17.272 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad G1 thru_hole circle (at -10.16 -10.16 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 0 thru_hole circle (at -10.16 -7.62 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -10.16 -5.08 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 2 thru_hole circle (at -10.16 -2.54 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 /DIGIT4))
    (pad 3 thru_hole circle (at -10.16 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 /DP))
    (pad 4 thru_hole circle (at -10.16 2.54 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 /DIGIT3))
    (pad 5 thru_hole circle (at -10.16 5.08 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 /E))
    (pad 6 thru_hole circle (at -10.16 7.62 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /L))
    (pad 7 thru_hole circle (at -10.16 10.16 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 /D))
    (pad 8 thru_hole circle (at -10.16 12.7 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 /DIGIT2))
    (pad 9 thru_hole circle (at -10.16 15.24 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 /DIGIT1))
    (pad 10 thru_hole circle (at -10.16 17.78 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /SD_CS))
    (pad 11 thru_hole circle (at -10.16 20.32 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /MOSI))
    (pad 12 thru_hole circle (at -10.16 22.86 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 /MISO))
    (pad 13 thru_hole circle (at 5.08 22.86 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 /SCLK))
    (pad 16 thru_hole circle (at 5.08 15.24 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 /B))
    (pad 3V2 thru_hole circle (at 5.08 -5.08 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 +3V3))
    (pad 18 thru_hole circle (at 5.08 10.16 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 /A))
    (pad 17 thru_hole circle (at 5.08 12.7 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 /G))
    (pad AG thru_hole circle (at 5.08 -7.62 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 22 thru_hole circle (at 5.08 0 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad VIN thru_hole circle (at 5.08 -10.16 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 21 thru_hole circle (at 5.08 2.54 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 /F))
    (pad 20 thru_hole circle (at 5.08 5.08 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 19 thru_hole circle (at 5.08 7.62 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 /C))
    (pad 23 thru_hole circle (at 5.08 -2.54 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 14 thru_hole circle (at 5.08 20.32 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 15 thru_hole circle (at 5.08 17.78 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  )
  (module Wickerlib:CONN-SD-MICRO-MOLEX-0475710001 (layer F.Cu) (tedit 57958DF9)
    (at 147.808 83.0834 90)
    (fp_text reference J3 (at 0 3.25 90) (layer F.Fab))
    (fp_text value MICRO-SD (at 4 6.25 90) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 5.1054 -1.1243 90) (layer F.SilkS))
    (pad G5 smd rect (at 4.8514 5.1 90) (size 1.4 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad G2 smd rect (at -5.4135 4.9635 90) (size 1.2 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad G3 smd rect (at 4.8264 2.8 90) (size 1.45 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad G1 smd rect (at -5.4135 2.3635 90) (size 1.2 1.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 7 smd rect (at -2.8135 1.3235 90) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 /MISO))
    (pad 8 smd rect (at -3.9135 1.3235 90) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 6 smd rect (at -1.7135 1.3235 90) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 5 smd rect (at -0.6135 1.3235 90) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 /SCLK))
    (pad 4 smd rect (at 0.4865 1.3235 90) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 +3V3))
    (pad 1 smd rect (at 3.7865 1.3235 90) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 2 smd rect (at 2.6865 1.3235 90) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /SD_CS))
    (pad 3 smd rect (at 1.5865 1.3235 90) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 /MOSI))
    (pad G4 smd rect (at 5.0514 3.95 90) (size 1 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  )
  (module Wickerlib:RLC-0603-SMD (layer F.Cu) (tedit 579029AB)
    (at 122.936 87.896 90)
    (descr "Capacitor SMD RLC-0603-SMD, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor RLC-0603-SMD")
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 0.09 0.04 90) (layer F.Fab))
    (fp_text value 470 (at 0 1.9 90) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 2.298 0.254 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 90) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 /DIGIT4))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 90) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 "Net-(LED1-Pad8)"))
  )
  (module Wickerlib:RLC-0603-SMD (layer F.Cu) (tedit 579029AB)
    (at 130.822 85.852)
    (descr "Capacitor SMD RLC-0603-SMD, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor RLC-0603-SMD")
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 0.09 0.04) (layer F.Fab))
    (fp_text value 470 (at 0 1.9) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0.012 -1.524) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 /DIGIT3))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 "Net-(LED1-Pad6)"))
  )
  (module Wickerlib:RLC-0603-SMD (layer F.Cu) (tedit 579029AB)
    (at 141.212 85.852)
    (descr "Capacitor SMD RLC-0603-SMD, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor RLC-0603-SMD")
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at 0.09 0.04) (layer F.Fab))
    (fp_text value 470 (at 0 1.9) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0.012 -1.524) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 /DIGIT2))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(LED1-Pad2)"))
  )
  (module Wickerlib:RLC-0603-SMD (layer F.Cu) (tedit 579029AB)
    (at 144.514 85.852)
    (descr "Capacitor SMD RLC-0603-SMD, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor RLC-0603-SMD")
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 0.09 0.04) (layer F.Fab))
    (fp_text value 470 (at 0 1.9) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at -0.012 -1.524) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 /DIGIT1))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 "Net-(LED1-Pad1)"))
  )
  (module Wickerlib:DIP-16-W10.16MM-CIRCLEPADS (layer B.Cu) (tedit 57B4E8C6)
    (at 137.046 84.142 90)
    (descr "16-lead dip package, row spacing 7.62 mm (300 mils), longer pads")
    (tags "dil dip 2.54 300")
    (fp_text reference LED1 (at -0.186 0.622 90) (layer B.Fab))
    (fp_text value LED-4x7-SEGMENT-LTC-4727JR (at -0.186 -0.394 360) (layer B.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at -4.758 20.302 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -4.25 8.75 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 7 "Net-(LED1-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -4.25 6.21 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 8 "Net-(LED1-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at -4.25 3.67 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 16 /D))
    (pad 4 thru_hole circle (at -4.25 1.13 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 15 /L))
    (pad 5 thru_hole circle (at -4.25 -1.41 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 14 /E))
    (pad 6 thru_hole circle (at -4.25 -3.95 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 9 "Net-(LED1-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at -4.25 -6.49 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 12 /DP))
    (pad 8 thru_hole circle (at -4.25 -9.03 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 10 "Net-(LED1-Pad8)"))
    (pad 9 thru_hole circle (at 5.91 -9.03 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
    (pad 10 thru_hole circle (at 5.91 -6.49 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
    (pad 11 thru_hole circle (at 5.91 -3.95 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 22 /F))
    (pad 12 thru_hole circle (at 5.91 -1.41 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
    (pad 13 thru_hole circle (at 5.91 1.13 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 23 /C))
    (pad 14 thru_hole circle (at 5.91 3.67 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 20 /A))
    (pad 15 thru_hole circle (at 5.91 6.21 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 21 /G))
    (pad 16 thru_hole circle (at 5.91 8.75 90) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 19 /B))
  )
  (gr_text 8/23/2016 (at 124.46 94.234) (layer F.Fab))
  (gr_text "Quad 7-Segment Display Teensy Hat v1.1" (at 137.922 71.882) (layer F.Fab))
  (gr_text "Teensy 3.2" (at 120.904 82.804 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text "Quad 7-Segment Display Teensy Hat v1.0\n\nMicroSD: Molex 0475710001\nLCD: LiteOn LTC-4727JR" (at 135.382 83.312) (layer B.SilkS))
  (gr_line (start 117.856 92.202) (end 117.856 74.168) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 154.94 92.202) (end 117.856 92.202) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 154.94 74.168) (end 154.94 92.202) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 154.94 74.168) (end 117.856 74.168) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 154.94 74.168) (xy 117.856 74.168) (xy 117.856 92.202) (xy 154.94 92.202)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 154.94 74.168) (xy 117.856 74.132429) (xy 117.856 92.166429) (xy 154.94 92.202)
      )
    )
  )
)
