<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<circle x="20" y="20" radius="8.375" width="0.001" layer="46"/>
<circle x="20" y="20" radius="3.75" width="0.001" layer="46"/>
<text>gChart</text>
<text>BLF</text>
<text>Pos+</text>
<text>Neg-</text>
<text>PD68</text>
</plain>
<libraries>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="CHIPLED-0603-TTW">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED-0603&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Recommended Solder Pad useable for SmartLEDTM and Chipled - Package 0603&lt;br&gt;
Package able to withstand TTW-soldering heat&lt;br&gt;
Package suitable for TTW-soldering&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LO_LS_LY L89K.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ref-packages">
<description>&lt;b&gt;Reference Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="R0402">
<description>&lt;b&gt;Chip RESISTOR, 0402 EIA (1005 Metric)&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D2A" library="led" package="CHIPLED-0603-TTW" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2C" library="led" package="CHIPLED-0603-TTW" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1B" library="led" package="CHIPLED-0603-TTW" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2B" library="led" package="CHIPLED-0603-TTW" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="ref-packages" package="R0402" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="ref-packages" package="R0402" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1C" library="led" package="CHIPLED-0603-TTW" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1A" library="led" package="CHIPLED-0603-TTW" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="S$20">
</signal>
<signal name="S$21">
</signal>
<signal name="S$9">
</signal>
<signal name="S$2">
</signal>
<signal name="S$19">
</signal>
<signal name="S$23">
</signal>
<signal name="S$24">
</signal>
<signal name="S$26">
</signal>
<signal name="S$6">
</signal>
<signal name="S$7">
</signal>
<signal name="S$10">
</signal>
<signal name="S$11">
</signal>
<signal name="S$12">
</signal>
<signal name="S$17">
</signal>
<signal name="S$18">
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="S$8">
</signal>
<signal name="S$14">
</signal>
<signal name="S$4">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
