<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="16.945" x2="16.945" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="16.945" y1="0" x2="33.89" y2="16.945" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="33.89" y1="16.945" x2="16.945" y2="33.89" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="16.945" y1="33.89" x2="0" y2="16.945" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>HP 8756A
CR2032</text>
<text>Ddrl46 2017</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
</plain>
<libraries>
<library name="library">
<packages>
<package name="8756A_BATTERY">
</package>
<package name="RENATA_701106_CR2032">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="B1" library="library" package="8756A_BATTERY" value="8756A_BATTERY"/>
<element name="B2" library="library" package="RENATA_701106_CR2032" value="RENATA_701106"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="B1" pad="+$1"/>
<contactref element="B1" pad="+$2"/>
<contactref element="B2" pad="+$1"/>
<contactref element="B2" pad="+$2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="B1" pad="-"/>
<contactref element="B2" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
