<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.5.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-13" y1="0" x2="31.51" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.51" y1="0" x2="31.51" y2="30.15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.51" y1="30.15" x2="-13" y2="30.15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-13" y1="30.15" x2="-13" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>SAMPLE MOUNT</text>
<hole x="25" y="15" drill="0.5"/>
<hole x="13.55" y="15" drill="2"/>
<hole x="-10.2" y="15" drill="2"/>
<text>/Users/liamcohen/Desktop/UCSB_LOGO.bmp</text>
<text>V1</text>
<text>V2</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-coax">
<description>&lt;b&gt;Coax Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall  and M/A COM.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="BU-SMA-V">
<description>FEMALE &lt;b&gt;SMA CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall&lt;p&gt;
distributor RS 112-3794</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="BondPads">
<packages>
<package name="BONDPADS">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="con-coax" package="BU-SMA-V" value="BU-SMA-V">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="X2" library="con-coax" package="BU-SMA-V" value="BU-SMA-V">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$1" library="BondPads" package="BONDPADS" value="BONDPADS"/>
</elements>
<signals>
<signal name="+V1">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="+V1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="+V2">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="+V2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
