<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5" y1="49" x2="5" y2="7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5" y1="7" x2="6" y2="6" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="6" y1="6" x2="33" y2="6" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33" y1="6" x2="34" y2="7" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="34" y1="7" x2="34" y2="49" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34" y1="49" x2="33" y2="50" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="33" y1="50" x2="6" y2="50" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6" y1="50" x2="5" y2="49" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>JAW 2013-08</text>
<text>JAW 2013-08</text>
<text>bcb1-dpy-lcd</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dp_devices">
<description>Dangerous Prototypes Standard PCB sizes
http://dangerousprototypes.com</description>
<packages>
<package name="M2X8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jaw">
<packages>
<package name="LCD-NH-128X32">
</package>
<package name="SMD0603">
</package>
<package name="MOUSE-LOGO-SMALL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="dp_devices" package="M2X8" value="CON_HEADER_2X08">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="DPY1" library="jaw" package="LCD-NH-128X32" value="LCD-NH-128X32">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="jaw" package="SMD0603" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="adafruit" package="SOT23" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="jaw" package="SMD0603" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="jaw" package="SMD0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="jaw" package="SMD0603" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="jaw" package="MOUSE-LOGO-SMALL" value="MOUSE-LOGOSMALL"/>
</elements>
<signals>
<signal name="MOSI">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="DPY1" pad="P13"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="IOC7">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="DPY1" pad="P17"/>
</signal>
<signal name="IOC9">
<contactref element="J1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="IOC10">
<contactref element="J1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="IOB12">
<contactref element="J1" pad="11"/>
<contactref element="DPY1" pad="P15"/>
</signal>
<signal name="IOB1">
<contactref element="J1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="VM">
<contactref element="J1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="NRST">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="DPY1" pad="P16"/>
</signal>
<signal name="SCLK">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="DPY1" pad="P14"/>
</signal>
<signal name="IOC8">
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IOA15">
<contactref element="J1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="IOC11">
<contactref element="J1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="IOB0">
<contactref element="J1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="J1" pad="14"/>
<contactref element="DPY1" pad="P12"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="16"/>
<contactref element="DPY1" pad="P11"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="DPY1" pad="P1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="DPY1" pad="P2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="DPY1" pad="P3"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="DPY1" pad="P4"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="DPY1" pad="P5"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="DPY1" pad="P9"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="DPY1" pad="P6"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="DPY1" pad="P10"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="DPY1" pad="P8"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="DPY1" pad="P7"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="DPY1" pad="PK"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="DPY1" pad="PA"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
