<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="130" y="61" drill="3"/>
<hole x="82" y="61" drill="3"/>
<wire x1="111.5" y1="74.5" x2="111.3" y2="74.5" width="0.1016" layer="20"/>
<wire x1="86" y1="73.7" x2="86" y2="65" width="0.1016" layer="20"/>
<wire x1="86" y1="65" x2="85" y2="64" width="0.1016" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="85" y1="64" x2="81" y2="64" width="0.1016" layer="20"/>
<wire x1="81" y1="64" x2="80" y2="63" width="0.1016" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="80" y1="63" x2="80" y2="52.4" width="0.1016" layer="20"/>
<wire x1="81" y1="51.4" x2="80" y2="52.4" width="0.1016" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="81" y1="51.4" x2="131.1" y2="51.4" width="0.1016" layer="20"/>
<wire x1="131.1" y1="51.4" x2="132" y2="52.3" width="0.1016" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="132" y1="52.3" x2="132" y2="73.7" width="0.1016" layer="20"/>
<wire x1="132" y1="73.7" x2="131.2" y2="74.5" width="0.1016" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="131.2" y1="74.5" x2="86.7" y2="74.5" width="0.1016" layer="20"/>
<wire x1="86.7" y1="74.5" x2="86" y2="73.7" width="0.1016" layer="20" curve="90"/>
<text>IDE-TFT</text>
<text>DUE</text>
<text>BRANKO 2017</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA18-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA20-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="con-lstb" package="MA18-2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="J2" library="con-lstb" package="MA20-2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="X"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PWR" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="LEDA">
<contactref element="J2" pad="38"/>
<contactref element="PWR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="J2" pad="34"/>
<contactref element="J1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="F_CS">
<contactref element="J2" pad="32"/>
</signal>
<signal name="CS">
<contactref element="J2" pad="30"/>
<contactref element="J1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="D15">
<contactref element="J2" pad="28"/>
<contactref element="J1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="D14">
<contactref element="J2" pad="26"/>
<contactref element="J1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="D13">
<contactref element="J2" pad="24"/>
<contactref element="J1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="D12">
<contactref element="J2" pad="22"/>
<contactref element="J1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="D11">
<contactref element="J2" pad="20"/>
<contactref element="J1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="D10">
<contactref element="J2" pad="18"/>
<contactref element="J1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="D9">
<contactref element="J2" pad="16"/>
<contactref element="J1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="J2" pad="14"/>
<contactref element="J1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="RD">
<contactref element="J2" pad="12"/>
<contactref element="PWR" pad="2"/>
</signal>
<signal name="WR">
<contactref element="J2" pad="10"/>
<contactref element="J1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="RS">
<contactref element="J2" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="PWR" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="J2" pad="9"/>
<contactref element="J1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="J2" pad="11"/>
<contactref element="J1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="J2" pad="13"/>
<contactref element="J1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="J2" pad="15"/>
<contactref element="J1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="T-CLK">
<contactref element="J2" pad="17"/>
<contactref element="J1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="T-CS">
<contactref element="J2" pad="19"/>
<contactref element="J1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="T-DIN">
<contactref element="J2" pad="21"/>
<contactref element="J1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="T-DOUT">
<contactref element="J2" pad="25"/>
<contactref element="J1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="T-IRQ">
<contactref element="J2" pad="27"/>
<contactref element="J1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="SD-DOUT">
<contactref element="J2" pad="29"/>
</signal>
<signal name="SD-CLK">
<contactref element="J2" pad="31"/>
</signal>
<signal name="SD-DIN">
<contactref element="J2" pad="33"/>
</signal>
<signal name="SD-CS">
<contactref element="J2" pad="35"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
