<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.47" y1="-0.63" x2="27.14" y2="-0.63" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.14" y1="-0.63" x2="27.14" y2="17.14" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.14" y1="17.14" x2="-0.47" y2="17.14" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.47" y1="17.14" x2="-0.47" y2="-0.63" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="OSRAM-SIDELED">
<description>&lt;b&gt;Super SIDELED® High-Current LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LG A672, LP A672 &lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LP_A672.pdf (2004.05.13)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="PANASONIC_D">
<description>&lt;b&gt;Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0805W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt; wave soldering&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="L4532P">
<description>&lt;b&gt;INDUCTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
precision wire wound</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="1.5VIN" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="LED1" library="led" package="OSRAM-SIDELED" value=""/>
<element name="L1" library="resistor" package="L4532P" value="470uH"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805K" value="470p"/>
<element name="C2" library="rcl" package="PANASONIC_D" value="100u"/>
<element name="T1" library="transistor" package="SOT23" value="BC817-25"/>
<element name="T2" library="transistor" package="SOT23" value="BC817-25"/>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805W" value="1k"/>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805W" value="2k2"/>
<element name="R3" library="rcl" package="R0805W" value="1k"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="1.5VIN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="T2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="T2" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="1.5VIN" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
