<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="86.995" x2="0" y2="-3.165" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="-3.165" x2="53.33" y2="-3.165" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.33" y1="-3.165" x2="53.33" y2="86.995" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.33" y1="86.995" x2="0" y2="86.995" width="0" layer="20"/>
<text>RES</text>
<text>DA0</text>
<text>DA7</text>
<text>BS2</text>
<text>&gt;5V</text>
<text>GND</text>
<text>XTAL</text>
<text>RDY</text>
<text>OE</text>
<text>WR</text>
<text>BS1</text>
<text>XA0</text>
<text>XA1</text>
<text>PAG</text>
<text>. . . . . . . .</text>
<text>START</text>
<text>BAD</text>
<text>GOOD</text>
<text>ERASE</text>
<text>ALLOW</text>
<text>AVR</text>
<text>atmega</text>
<text>HV</text>
<text>doctor</text>
<text>mega8,88,168...</text>
<text>tiny2313...</text>
<text>mega16,32...</text>
<text>DIY</text>
<text>ELEKTRODA</text>
<text>EU</text>
<text>^</text>
<text>^</text>
<text>^</text>
<text>12V</text>
</plain>
<libraries>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt; 0.3 inch</description>
</package>
<package name="DIL20">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0204/5">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 5 mm</description>
</package>
<package name="C050-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-ptr500">
<packages>
<package name="AK500/2">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="TO92-EBC">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt; Pads In Line</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lsta">
<packages>
<package name="FE20">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Tutorial">
<packages>
<package name="78XXL">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL40-NO-29-37">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC2" library="atmel" package="DIL28-3" value="ATMEGA8-DOC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="Tutorial" package="DIL40-NO-29-37" value="MEGA16/32/644...">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value="red">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="LED3MM" value="green">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0204/5" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="0204/5" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="rcl" package="0204/5" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="rcl" package="0204/5" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="rcl" package="0204/5" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="rcl" package="0204/5" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="rcl" package="0204/5" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="rcl" package="0204/5" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="0204/5" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="0204/5" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0204/5" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="0204/5" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="0204/5" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="0204/5" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="rcl" package="0204/5" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="0204/5" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="0204/5" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="0204/5" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="START">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP1" value="ERASE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="atmel" package="DIL28-3" value="MEGA8/88/168...">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC5" library="atmel" package="DIL20" value="AT90S2313/TINY2313">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="0204/5" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0204/5" value="4K7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="0204/5" value="4K7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0204/5" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-024X044" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0204/5" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="Tutorial" package="78XXL" value="7805"/>
<element name="X1" library="con-ptr500" package="AK500/2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X03" value="RS232">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T3" library="transistor" package="TO92-EBC" value="BC557">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="transistor" package="TO92-EBC" value="BC557">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T2" library="transistor" package="TO92-EBC" value="BC547">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="E2,5-5" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="E2,5-5" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lsta" package="FE20" value=""/>
<element name="R24" library="rcl" package="0204/5" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="rcl" package="0204/5" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R26" library="rcl" package="0204/5" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="rcl" package="0204/5" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="AGND">
</signal>
<signal name="AVCC">
</signal>
<signal name="AREF">
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="OUT"/>
<contactref element="T3" pad="E"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="IC2" pad="20"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DATA6">
<contactref element="IC5" pad="18"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="IC4" pad="23"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="DATA7">
<contactref element="IC5" pad="19"/>
<contactref element="IC4" pad="24"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="DATA5">
<contactref element="IC5" pad="17"/>
<contactref element="IC4" pad="19"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="DATA4">
<contactref element="IC5" pad="16"/>
<contactref element="IC4" pad="18"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="DATA3">
<contactref element="IC5" pad="15"/>
<contactref element="IC4" pad="17"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="DATA2">
<contactref element="IC5" pad="14"/>
<contactref element="IC4" pad="16"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="DATA1">
<contactref element="IC5" pad="13"/>
<contactref element="IC4" pad="15"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="DATA0">
<contactref element="IC5" pad="12"/>
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="RDY">
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="OE">
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="BS1">
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="18"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="XA1">
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="20"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PAG">
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="IC3" pad="21"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="WR">
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="17"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="IC5" pad="20"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="T3" pad="C"/>
<contactref element="SV2" pad="10"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="IC4" pad="9"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="BS2">
<contactref element="IC4" pad="25"/>
<contactref element="IC3" pad="40"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="11"/>
<contactref element="SV2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="XA0">
<contactref element="IC5" pad="9"/>
<contactref element="IC4" pad="11"/>
<contactref element="IC3" pad="19"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC2" pad="17"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC2" pad="18"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC2" pad="19"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="B"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="IN"/>
<contactref element="T1" pad="E"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC2" pad="27"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="IC5" pad="10"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="GND"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="E"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="22"/>
<contactref element="SV2" pad="9"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="T3" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="C"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
