(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.7)
  (general
    (links 34)
    (no_connects 0)
    (area 79.934999 71.044999 130.885001 96.595001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 38)
    (tracks 101)
    (zones 0)
    (modules 18)
    (nets 19)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (user_trace_width 0.5)
    (user_trace_width 1)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 /3GND)
  (net 2 "Net-(D1-Pad2)")
  (net 3 "Net-(D2-Pad2)")
  (net 4 "Net-(D3-Pad2)")
  (net 5 "Net-(D4-Pad2)")
  (net 6 "Net-(D5-Pad2)")
  (net 7 /5GND)
  (net 8 "Net-(D6-Pad2)")
  (net 9 /3V)
  (net 10 /5V)
  (net 11 /SCL)
  (net 12 /~INT)
  (net 13 /SDA)
  (net 14 /~RESET)
  (net 15 "Net-(Q1-Pad3)")
  (net 16 "Net-(Q2-Pad3)")
  (net 17 "Net-(Q3-Pad3)")
  (net 18 "Net-(Q4-Pad3)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net /3GND)
    (add_net /3V)
    (add_net /5GND)
    (add_net /5V)
    (add_net /SCL)
    (add_net /SDA)
    (add_net /~INT)
    (add_net /~RESET)
    (add_net "Net-(D1-Pad2)")
    (add_net "Net-(D2-Pad2)")
    (add_net "Net-(D3-Pad2)")
    (add_net "Net-(D4-Pad2)")
    (add_net "Net-(D5-Pad2)")
    (add_net "Net-(D6-Pad2)")
    (add_net "Net-(Q1-Pad3)")
    (add_net "Net-(Q2-Pad3)")
    (add_net "Net-(Q3-Pad3)")
    (add_net "Net-(Q4-Pad3)")
  )
  (module w_conn_strip:vasch_strip_4x2 (layer F.Cu) (tedit 5A9AC63D)
    (at 125.73 83.82 270)
    (descr "Box header 4x2pin 2.54mm")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference P2 (at -7.62 5.715 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MY_CONN_I2C (at 0 5.7 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 8 thru_hole oval (at 3.81 -1.27 270) (size 1.5 2) (drill 1 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /5GND))
    (pad 7 thru_hole oval (at 3.81 1.27 270) (size 1.5 2) (drill 1 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /3GND))
    (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 1.27 270) (size 1.5 2) (drill 1 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 /3V))
    (pad 2 thru_hole oval (at -3.81 -1.27 270) (size 1.5 2) (drill 1 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /5V))
    (pad 3 thru_hole oval (at -1.27 1.27 270) (size 1.5 2) (drill 1 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 /SCL))
    (pad 4 thru_hole oval (at -1.27 -1.27 270) (size 1.5 2) (drill 1 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 /~INT))
    (pad 5 thru_hole oval (at 1.27 1.27 270) (size 1.5 2) (drill 1 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 /SDA))
    (pad 6 thru_hole oval (at 1.27 -1.27 270) (size 1.5 2) (drill 1 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 /~RESET))
    (model walter/conn_strip/vasch_strip_4x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module LEDs:LED_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5A9ACFEE)
    (at 97.79 90.17 90)
    (descr "LED SMD 1206, hand soldering")
    (tags "LED 1206")
    (attr smd)
    (fp_text reference D1 (at 2.54 1.905 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Yellow (at 0 1.905 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -2 0 90) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3GND))
    (pad 2 smd rect (at 2 0 90) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(D1-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/LEDs.3dshapes/LED_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module LEDs:LED_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5A9ACFF5)
    (at 102.87 90.17 90)
    (descr "LED SMD 1206, hand soldering")
    (tags "LED 1206")
    (attr smd)
    (fp_text reference D2 (at 2.54 1.905 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Blue (at 0 1.905 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -2 0 90) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3GND))
    (pad 2 smd rect (at 2 0 90) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(D2-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/LEDs.3dshapes/LED_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module LEDs:LED_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5A9ACFFB)
    (at 107.95 90.17 90)
    (descr "LED SMD 1206, hand soldering")
    (tags "LED 1206")
    (attr smd)
    (fp_text reference D3 (at 2.54 -1.905 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Orange (at 0 1.905 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -2 0 90) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3GND))
    (pad 2 smd rect (at 2 0 90) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(D3-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/LEDs.3dshapes/LED_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module LEDs:LED_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5A9AD001)
    (at 113.03 90.17 90)
    (descr "LED SMD 1206, hand soldering")
    (tags "LED 1206")
    (attr smd)
    (fp_text reference D4 (at 2.54 -1.905 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Red (at 0 1.905 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -2 0 90) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3GND))
    (pad 2 smd rect (at 2 0 90) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 "Net-(D4-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/LEDs.3dshapes/LED_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module LEDs:LED_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5A9ACFE7)
    (at 92.71 90.17 90)
    (descr "LED SMD 1206, hand soldering")
    (tags "LED 1206")
    (attr smd)
    (fp_text reference D5 (at 2.54 1.905 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Green (at 0 1.905 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -2 0 90) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 /3GND))
    (pad 2 smd rect (at 2 0 90) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 "Net-(D5-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/LEDs.3dshapes/LED_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module LEDs:LED_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5A9AD006)
    (at 118.11 90.17 90)
    (descr "LED SMD 1206, hand soldering")
    (tags "LED 1206")
    (attr smd)
    (fp_text reference D6 (at 2.54 -1.905 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Green (at 0 1.905 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -2 0 90) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /5GND))
    (pad 2 smd rect (at 2 0 90) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(D6-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/LEDs.3dshapes/LED_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 180))
    )
  )
  (module w_conn_strip:vasch_strip_4x2 (layer F.Cu) (tedit 5A9AC5CB)
    (at 85.09 83.82 270)
    (descr "Box header 4x2pin 2.54mm")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference P1 (at -7.62 -5.715 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MY_CONN_I2C (at 0 5.7 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 8 thru_hole oval (at 3.81 -1.27 270) (size 1.5 2) (drill 1 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /5GND))
    (pad 7 thru_hole oval (at 3.81 1.27 270) (size 1.5 2) (drill 1 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /3GND))
    (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 1.27 270) (size 1.5 2) (drill 1 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 /3V))
    (pad 2 thru_hole oval (at -3.81 -1.27 270) (size 1.5 2) (drill 1 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /5V))
    (pad 3 thru_hole oval (at -1.27 1.27 270) (size 1.5 2) (drill 1 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 /SCL))
    (pad 4 thru_hole oval (at -1.27 -1.27 270) (size 1.5 2) (drill 1 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 /~INT))
    (pad 5 thru_hole oval (at 1.27 1.27 270) (size 1.5 2) (drill 1 (offset 0 0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 /SDA))
    (pad 6 thru_hole oval (at 1.27 -1.27 270) (size 1.5 2) (drill 1 (offset 0 -0.25)) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 /~RESET))
    (model walter/conn_strip/vasch_strip_4x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23_Handsoldering (layer F.Cu) (tedit 5A9ACD33)
    (at 97.79 75.565 270)
    (descr "SOT-23, Handsoldering")
    (tags SOT-23)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q1 (at 1.905 -1.905 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "IRLML P (GSD)" (at 0 2.5 270) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 0 360) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.5 -0.95 270) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 /SCL))
    (pad 2 smd rect (at -1.5 0.95 270) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 /3V))
    (pad 3 smd rect (at 1.5 0 270) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 "Net-(Q1-Pad3)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes\SOT-23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23_Handsoldering (layer F.Cu) (tedit 5A9ACD1C)
    (at 102.87 75.565 270)
    (descr "SOT-23, Handsoldering")
    (tags SOT-23)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q2 (at 1.905 -1.905 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "IRLML P (GSD)" (at 0 2.5 270) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 0 360) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.5 -0.95 270) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 /SDA))
    (pad 2 smd rect (at -1.5 0.95 270) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 /3V))
    (pad 3 smd rect (at 1.5 0 270) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 "Net-(Q2-Pad3)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes\SOT-23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23_Handsoldering (layer F.Cu) (tedit 5A9ACD24)
    (at 107.95 75.565 270)
    (descr "SOT-23, Handsoldering")
    (tags SOT-23)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q3 (at 1.905 -1.905 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "IRLML P (GSD)" (at 0 2.5 270) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 0 360) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.5 -0.95 270) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 /~INT))
    (pad 2 smd rect (at -1.5 0.95 270) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 /3V))
    (pad 3 smd rect (at 1.5 0 270) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 "Net-(Q3-Pad3)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes\SOT-23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23_Handsoldering (layer F.Cu) (tedit 5A9ACD28)
    (at 113.03 75.565 270)
    (descr "SOT-23, Handsoldering")
    (tags SOT-23)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q4 (at 1.905 -1.905 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "IRLML P (GSD)" (at 0 2.5 270) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 0 360) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.5 -0.95 270) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 /~RESET))
    (pad 2 smd rect (at -1.5 0.95 270) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 /3V))
    (pad 3 smd rect (at 1.5 0 270) (size 1.9 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 "Net-(Q4-Pad3)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes\SOT-23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5A9ACEC7)
    (at 97.79 82.55 270)
    (descr "Resistor SMD 1206, hand soldering")
    (tags "resistor 1206")
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 2.54 -1.905 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 220 (at 0 1.9 270) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -2 0 270) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 "Net-(Q1-Pad3)"))
    (pad 2 smd rect (at 2 0 270) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(D1-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5A9ACECB)
    (at 102.87 82.55 270)
    (descr "Resistor SMD 1206, hand soldering")
    (tags "resistor 1206")
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 2.54 -1.905 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 220 (at 0 1.9 270) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -2 0 270) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 "Net-(Q2-Pad3)"))
    (pad 2 smd rect (at 2 0 270) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(D2-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5A9ACFB5)
    (at 107.95 82.55 270)
    (descr "Resistor SMD 1206, hand soldering")
    (tags "resistor 1206")
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at 2.54 1.905 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 220 (at 0 1.9 270) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -2 0 270) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 "Net-(Q3-Pad3)"))
    (pad 2 smd rect (at 2 0 270) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(D3-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5A9ACFBA)
    (at 113.03 82.55 270)
    (descr "Resistor SMD 1206, hand soldering")
    (tags "resistor 1206")
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 2.54 1.905 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 220 (at 0 1.9 270) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -2 0 270) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 "Net-(Q4-Pad3)"))
    (pad 2 smd rect (at 2 0 270) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 "Net-(D4-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5A9ACEC5)
    (at 92.71 82.55 270)
    (descr "Resistor SMD 1206, hand soldering")
    (tags "resistor 1206")
    (attr smd)
    (fp_text reference R5 (at 2.54 -1.905 450) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 220 (at 0 1.9 270) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -2 0 270) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 /3V))
    (pad 2 smd rect (at 2 0 270) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 "Net-(D5-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5A9ACED9)
    (at 118.11 82.55 270)
    (descr "Resistor SMD 1206, hand soldering")
    (tags "resistor 1206")
    (attr smd)
    (fp_text reference R6 (at 2.54 1.905 450) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 470 (at 0 1.9 270) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -2 0 270) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 /5V))
    (pad 2 smd rect (at 2 0 270) (size 2 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(D6-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_1206.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_text v1 (at 105.41 92.71) (layer B.SilkS))
  (gr_text jeditekunum (at 105.41 87.63) (layer B.SilkS))
  (gr_text I2C (at 92.71 73.025) (layer F.SilkS))
  (gr_text G (at 116.205 90.17) (layer F.SilkS))
  (gr_text R (at 111.125 90.17) (layer F.SilkS))
  (gr_text O (at 106.045 90.17) (layer F.SilkS))
  (gr_text B (at 100.965 90.17) (layer F.SilkS))
  (gr_text Y (at 95.885 90.17) (layer F.SilkS))
  (gr_text G (at 90.805 90.17) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 80.01 93.98) (end 80.01 73.66) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 128.27 96.52) (end 82.55 96.52) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 130.81 73.66) (end 130.81 93.98) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 82.55 71.12) (end 128.27 71.12) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (dimension 50.8 (width 0.3) (layer Cmts.User)
    (gr_text "2.0000 in" (at 105.41 67.23) (layer Cmts.User))
    (feature1 (pts (xy 130.81 71.12) (xy 130.81 65.88)))
    (feature2 (pts (xy 80.01 71.12) (xy 80.01 65.88)))
    (crossbar (pts (xy 80.01 68.58) (xy 130.81 68.58)))
    (arrow1a (pts (xy 130.81 68.58) (xy 129.683496 69.166421)))
    (arrow1b (pts (xy 130.81 68.58) (xy 129.683496 67.993579)))
    (arrow2a (pts (xy 80.01 68.58) (xy 81.136504 69.166421)))
    (arrow2b (pts (xy 80.01 68.58) (xy 81.136504 67.993579)))
  )
  (dimension 25.4 (width 0.3) (layer Cmts.User)
    (gr_text "1.0000 in" (at 72.31 83.82 90) (layer Cmts.User))
    (feature1 (pts (xy 78.105 71.12) (xy 70.96 71.12)))
    (feature2 (pts (xy 78.105 96.52) (xy 70.96 96.52)))
    (crossbar (pts (xy 73.66 96.52) (xy 73.66 71.12)))
    (arrow1a (pts (xy 73.66 71.12) (xy 74.246421 72.246504)))
    (arrow1b (pts (xy 73.66 71.12) (xy 73.073579 72.246504)))
    (arrow2a (pts (xy 73.66 96.52) (xy 74.246421 95.393496)))
    (arrow2b (pts (xy 73.66 96.52) (xy 73.073579 95.393496)))
  )
  (dimension 24.765 (width 0.3) (layer Cmts.User)
    (gr_text "0.9750 in" (at 73.58 83.5025 90) (layer Cmts.User))
    (feature1 (pts (xy 78.74 71.12) (xy 72.23 71.12)))
    (feature2 (pts (xy 78.74 95.885) (xy 72.23 95.885)))
    (crossbar (pts (xy 74.93 95.885) (xy 74.93 71.12)))
    (arrow1a (pts (xy 74.93 71.12) (xy 75.516421 72.246504)))
    (arrow1b (pts (xy 74.93 71.12) (xy 74.343579 72.246504)))
    (arrow2a (pts (xy 74.93 95.885) (xy 75.516421 94.758496)))
    (arrow2b (pts (xy 74.93 95.885) (xy 74.343579 94.758496)))
  )
  (gr_arc (start 128.27 73.66) (end 128.27 71.12) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 82.55 93.98) (end 82.55 96.52) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 128.27 93.98) (end 130.81 93.98) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_text SDA (at 120.015 85.09 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text SCL (at 120.015 82.55 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text ~RST (at 90.805 85.09 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text ~INT (at 90.805 82.55 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text 5G (at 86.36 93.98) (layer F.SilkS))
  (gr_text 5G (at 128.27 93.98) (layer F.SilkS))
  (gr_text 3G (at 125.73 93.98) (layer F.SilkS))
  (gr_text 3G (at 83.82 93.98) (layer F.SilkS))
  (gr_text 5V (at 86.36 73.66) (layer F.SilkS))
  (gr_text 5V (at 128.27 73.66) (layer F.SilkS))
  (gr_text 3V (at 125.73 73.66) (layer F.SilkS))
  (gr_text 3V (at 83.82 73.66) (layer F.SilkS))
  (gr_text 5V (at 118.11 94.615) (layer F.SilkS))
  (gr_text 3V (at 92.71 94.615) (layer F.SilkS))
  (gr_text ~RST (at 113.03 94.615) (layer F.SilkS))
  (gr_text ~INT (at 107.95 94.615) (layer F.SilkS))
  (gr_text SDA (at 102.87 94.615) (layer F.SilkS))
  (gr_arc (start 82.55 73.66) (end 80.01 73.66) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_text SCL (at 97.79 94.615) (layer F.SilkS))
)
