<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="45.72" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="45.72" y1="0" x2="45.72" y2="17.78" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="45.72" y1="17.78" x2="0" y2="17.78" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="17.78" x2="0" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<text>Teensy 3.3V to 5V LED Shield
Version 1.0</text>
<text>+5v</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>TX1</text>
<text>TX2</text>
<text>RX2</text>
<text>D23</text>
<text>D22</text>
<text>D21</text>
<text>D20</text>
<text>D19</text>
<text>D18</text>
<text>D17</text>
<text>D16</text>
<text>GND</text>
<text>Vin</text>
<text>0</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
<text>9</text>
<text>10</text>
<text>11</text>
<text>12</text>
<text>13</text>
<text>14</text>
<text>15</text>
<text>16</text>
<text>17</text>
<text>18</text>
<text>19</text>
<text>20</text>
<text>21</text>
<text>22</text>
<text>23</text>
<text>3.3V</text>
<text>AGND</text>
<text>1</text>
<text>10</text>
<text>11</text>
<text>20</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lsta">
<description>&lt;b&gt;Female Headers etc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
FE = female&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FE07">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="FE05-1">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="adafruit" package="DIL20" value="74HCT245N"/>
<element name="SV1" library="con-lsta" package="FE07" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lsta" package="FE07" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV3" library="con-lsta" package="FE07" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV4" library="con-lsta" package="FE07" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV5" library="con-lsta" package="FE05-1" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV6" library="con-lsta" package="FE05-1" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV7" library="con-lsta" package="FE05-1" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="5V+">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="SV5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="SV7" pad="3"/>
<contactref element="SV6" pad="1"/>
<contactref element="SV7" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="D23">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="SV3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D22">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="SV3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D20">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="SV3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="D19">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="SV4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D18">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="SV4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D17">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="SV4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D16">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="SV4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="O16">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="SV5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="O17">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="SV5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="O18">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="SV5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="019">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="SV5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="O20">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="SV6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="O21">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="SV6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="O22">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="SV6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="O23">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="SV6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RX2">
<contactref element="SV7" pad="4"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TX2">
<contactref element="SV7" pad="5"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TX1">
<contactref element="SV7" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D21">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="SV3" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
