<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="20.244" y1="59.817" x2="20.50740625" y2="80.6772625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.50740625" y1="80.6772625" x2="0" y2="80.6772625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80.6772625" x2="-0.127" y2="59.944" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.127" y1="59.944" x2="20.244" y2="59.817" width="0" layer="20"/>
<text>GD</text>
<text>5V</text>
<text>R</text>
<text>G</text>
<text>B</text>
<text>CS</text>
<text>AUD</text>
<text>RGB</text>
<text>Nesrgb Nocutmod Easy Solder Board</text>
<text>Frank Strasser</text>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="md 80sm din">
<packages>
<package name="CUI_MD-80SM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD7" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD8" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="md 80sm din" package="CUI_MD-80SM" value="MD-80SM">
<attribute name="MANUFACTURER" value="CUI INC"/>
<attribute name="PARTREV" value="1.03"/>
<attribute name="STANDARD" value="Manufacturer recommendations"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J4" pad="S2"/>
<contactref element="J4" pad="S1"/>
<contactref element="J4" pad="S3"/>
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="J4" pad="8"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="J4" pad="7"/>
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J4" pad="6"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="J4" pad="5"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="J4" pad="3"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
