<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.4" x2="25.4" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="25.4" x2="25.4" y2="18.8341" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="6.5659" x2="25.4" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>AT26</text>
<text>Danjovic 2015</text>
<text>CHUCK</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="E2,5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="C050-024X044L">
</package>
<package name="0204V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 2.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="microchip">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<packages>
<package name="78LXX_L">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-subd">
<packages>
<package name="F09D">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diversos2">
<packages>
<package name="NUNCHUCK_SLOT">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="rcl" package="E2,5-5" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-024X044L" value=".1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="E2,5-5" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="microchip" package="DIL14" value="PIC16F688P">
<attribute name="OC_NEWARK" value="54K2829"/>
<attribute name="MPN" value="PIC16F676-I/P"/>
<attribute name="MF" value="MICROCHIP"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9760512"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="v-reg" package="78LXX_L" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K1" library="con-subd" package="F09D" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0204V" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0204V" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0204V" value="560">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="diversos2" package="NUNCHUCK_SLOT" value="NUNCHUCK"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="GND"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="K1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="7"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="IC2" pad="IN"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U$1" pad="SDA"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U$1" pad="SCL"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="B3">
<contactref element="K1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DOWN">
<contactref element="K1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LEFT">
<contactref element="K1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="RIGHT">
<contactref element="K1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="UP">
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="B1">
<contactref element="K1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="B2">
<contactref element="K1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="NC"/>
<contactref element="IC2" pad="OUT"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LED">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
