<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="-1" x2="20" y2="-1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20" y1="-1" x2="20" y2="31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20" y1="31" x2="0" y2="31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="31" x2="0" y2="-1" width="0" layer="20"/>
<text>MISO</text>
<text>IRQ</text>
<text>ANT</text>
<text>+3V3</text>
<text>GND</text>
<text>MOSI</text>
<text>SCK</text>
<text>SEL</text>
<text>RFM12B Breakout</text>
<text>V1.02</text>
<text>arduino-praxis.ch</text>
</plain>
<libraries>
<library name="JeeParts">
<packages>
<package name="RFM12B">
<description>RFM12B radio module by HopeRF</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X07">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="JeeParts" package="RFM12B" value="RFM12B"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X07" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X07" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="ANT"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="VDD"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="GND"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="IRQ"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="SEL"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="SCK"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="SDI"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="SDO"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
