<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="10.541" y1="39.116" x2="53.645" y2="39.116" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.645" y1="39.116" x2="53.645" y2="72.888" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.645" y1="72.888" x2="10.541" y2="72.888" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.541" y1="72.888" x2="10.541" y2="39.116" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="burr-brown">
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Smal Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="HC49/S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitor-wima">
<packages>
<package name="C2.5-2">
<description>&lt;B&gt;MKS2&lt;/B&gt;, 5 x 2.5 mm, grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp">
<packages>
<package name="10X06MTA">
<description>&lt;b&gt;AMP MTA connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://ecommas.tycoelectronics.com .. ENG_CD_640456_W.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="C025_050-035X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 + 5 mm, outline 3.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="M1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.25 W</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="PLCC2">
<description>&lt;b&gt;LC TOPLED®, Low Current LED,&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LS T679, LY T679, LG T679&lt;br&gt;
Source: http://catalog.osram-os.com .. LG_LS_LY_T679_OBS.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SJ">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC2" library="burr-brown" package="SOT223" value="LD1117"/>
<element name="-PPM-" library="con-lstb" package="MA03-1" value=""/>
<element name="Q1" library="crystal" package="HC49/S" value="7.3728M"/>
<element name="C1" library="capacitor-wima" package="C2.5-2" value="22p"/>
<element name="C2" library="capacitor-wima" package="C2.5-2" value="22p"/>
<element name="J1" library="con-amp" package="10X06MTA" value=""/>
<element name="C3" library="rcl" package="C025-025X050" value="100n"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C025_050-035X075" value="47µ"/>
<element name="IC1" library="atmel" package="TQFP32-08" value="MEGA88"/>
<element name="LED1" library="led" package="PLCC2" value="">
<attribute name="COLOR" value="green"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="M1206" value="82"/>
<element name="RST" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="MISO" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="SCK" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="MOSI" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="VCC" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="GND" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="ANT" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="C5" library="rcl" package="C1206" value="100n"/>
<element name="C6" library="rcl" package="C1206" value="10n"/>
<element name="C8" library="rcl" package="C1206" value="10n"/>
<element name="BLDR" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="TX" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="RX" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="RX-0-TX" library="con-lstb" package="MA03-1" value="MàJ"/>
<element name="A" library="jumper" package="SJ" value=""/>
<element name="B" library="jumper" package="SJ" value=""/>
<element name="C" library="jumper" package="SJ" value=""/>
<element name="P/N" library="jumper" package="SJ" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="-PPM-" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="BLDR" pad="1"/>
<contactref element="RX-0-TX" pad="2"/>
<contactref element="A" pad="2"/>
<contactref element="B" pad="2"/>
<contactref element="C" pad="2"/>
<contactref element="P/N" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="VCC" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+UB">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="-PPM-" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PPM">
<contactref element="-PPM-" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="AVCC">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="TX" pad="2"/>
<contactref element="RX-0-TX" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="P/N" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="C" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="B" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="A" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="MISO" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="MOSI" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="RST" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="SCK" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="RX" pad="2"/>
<contactref element="RX-0-TX" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="ANT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="BLDR" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="TX" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="RX" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
