<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="26.34" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.34" y1="0" x2="26.34" y2="25.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.34" y1="25.39" x2="0" y2="25.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.39" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Alpha 1P6T Rotary Switch">
<packages>
<package name="1P6T">
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="solpad">
<description>&lt;b&gt;Solder Pads/Test Points&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="LSP13">
<description>&lt;b&gt;SOLDER PAD&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
drill 1.3 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="6P1" library="Alpha 1P6T Rotary Switch" package="1P6T" value="1P6T"/>
<element name="CD3" library="diode" package="DO35-7" value=""/>
<element name="CD4" library="diode" package="DO35-7" value=""/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-7" value=""/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-7" value=""/>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-7" value=""/>
<element name="D4" library="diode" package="DO35-7" value=""/>
<element name="D5" library="diode" package="DO35-7" value=""/>
<element name="D6" library="diode" package="DO35-7" value=""/>
<element name="IN" library="solpad" package="LSP13" value="LSP13"/>
<element name="OUT" library="solpad" package="LSP13" value="LSP13"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="6P1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="6P1" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="6P1" pad="3"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="6P1" pad="4"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="6P1" pad="6"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="6P1" pad="5"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="OUT" pad="MP"/>
<contactref element="CD4" pad="C"/>
<contactref element="CD3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="6P1" pad="R2"/>
<contactref element="6P1" pad="R1"/>
<contactref element="IN" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="6P1" pad="22"/>
<contactref element="CD3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="6P1" pad="33"/>
<contactref element="CD4" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
