<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.762" y1="-0.508" x2="23.602" y2="-0.508" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.602" y1="-0.508" x2="23.602" y2="24.308" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.602" y1="24.308" x2="-0.762" y2="24.308" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.762" y1="24.308" x2="-0.762" y2="-0.508" width="0" layer="20"/>
<hole x="2.286" y="21.336" drill="2.4384"/>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="2.4384"/>
<hole x="20.828" y="2.286" drill="2.4384"/>
<hole x="20.828" y="21.59" drill="2.4384"/>
<text>Input</text>
<text>Output</text>
<text>P+</text>
<text>PGnd</text>
<text>PGnd</text>
<text>P-</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="SMA_EDGELAUNCH">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Texas Instruments_By_element14_Batch_1">
<description>Developed by element14 :&lt;br&gt;
element14 CAD Library consolidation.ulp
at 30/07/2012 17:45:58</description>
<packages>
<package name="SOT95P280X145-5N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0805" value="10 nF"/>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0805" value="10 uF"/>
<element name="C3" library="adafruit" package="C0805" value="10 nF"/>
<element name="C4" library="adafruit" package="C0805" value="10 uF"/>
<element name="R_F" library="adafruit" package="R0805" value="1000000"/>
<element name="R_O" library="adafruit" package="R0805" value="50"/>
<element name="U3" library="Texas Instruments_By_element14_Batch_1" package="SOT95P280X145-5N" value="OPA657N/250">
<attribute name="MPN" value="OPA657N/250"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1577159"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="75C5141"/>
<attribute name="PACKAGE" value="SOT-23-5"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Texas Instruments"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="adafruit" package="SMA_EDGELAUNCH" value="50"/>
<element name="X2" library="adafruit" package="SMA_EDGELAUNCH" value="50"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="GND@3"/>
<contactref element="X2" pad="GND@4"/>
<contactref element="X2" pad="GND@2"/>
<contactref element="X2" pad="GND@1"/>
<contactref element="X1" pad="GND@4"/>
<contactref element="X1" pad="GND@3"/>
<contactref element="X1" pad="GND@2"/>
<contactref element="X1" pad="GND@1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="R_O" pad="1"/>
<contactref element="R_F" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R_O" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="P"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R_F" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="P"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
