<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="22.86" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="0" x2="22.86" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="12.7" x2="0" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12.7" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="0-Lantzer">
<packages>
<package name="TP1">
</package>
<package name="SOT323">
</package>
<package name="R0603">
</package>
<package name="SOIC08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="5VOUT" library="0-Lantzer" package="TP1" value="TESTPOINT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GNDSW" library="0-Lantzer" package="TP1" value="TESTPOINT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PWR5V" library="0-Lantzer" package="TP1" value="TESTPOINT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="0-Lantzer" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="0-Lantzer" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SHTDN" library="0-Lantzer" package="TP1" value="TESTPOINT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW" library="0-Lantzer" package="TP1" value="TESTPOINT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TXD" library="0-Lantzer" package="TP1" value="TESTPOINT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND" library="0-Lantzer" package="TP1" value="TESTPOINT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="0-Lantzer" package="SOIC08" value=""/>
<element name="D1" library="0-Lantzer" package="SOT323" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="GNDSW" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SW">
<contactref element="SW" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SWOUT2">
<contactref element="SHTDN" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="TXD" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SWOUT">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V5OUT">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="5VOUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V5PWR">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="PWR5V" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
