<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>GPIO0</text>
<text>GPIO2</text>
<text>Connect together the 
GPIO0 header pins
to enter update mode.</text>
<text>GPIO0</text>
<text>GPIO2</text>
<text>ON</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>chip pointing
this way -&gt;</text>
<text>ESP8266-01 Shield</text>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="53.34" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="53.34" x2="64.643" y2="53.34" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="64.643" y1="53.34" x2="64.643" y2="53.213" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="64.643" y1="52.451" x2="64.643" y2="53.213" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="64.643" y1="53.213" x2="66.04" y2="51.816" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="51.816" x2="66.04" y2="40.386" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="40.386" x2="68.58" y2="37.846" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="68.58" y1="37.846" x2="68.58" y2="5.08" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="68.58" y1="5.08" x2="66.04" y2="2.54" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="2.54" x2="66.04" y2="0.127" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="0.127" x2="65.913" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="65.913" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0.127" y2="0.127" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="ARDUINOR3-BPLACE">
</package>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X04" value=""/>
<element name="U1" library="adafruit" package="ARDUINOR3-BPLACE" value="ARDUINOR3-BPLACE"/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="LED1" library="adafruit" package="LED5MM" value=""/>
<element name="R1" library="adafruit" package="0204/7" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VIN">
<contactref element="U1" pad="VIN"/>
</signal>
<signal name="GND2">
<contactref element="U1" pad="GND2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="3V"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="D1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="D0"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U1" pad="5V"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="GND"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="U1" pad="GND1"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
