<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="25.4" y1="12.7" x2="0" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12.7" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="57.15" y1="40.132" x2="25.4" y2="40.132" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="57.15" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>0.1uf</text>
<text>1</text>
<text>TSL1401CL</text>
<wire x1="57.15" y1="0" x2="57.15" y2="40.132" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="12.7" x2="25.4" y2="40.132" width="0" layer="20"/>
<text>LED1</text>
<text>LED2</text>
<text>LED3</text>
</plain>
<libraries>
<library name="filip">
<packages>
<package name="SCREWHOLE2-56">
<description>2-56 screw hole</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R2012W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
wave soldering</description>
</package>
<package name="C2012">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="TSL1401">
<description>Generated from &lt;b&gt;untitled.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-project-lbr.ulp</description>
<packages>
<package name="BIG_TSL1401CL">
<description>TSL1401CL    SMD Version of the TSL1401</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="filament_width_sensor_v2_opt">
<description>Generated from &lt;b&gt;filament_width_sensor_v2_opt.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="ARDUINO_PRO_MICRO">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$2" library="TSL1401" package="BIG_TSL1401CL" value="TSL1401CL">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805" value="0.1uf">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H1" library="filip" package="SCREWHOLE2-56" value="MOUNT-HOLE"/>
<element name="H2" library="filip" package="SCREWHOLE2-56" value="MOUNT-HOLE"/>
<element name="H3" library="filip" package="SCREWHOLE2-56" value="MOUNT-HOLE"/>
<element name="H4" library="filip" package="SCREWHOLE2-56" value="MOUNT-HOLE"/>
<element name="H6" library="filip" package="SCREWHOLE2-56" value="MOUNT-HOLE"/>
<element name="U$1" library="filament_width_sensor_v2_opt" package="ARDUINO_PRO_MICRO" value="ARDUINO_PRO_MICRO"/>
<element name="R1" library="rcl" package="R2012W" value="1K"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C2012" value="10nF"/>
<element name="R2" library="rcl" package="R2012W" value="200"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C2012" value="10uF"/>
<element name="R3" library="rcl" package="R2012W" value="200"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C2012" value="10uF"/>
<element name="R4" library="rcl" package="R2012W" value="200"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C2012" value="10uF"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="2X03" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="U$2" pad="VDD"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="VCC"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RAW">
<contactref element="U$1" pad="RAW"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="U$2" pad="CLK"/>
<contactref element="U$1" pad="D3"/>
</signal>
<signal name="AO">
<contactref element="U$2" pad="AO"/>
<contactref element="U$1" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="SI">
<contactref element="U$2" pad="SI"/>
<contactref element="U$1" pad="D4"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="D6"/>
</signal>
<signal name="LED1">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED2">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="D5"/>
</signal>
<signal name="LED3">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="GND2"/>
<contactref element="U$2" pad="GND1"/>
<contactref element="U$1" pad="GND2"/>
<contactref element="U$1" pad="GND1"/>
<contactref element="U$1" pad="GND3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="D9"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="D10"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
