<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
<text>9</text>
<text>10</text>
<text>11</text>
<text>12</text>
<text>13</text>
<text>14</text>
<text>15</text>
<text>16</text>
<text>17</text>
<text>18</text>
<text>19</text>
<text>20</text>
<text>CW Wound</text>
<wire x1="119.634" y1="10.033" x2="119.634" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="119.634" y1="0" x2="-20.32" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-20.32" y1="16.383" x2="-10.795" y2="16.383" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-10.795" y1="16.383" x2="-10.795" y2="10.033" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-10.795" y1="10.033" x2="119.634" y2="10.033" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-20.32" y1="0" x2="-20.32" y2="16.383" width="0" layer="20"/>
<text>50Ω 
±100%</text>
<hole x="2.54" y="7.493" drill="2.9464"/>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="2.9464"/>
<hole x="117.094" y="7.493" drill="2.9464"/>
<hole x="117.094" y="2.54" drill="2.9464"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-coax">
<description>&lt;b&gt;Coax Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall  and M/A COM.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="J502-ND-142-0701-801/806">
<description>&lt;b&gt;SMA 50 Ohm&lt;/b&gt; Board Thickness &lt;b&gt;0.062&lt;/b&gt; Inch, End Launch Jack Receptacle&lt;p&gt;
Johnson Components&lt;br&gt;
Source: www.johnsoncomponents.com .. J502-ND.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="con-coax" package="J502-ND-142-0701-801/806" value="SMA-142-0701-801/806">
<attribute name="MF" value="JOHNSON COMPONENTS"/>
<attribute name="MPN" value="142-0701-801"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1608592"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="90F2624"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="G@1"/>
<contactref element="X1" pad="G@2"/>
<contactref element="X1" pad="G@3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
