(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.6)
  (general
    (links 56)
    (no_connects 0)
    (area 133 92.23 177.220922 114.675)
    (thickness 1.6)
    (drawings 38)
    (tracks 291)
    (zones 0)
    (modules 17)
    (nets 28)
  )
  (page A4)
  (title_block
    (title PIC32MM_breakout)
    (date 2017-09-20)
    (rev c)
    (company "Kent_Nakazawa ( kent_n@outlook.com )")
  )
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.2)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.3)
    (via_min_size 0.3)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.15)
    (pcb_text_size 0.8 0.8)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 0.8 0.8)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 0.6 0.6)
    (pad_drill 0.3)
    (pad_to_mask_clearance 0.1)
    (solder_mask_min_width 0.1)
    (aux_axis_origin 133.35 113.03)
    (grid_origin 133.35 113.03)
    (visible_elements 7FFEFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010f0_80000001)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.500000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin true)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk true)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory gerv/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 +3.3V)
  (net 2 GND)
  (net 3 "Net-(C4-Pad1)")
  (net 4 "Net-(CN1-Pad3)")
  (net 5 "Net-(CN1-Pad4)")
  (net 6 "Net-(CN1-Pad5)")
  (net 7 "Net-(CN1-Pad6)")
  (net 8 "Net-(CN1-Pad7)")
  (net 9 "Net-(CN2-Pad2)")
  (net 10 "Net-(CN2-Pad3)")
  (net 11 "Net-(CN2-Pad4)")
  (net 12 "Net-(CN2-Pad5)")
  (net 13 "Net-(CN2-Pad6)")
  (net 14 "Net-(CN2-Pad7)")
  (net 15 "Net-(CN2-Pad8)")
  (net 16 "Net-(CN2-Pad9)")
  (net 17 "Net-(CN2-Pad10)")
  (net 18 "Net-(CN2-Pad11)")
  (net 19 MCLR)
  (net 20 "Net-(C5-Pad1)")
  (net 21 "Net-(C6-Pad1)")
  (net 22 "Net-(C7-Pad1)")
  (net 23 "Net-(C8-Pad1)")
  (net 24 PGED)
  (net 25 PGEC)
  (net 26 /AVDD)
  (net 27 "Net-(CN1-Pad2)")
  (net_class Default "これは標準のネット クラスです。"
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.2)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.3)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net +3.3V)
    (add_net /AVDD)
    (add_net GND)
    (add_net MCLR)
    (add_net "Net-(C4-Pad1)")
    (add_net "Net-(C5-Pad1)")
    (add_net "Net-(C6-Pad1)")
    (add_net "Net-(C7-Pad1)")
    (add_net "Net-(C8-Pad1)")
    (add_net "Net-(CN1-Pad2)")
    (add_net "Net-(CN1-Pad3)")
    (add_net "Net-(CN1-Pad4)")
    (add_net "Net-(CN1-Pad5)")
    (add_net "Net-(CN1-Pad6)")
    (add_net "Net-(CN1-Pad7)")
    (add_net "Net-(CN2-Pad10)")
    (add_net "Net-(CN2-Pad11)")
    (add_net "Net-(CN2-Pad2)")
    (add_net "Net-(CN2-Pad3)")
    (add_net "Net-(CN2-Pad4)")
    (add_net "Net-(CN2-Pad5)")
    (add_net "Net-(CN2-Pad6)")
    (add_net "Net-(CN2-Pad7)")
    (add_net "Net-(CN2-Pad8)")
    (add_net "Net-(CN2-Pad9)")
    (add_net PGEC)
    (add_net PGED)
  )
  (module EIA:0402 (layer F.Cu) (tedit 5631766C)
    (at 143.375 106.255)
    (tags "0402(EIA 1x0.5mm)")
    (fp_text reference C1 (at -1.85 -0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1u (at -0.05 -0.85) (layer Dwgs.User) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.5 0) (size 0.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +3.3V))
    (pad 2 smd rect (at 0.5 0) (size 0.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module EIA:0402 (layer F.Cu) (tedit 580784BF)
    (at 143.35 101.5 180)
    (tags "0402(EIA 1x0.5mm)")
    (fp_text reference C2 (at 1.95 -0.03 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.1u (at -0.05 -0.85 180) (layer Dwgs.User) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.5 0 180) (size 0.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 /AVDD))
    (pad 2 smd rect (at 0.5 0 180) (size 0.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module EIA:0402 (layer F.Cu) (tedit 58FB0BD8)
    (at 143.35 102.5 180)
    (tags "0402(EIA 1x0.5mm)")
    (fp_text reference C3 (at 1.95 -0.08 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0.01u (at -0.05 -0.85 180) (layer Dwgs.User) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.5 0 180) (size 0.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 /AVDD))
    (pad 2 smd rect (at 0.5 0 180) (size 0.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module EIA:0402 (layer F.Cu) (tedit 5631766C)
    (at 143.35 107.23 180)
    (tags "0402(EIA 1x0.5mm)")
    (fp_text reference R1 (at 1.85 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10k (at -0.05 -0.85 180) (layer Dwgs.User) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.5 0 180) (size 0.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 MCLR))
    (pad 2 smd rect (at 0.5 0 180) (size 0.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +3.3V))
  )
  (module EIA:0402 (layer F.Cu) (tedit 5631766C)
    (at 143.35 103.5 180)
    (tags "0402(EIA 1x0.5mm)")
    (fp_text reference R2 (at 1.95 -0.08 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4.7 (at -0.05 -0.85 180) (layer Dwgs.User) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.5 0 180) (size 0.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 /AVDD))
    (pad 2 smd rect (at 0.5 0 180) (size 0.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +3.3V))
  )
  (module TI:SOIC28 (layer F.Cu) (tedit 58FB201C)
    (at 149.6 105.43)
    (fp_text reference U1 (at -5.3 3.625 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value PIC32MMXXXXGPL028 (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 28 smd rect (at -4.225 -3.6) (size 0.45 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 /AVDD))
    (pad 1 smd rect (at -4.225 3.6) (size 0.45 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 MCLR))
    (pad 27 smd rect (at -3.575 -3.6) (size 0.45 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 2 smd rect (at -3.575 3.6) (size 0.45 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 27 "Net-(CN1-Pad2)"))
    (pad 26 smd rect (at -2.925 -3.6) (size 0.45 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 "Net-(CN2-Pad2)"))
    (pad 3 smd rect (at -2.925 3.6) (size 0.45 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(CN1-Pad3)"))
    (pad 25 smd rect (at -2.275 -3.6) (size 0.45 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 "Net-(CN2-Pad3)"))
    (pad 4 smd rect (at -2.275 3.6) (size 0.45 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 "Net-(CN1-Pad4)"))
    (pad 24 smd rect (at -1.625 -3.6) (size 0.45 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 "Net-(CN2-Pad4)"))
    (pad 5 smd rect (at -1.625 3.6) (size 0.45 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 "Net-(CN1-Pad5)"))
    (pad 23 smd rect (at -0.975 -3.6) (size 0.45 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 "Net-(CN2-Pad5)"))
    (pad 6 smd rect (at -0.975 3.6) (size 0.45 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 "Net-(CN1-Pad6)"))
    (pad 22 smd rect (at -0.325 -3.6) (size 0.45 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 "Net-(CN2-Pad6)"))
    (pad 7 smd rect (at -0.325 3.6) (size 0.45 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(CN1-Pad7)"))
    (pad 21 smd rect (at 0.325 -3.6) (size 0.45 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 "Net-(CN2-Pad7)"))
    (pad 8 smd rect (at 0.325 3.6) (size 0.45 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 20 smd rect (at 0.975 -3.6) (size 0.45 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(C4-Pad1)"))
    (pad 9 smd rect (at 0.975 3.6) (size 0.45 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 "Net-(C8-Pad1)"))
    (pad 19 smd rect (at 1.625 -3.6) (size 0.45 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 "Net-(CN2-Pad8)"))
    (pad 10 smd rect (at 1.625 3.6) (size 0.45 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 "Net-(C7-Pad1)"))
    (pad 18 smd rect (at 2.275 -3.6) (size 0.45 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 "Net-(CN2-Pad9)"))
    (pad 11 smd rect (at 2.275 3.6) (size 0.45 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 "Net-(C6-Pad1)"))
    (pad 17 smd rect (at 2.925 -3.6) (size 0.45 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 "Net-(CN2-Pad10)"))
    (pad 12 smd rect (at 2.925 3.6) (size 0.45 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 "Net-(C5-Pad1)"))
    (pad 16 smd rect (at 3.575 -3.6) (size 0.45 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 "Net-(CN2-Pad11)"))
    (pad 13 smd rect (at 3.575 3.6) (size 0.45 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +3.3V))
    (pad 15 smd rect (at 4.225 -3.6) (size 0.45 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 PGEC))
    (pad 14 smd rect (at 4.225 3.6) (size 0.45 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 PGED))
  )
  (module EIA:0402 (layer F.Cu) (tedit 5631766C)
    (at 162.85 107.03 90)
    (tags "0402(EIA 1x0.5mm)")
    (fp_text reference C5 (at -1.8 0.05 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 30p (at -0.05 -0.85 90) (layer Dwgs.User) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.5 0 90) (size 0.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 "Net-(C5-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.5 0 90) (size 0.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module EIA:0402 (layer F.Cu) (tedit 5631766C)
    (at 159.85 107.03 90)
    (tags "0402(EIA 1x0.5mm)")
    (fp_text reference C6 (at -1.8 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 30p (at -0.05 -0.85 90) (layer Dwgs.User) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.5 0 90) (size 0.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 "Net-(C6-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.5 0 90) (size 0.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module EIA:0402 (layer F.Cu) (tedit 5631766C)
    (at 158.65 107.03 90)
    (tags "0402(EIA 1x0.5mm)")
    (fp_text reference C7 (at -1.8 0.1 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 30p (at -0.05 -0.85 90) (layer Dwgs.User) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.5 0 90) (size 0.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 "Net-(C7-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.5 0 90) (size 0.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module EIA:0402 (layer F.Cu) (tedit 5631766C)
    (at 158.65 105.03 270)
    (tags "0402(EIA 1x0.5mm)")
    (fp_text reference C8 (at 0 -1.05 450) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 30p (at -0.05 -0.85 270) (layer Dwgs.User) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.5 0 270) (size 0.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 "Net-(C8-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.5 0 270) (size 0.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module CRYSTAL:3225-2 (layer F.Cu) (tedit 58FB11D2)
    (at 156.55 106.03 90)
    (fp_text reference X1 (at -2.6 0.6 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value NX3225-8M (at 0 -2.1 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.95 0 90) (size 1.5 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 "Net-(C7-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.95 0 90) (size 1.5 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 "Net-(C8-Pad1)"))
  )
  (module CONN_2.54MM:1x12P_s placed (layer F.Cu) (tedit 5807845C)
    (at 148.59 111.76)
    (tags "2.54mm 12P")
    (fp_text reference CN1 (at -8.515 -1.73) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_12 (at -11.54 2) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at -13.97 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 +3.3V))
    (pad 2 thru_hole circle (at -11.43 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 "Net-(CN1-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at -8.89 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(CN1-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at -6.35 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 "Net-(CN1-Pad4)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 "Net-(CN1-Pad5)"))
    (pad 6 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 "Net-(CN1-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 "Net-(CN1-Pad7)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 "Net-(C8-Pad1)"))
    (pad 9 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 "Net-(C7-Pad1)"))
    (pad 10 thru_hole circle (at 8.89 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 "Net-(C6-Pad1)"))
    (pad 11 thru_hole circle (at 11.43 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 "Net-(C5-Pad1)"))
    (pad 12 thru_hole circle (at 13.97 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 PGED))
  )
  (module CONN_2.54MM:1x12P_s placed (layer F.Cu) (tedit 58078465)
    (at 148.5011 99.06)
    (tags "2.54mm 12P")
    (fp_text reference CN2 (at -11.5511 2.97 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_12 (at -11.54 2) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at -13.97 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole circle (at -11.43 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 "Net-(CN2-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at -8.89 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 "Net-(CN2-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at -6.35 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 "Net-(CN2-Pad4)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 "Net-(CN2-Pad5)"))
    (pad 6 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 "Net-(CN2-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 "Net-(CN2-Pad7)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 "Net-(CN2-Pad8)"))
    (pad 9 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 "Net-(CN2-Pad9)"))
    (pad 10 thru_hole circle (at 8.89 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 "Net-(CN2-Pad10)"))
    (pad 11 thru_hole circle (at 11.43 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 "Net-(CN2-Pad11)"))
    (pad 12 thru_hole circle (at 13.97 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 PGEC))
  )
  (module CONN_2.54MM:1x6P (layer F.Cu) (tedit 58FB1EE0)
    (at 165.1 106.68 90)
    (tags "2.54mm 5P")
    (fp_text reference ICSP (at 4.65 -1.95 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_6 (at -3.81 2 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at -5.08 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 MCLR))
    (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 +3.3V))
    (pad 3 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 4 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 PGED))
    (pad 5 thru_hole circle (at 5.08 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 PGEC))
    (pad 6 thru_hole circle (at 7.62 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  )
  (module EIA:0603 (layer F.Cu) (tedit 58FB2B6C)
    (at 156.9 103.13)
    (tags "0603(EIA 1.6x0.8mm)")
    (fp_text reference C4 (at 2.1 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10u (at 0 -1.1) (layer Dwgs.User) hide)
    (pad 1 smd trapezoid (at -0.8 0) (size 0.6 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(C4-Pad1)"))
    (pad 2 smd trapezoid (at 0.8 0) (size 0.6 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module CRYSTAL:Cylinder_6mm (layer F.Cu) (tedit 588CBD2F)
    (at 161.35 109.13 180)
    (fp_text reference X2 (at 0 7.9 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 32.768k (at 0 -1.5 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at -0.5 0 180) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 "Net-(C5-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0.5 0 180) (size 0.6 0.6) (drill 0.3) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 "Net-(C6-Pad1)"))
  )
  (module MODULE:JUMPER (layer B.Cu) (tedit 579EC06E)
    (at 151.05 101.83 270)
    (fp_text reference J1 (at 2.9 0.1 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value JMP (at 0 -1.5 270) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.34 0 270) (size 0.5 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 15 "Net-(CN2-Pad8)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.34 0 270) (size 0.5 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (gr_text RB5 (at 162.85 107.93 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text "SSOP28 rev:B" (at 139.25 104.33 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text RB6 (at 162.35 100.73 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text RB7 (at 159.95 100.73 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text RB8 (at 157.35 100.73 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text RB9 (at 154.85 100.73 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text "(RC9)" (at 152.35 100.73 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text RB13 (at 142.15 100.73 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text RB10 (at 149.85 100.73 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text RB11 (at 147.35 100.73 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text RB12 (at 144.75 100.73 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text RB14 (at 139.65 100.73 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text RB15 (at 137.05 100.73 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text RA4 (at 159.85 107.93 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text RB4 (at 157.45 107.93 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text RA3 (at 154.95 107.93 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text RA2 (at 152.45 107.93 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text RB3 (at 149.85 107.93 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text RB2 (at 147.35 107.93 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text RB1 (at 144.75 107.93 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text RB0 (at 142.25 107.93 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text RA1 (at 139.75 107.93 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text RA0 (at 137.25 107.93 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 134.65 102.23 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text VDD (at 134.65 108.63 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text PIC32 (at 137.35 105.43 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 134.65 102.23 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text VDD (at 134.65 108.73 90) (layer B.SilkS))
  (dimension 33 (width 0.3) (layer Dwgs.User)
    (gr_text "33.000 mm" (at 149.85 93.58) (layer Dwgs.User))
    (feature1 (pts (xy 166.35 97.53) (xy 166.35 92.23)))
    (feature2 (pts (xy 133.35 97.53) (xy 133.35 92.23)))
    (crossbar (pts (xy 133.35 94.93) (xy 166.35 94.93)))
    (arrow1a (pts (xy 166.35 94.93) (xy 165.223496 95.516421)))
    (arrow1b (pts (xy 166.35 94.93) (xy 165.223496 94.343579)))
    (arrow2a (pts (xy 133.35 94.93) (xy 134.476504 95.516421)))
    (arrow2b (pts (xy 133.35 94.93) (xy 134.476504 94.343579)))
  )
  (dimension 15.2 (width 0.3) (layer Dwgs.User)
    (gr_text "15.200 mm" (at 170.720922 105.4 270) (layer Dwgs.User))
    (feature1 (pts (xy 166.570922 113) (xy 172.070922 113)))
    (feature2 (pts (xy 166.570922 97.8) (xy 172.070922 97.8)))
    (crossbar (pts (xy 169.370922 97.8) (xy 169.370922 113)))
    (arrow1a (pts (xy 169.370922 113) (xy 168.784501 111.873496)))
    (arrow1b (pts (xy 169.370922 113) (xy 169.957343 111.873496)))
    (arrow2a (pts (xy 169.370922 97.8) (xy 168.784501 98.926504)))
    (arrow2b (pts (xy 169.370922 97.8) (xy 169.957343 98.926504)))
  )
  (gr_line (start 166.37 97.79) (end 133.35 97.79) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 166.37 113.03) (end 166.37 97.79) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 133.35 113.03) (end 166.37 113.03) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 133.35 97.79) (end 133.35 113.03) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 2) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 133 97.5) (xy 133 113.5) (xy 166.85 113.53) (xy 166.85 97.53)
      )
    )
  )
  (zone (net 2) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 133 97.5) (xy 133 113.5) (xy 166.85 113.53) (xy 166.85 97.53)
      )
    )
  )
)
