<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="3.175" y1="1.905" x2="3.175" y2="8.255" width="0" layer="20"/>
<wire x1="4.445" y1="9.525" x2="18.415" y2="9.525" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.685" y1="8.255" x2="19.685" y2="1.905" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.415" y1="0.635" x2="4.445" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.175" y1="8.255" x2="4.445" y2="9.525" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="18.415" y1="9.525" x2="19.685" y2="8.255" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="19.685" y1="1.905" x2="18.415" y2="0.635" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="4.445" y1="0.635" x2="3.175" y2="1.905" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>V+</text>
<text>GND</text>
<text>DI</text>
<text>DO</text>
<text>GND</text>
<text>V+</text>
</plain>
<libraries>
<library name="p.peter-leds">
<packages>
<package name="CHIP-5050">
</package>
</packages>
</library>
<library name="p.peter-rcl">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="L1" library="p.peter-leds" package="CHIP-5050" value="WS2812S">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="p.peter-rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="p.peter-rcl" package="R0805" value="150">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IN" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OUT" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="L1" pad="P$3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V+">
<contactref element="L1" pad="P$5"/>
<contactref element="OUT" pad="1"/>
<contactref element="IN" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="L1" pad="P$6"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="OUT" pad="3"/>
<contactref element="IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DI">
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
<contactref element="IN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DO">
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
<contactref element="OUT" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
