<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="18.034" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.034" y1="0" x2="18.034" y2="16.002" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.034" y1="16.002" x2="0" y2="16.002" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="16.002" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="ic-package">
<description>&lt;b&gt;IC Packages an Sockets&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="ic-package" package="DIL08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
