<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="9.5" x2="0" y2="50" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="50" x2="67" y2="50" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="67" y1="50" x2="67" y2="9.5" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="67" y1="9.5" x2="0" y2="9.5" width="0.4064" layer="20"/>
<text>Bottom</text>
<text>Top</text>
<text>Connect to switch</text>
<text>By Ian Stedman</text>
<text>Serial #</text>
<text>Made in England</text>
<text>+12V</text>
<text>-12V</text>
<text>-5V</text>
<text>TICK</text>
<text>+5V</text>
<text>+5V</text>
<text>+5V</text>
<text>+5V</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>Tick frequency</text>
<text>On=50Hz, Off=60Hz</text>
<text>Switch type</text>
<text>On=latch</text>
<text>Off=mom</text>
<text>Multi purpose ATX adaptor</text>
<text>6.9mo 1.9 A</text>
<text>5.3mo 1.9 A</text>
<text>3.5mo 4.0 A</text>
<text>1.7mo 4.0 A</text>
<text>40.4mo 1.9 A</text>
<text>2.7mo 1.4 A</text>
<text>1.0mo 1.4 A</text>
<text>1.0mo 1.5 A</text>
<text>3.0mo 1.5 A</text>
<text>5.3mo 1.5 A</text>
<text>1.2mo 1.5 A</text>
<text>1.5mo 1.5 A</text>
<text>3.1mo 1.5 A</text>
<text>10.9mo 1.5 A</text>
<text>10.9mo 1.5 A</text>
<text>2.4mo 1.5 A</text>
<text>18.1mo 4.8 A</text>
<text>3.4mo 4.8 A</text>
<text>1.3mo 4.8 A</text>
<text>1.2mo 4.8 A</text>
<text>1.4mo 4.8 A</text>
<text>1.9mo 3.0 A</text>
<text>1.3mo 3.0 A</text>
<text>8.8mo 3.0 A</text>
<text>4.0mo 2.4 A</text>
<text>1.6mo 3.0 A</text>
<text>5.8mo 3.0 A</text>
<text>4.7mo 2.4 A</text>
<text>1.1mo 3.0 A</text>
<text>3.4mo 1.9 A</text>
<text>15.1mo 1.9 A</text>
<text>3.2mo 1.9 A</text>
<text>1.5mo 1.9 A</text>
<text>4.0mo 1.9 A</text>
<text>1.0mo 1.9 A</text>
<text>3.5mo 3.0 A</text>
<text>2.6mo 3.0 A</text>
<text>2.6mo 3.0 A</text>
<text>3.5mo 3.0 A</text>
<text>4.4mo 3.0 A</text>
<text>3.7mo 1.4 A</text>
<text>3.0mo 1.5 A</text>
<text>3.5mo 1.4 A</text>
<text>3.0mo 1.4 A</text>
<text>4.7mo 1.5 A</text>
<text>3.0mo 1.4 A</text>
<text>5.1mo 1.4 A</text>
<text>7.1mo 1.4 A</text>
<text>7.1mo 1.4 A</text>
<text>3.3mo 1.4 A</text>
<text>9.1mo 1.4 A</text>
<text>1.4mo 1.4 A</text>
<text>5.1mo 1.4 A</text>
<text>1.6mo 1.9 A</text>
<text>2.5mo 1.9 A</text>
<text>1.5mo 1.9 A</text>
<text>3.6mo 1.9 A</text>
<text>3.8mo 1.9 A</text>
<text>10.1mo 1.9 A</text>
<text>1.2mo 1.9 A</text>
<text>3.7mo 1.4 A</text>
<text>1.7mo 953mA</text>
<text>4.0mo 1.9 A</text>
<text>2.7mo 1.9 A</text>
<text>17.0mo 1.9 A</text>
<text>1.8mo 1.9 A</text>
<text>7.3mo 1.9 A</text>
<text>3.6mo 1.9 A</text>
<text>1.5mo 1.4 A</text>
<text>3.2mo 1.4 A</text>
<text>1.5mo 1.4 A</text>
<text>3.2mo 1.4 A</text>
<text>2.8mo 2.4 A</text>
<text>1.5mo 2.4 A</text>
<text>5.9mo 2.4 A</text>
<text>1.2mo 2.4 A</text>
<text>3.1mo 2.4 A</text>
<text>4.3mo 1.4 A</text>
<text>2.4mo 1.4 A</text>
<text>6.1mo 1.4 A</text>
<text>1.4mo 1.4 A</text>
<text>22.2mo 1.4 A</text>
<text>1.4mo 1.4 A</text>
<text>8.1mo 1.4 A</text>
<text>1.0mo 1.4 A</text>
<text>1.4mo 1.4 A</text>
<text>3.2mo 1.5 A</text>
<text>7.6mo 1.5 A</text>
<text>29.0mo 1.5 A</text>
<text>2.6mo 1.5 A</text>
<text>2.1mo 1.5 A</text>
<text>2.6mo 1.5 A</text>
<text>1.4mo 1.4 A</text>
<text>4.0mo 1.4 A</text>
<text>3.8mo 1.4 A</text>
<text>4.2mo 1.4 A</text>
<text>2.0mo 1.4 A</text>
<text>4.0mo 1.4 A</text>
<text>1.4mo 1.4 A</text>
<text>2.3mo 1.4 A</text>
<text>6.1mo 1.4 A</text>
<text>3.1mo 1.4 A</text>
<text>10.9mo 1.5 A</text>
<text>3.0mo 1.4 A</text>
<text>1.2mo 1.5 A</text>
<text>7.6mo 1.5 A</text>
<text>2.4mo 1.5 A</text>
<text>2.2mo 1.4 A</text>
<text>2.2mo 1.4 A</text>
<text>3.6mo 1.5 A</text>
<text>1.2mo 1.5 A</text>
<text>10.2mo 1.5 A</text>
<text>1.7mo 1.5 A</text>
<text>IC2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="UD-4X5,8_NICHICON">
<description>&lt;b&gt;ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS&lt;/b&gt; UD Series 4 x 5.8 mm&lt;p&gt;
Source: http://products.nichicon.co.jp/en/pdf/XJA043/e-ud.pdf</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-wago-500">
<packages>
<package name="W237-6">
<description>&lt;b&gt;WAGO SCREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<packages>
<package name="3,0">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.0 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="DPACK_3">
<description>&lt;b&gt;DPAK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;Style 3 (Motorola)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="smd-special">
<packages>
<package name="SMS-002">
<description>&lt;b&gt;DIP SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="3,17/1,3">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2,54/1,1">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="microchip-5">
<packages>
<package name="SOT23-6">
<description>&lt;i&gt;SMD 3x1,75mm /6pin&lt;/i&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ads4">
<packages>
<package name="MOLEX39281203">
<description>&lt;B&gt;Molex 39-28-1203 20-pin 4.2mm connector, dual-row&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="tag-connect">
<packages>
<package name="TC2030-MCP-NL">
<description>&lt;B&gt;TAG-CONNECT ICSP Connector&lt;/B&gt;&lt;BR&gt;&lt;I&gt;Manufacturer:&lt;/I&gt; &lt;a href="www.tag-connect.com"&gt;Tag-Connect&lt;/a&gt;&lt;BR&gt;
&lt;BR&gt;Cable for easy In-Circuit Serial Programming. Designed for Microchip ICD2, suitable for many others.&lt;BR&gt;

&lt;TABLE cellspacing=0 cellpadding=0 border=0&gt;
&lt;TR&gt;&lt;TD width=20&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;
&lt;TABLE cellspacing=0 cellpadding=1 border=1&gt;
&lt;TR bgcolor=silver&gt;&lt;TD align=center&gt;PAD&lt;/TD&gt;&lt;TD align=center&gt;Description&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;&lt;TD align=center&gt;1&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;MCLR/Vpp&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;&lt;TD align=center&gt;2&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;Vdd&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;&lt;TD align=center&gt;3&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;GND&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;&lt;TD align=center&gt;4&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;PGD (ISPDAT)&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;&lt;TD align=center&gt;5&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;PGC (ISPCLK)&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;&lt;TD align=center&gt;6&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;nc (used for LVP)&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;

©2009 ROFA.cz - modified and updated by Robert Darlington &amp;#8249;rdarlington@gmail.com&amp;#8250;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="H1" library="holes" package="3,0" value="MOUNT-HOLE3.0"/>
<element name="H2" library="holes" package="3,0" value="MOUNT-HOLE3.0"/>
<element name="C3" library="rcl" package="UD-4X5,8_NICHICON" value="2.2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="UD-4X5,8_NICHICON" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FAIL" library="wirepad" package="3,17/1,3" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="linear" package="DPACK_3" value="MC79M05CDTG">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="ads4" package="MOLEX39281203" value="ATXP20"/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S2" library="smd-special" package="SMS-002" value="SWS002">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="microchip-5" package="SOT23-6" value="PIC10F202"/>
<element name="R2" library="rcl" package="R0603" value="2K2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0603" value="2K2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="tag-connect" package="TC2030-MCP-NL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="2,54/1,1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="2,54/1,1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-wago-500" package="W237-6" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="X1" library="con-wago-500" package="W237-6" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="13"/>
<contactref element="J1" pad="15"/>
<contactref element="J1" pad="16"/>
<contactref element="J1" pad="17"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5VPOWER">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="20"/>
<contactref element="J1" pad="19"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="-12VPOWER">
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="12"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5VSB">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="9"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+12VPOWER">
<contactref element="J1" pad="10"/>
<contactref element="X2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="FAIL">
<contactref element="FAIL" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="-5VA">
<contactref element="J1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SWITCH1">
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PCLK">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PDAT">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PWRON">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="S2" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
