<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<circle x="0" y="30.5" radius="1.59" width="0.203" layer="20"/>
<circle x="30.5" y="30.5" radius="1.59" width="0.203" layer="20"/>
<circle x="30.5" y="0" radius="1.59" width="0.203" layer="20"/>
<circle x="0" y="0" radius="1.59" width="0.203" layer="20"/>
<wire x1="9.75" y1="4.23318125" x2="20.75" y2="4.23318125" width="0.203" layer="46"/>
<wire x1="20.75" y1="4.23318125" x2="20.75" y2="22.33318125" width="0.203" layer="46"/>
<wire x1="20.75" y1="22.33318125" x2="9.75" y2="22.33318125" width="0.203" layer="46"/>
<wire x1="9.75" y1="22.33318125" x2="9.75" y2="4.23318125" width="0.203" layer="46"/>
<wire x1="1.8702" y1="33.71051875" x2="0.14598125" y2="34.126590625" width="0.203" layer="20" curve="52.65"/>
<wire x1="0.14598125" y1="34.126590625" x2="-3.626590625" y2="30.35401875" width="0.203" layer="20" curve="64.49"/>
<wire x1="-3.626590625" y1="30.35401875" x2="-3.21051875" y2="28.6298" width="0.203" layer="20" curve="52.65"/>
<wire x1="-3.21051875" y1="28.6298" x2="-3.21051875" y2="1.8702" width="0.203" layer="20" curve="-79.78"/>
<wire x1="-3.21051875" y1="1.8702" x2="-3.626590625" y2="0.14598125" width="0.203" layer="20" curve="52.65"/>
<wire x1="-3.626590625" y1="0.14598125" x2="0.14598125" y2="-3.626590625" width="0.203" layer="20" curve="64.49"/>
<wire x1="0.14598125" y1="-3.626590625" x2="1.8702" y2="-3.21051875" width="0.203" layer="20" curve="52.65"/>
<wire x1="1.8702" y1="-3.21051875" x2="28.6298" y2="-3.21051875" width="0.203" layer="20" curve="-79.78"/>
<wire x1="28.6298" y1="-3.21051875" x2="30.35401875" y2="-3.626590625" width="0.203" layer="20" curve="52.65"/>
<wire x1="30.35401875" y1="-3.626590625" x2="34.126590625" y2="0.14598125" width="0.203" layer="20" curve="64.49"/>
<wire x1="34.126590625" y1="0.14598125" x2="33.71051875" y2="1.8702" width="0.203" layer="20" curve="52.65"/>
<wire x1="33.71051875" y1="1.8702" x2="33.71051875" y2="28.6298" width="0.203" layer="20" curve="-79.78"/>
<wire x1="33.71051875" y1="28.6298" x2="34.126590625" y2="30.35401875" width="0.203" layer="20" curve="52.65"/>
<wire x1="34.126590625" y1="30.35401875" x2="30.35401875" y2="34.126590625" width="0.203" layer="20" curve="64.49"/>
<wire x1="30.35401875" y1="34.126590625" x2="28.6298" y2="33.71051875" width="0.203" layer="20" curve="52.65"/>
<wire x1="28.6298" y1="33.71051875" x2="1.8702" y2="33.71051875" width="0.203" layer="20" curve="-79.78"/>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="WIRE1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="POPULARITY" value="11"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="WIRE2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="POPULARITY" value="11"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="WIRE3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="POPULARITY" value="11"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="WIRE4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254">
<attribute name="POPULARITY" value="11"/>
</element>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="15"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="15"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="15"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="15"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="WIREPAD1,6/0,8">
<attribute name="POPULARITY" value="1"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="WIREPAD1,6/0,8">
<attribute name="POPULARITY" value="1"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD7" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="WIREPAD1,6/0,8">
<attribute name="POPULARITY" value="1"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD8" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="WIREPAD1,6/0,8">
<attribute name="POPULARITY" value="1"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="WIRE1" pad="1"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="WIRE2" pad="1"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="WIRE3" pad="1"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="WIRE4" pad="1"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
