<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="13.97" y1="17.78" x2="39.37" y2="17.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.37" y1="17.78" x2="39.37" y2="33.02" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.37" y1="33.02" x2="13.97" y2="33.02" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.97" y1="33.02" x2="13.97" y2="17.78" width="0" layer="20"/>
<text>VSTORE</text>
<text>VCAP</text>
<text>VOUT</text>
<text>NC</text>
<text>VAU</text>
<text>VCC</text>
<text>OS1</text>
<text>OS2</text>
<text>PGOOD</text>
<text>MPP</text>
<text>SW1</text>
<text>SW2</text>
<text>VIN</text>
<text>GND</text>
<text>ENV</text>
<text>RUN</text>
<text>ILIMSEL</text>
<text>PRI</text>
<text>SS1</text>
<text>SS2</text>
<text>SW1</text>
<text>SW2</text>
<text>VIN</text>
<text>GND</text>
<text>ENVSTR</text>
<text>RUN</text>
<text>ILIMSEL</text>
<text>PRI</text>
<text>SS1</text>
<text>SS2</text>
<text>VSTORE</text>
<text>VCAP</text>
<text>VOUT</text>
<text>NC</text>
<text>VAUX</text>
<text>VCC</text>
<text>OS1</text>
<text>OS2</text>
<text>PGOOD</text>
<text>MPP</text>
<text>luislab</text>
<text>luislab</text>
<text>LTC3106 Breakout</text>
<text>LTC3106
Breakout</text>
</plain>
<libraries>
<library name="LuisLab-PowerManagement">
<description>&lt;a href="http://luislab.com"&gt;LuisLab.com&lt;/a&gt; &lt;span style="color:#FF1493"&gt;&lt;b&gt;Power Management&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; library
&lt;br /&gt;
&lt;table&gt;
  &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;RAD&lt;strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Radial Lead Type&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;POL&lt;strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Polarized&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;&lt;acronym title="Plated Through Hole"&gt;&lt;abbr title="Plated Through Hole"&gt;PTH&lt;/abbr&gt;&lt;/acronym&gt;&lt;strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Plated Through Hole&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;D&lt;strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Diameter&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;LS&lt;strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Lead space&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;TA&lt;strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Top Adjust&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;SA&lt;strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Side Adjust&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
<packages>
<package name="TSSOP-20_TP-CC">
<description>&lt;h2&gt;FE Package&lt;br/&gt;
20-Lead Plastic TSSOP (4.4mm)&lt;/h2&gt;
&lt;p style="color:red"&gt;Exposed Pad Variation CC&lt;/p&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;img src="http://cds.linear.com/image/34161.png" alt="LTC3106 Package Drawing" width="416"&gt;
&lt;br /&gt;
http://cds.linear.com/docs/en/packaging/05081950_0_FE20%28CC%29.pdf
&lt;p style="color:ForestGreen; text-decoration: underline;"&gt;Rev 1.1 - 21-Sep-2017&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="LuisLab-Connectors">
<description>&lt;a href="http://funarduino.com"&gt;FunArduino.com&lt;/a&gt; &lt;span style="color:#FF1493"&gt;&lt;b&gt;Connectors&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; library
&lt;br /&gt;
&lt;table&gt;
  &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;HDR&lt;strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Header&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;&lt;acronym title="Plated Through Hole"&gt;&lt;abbr title="Plated Through Hole"&gt;PTH&lt;/abbr&gt;&lt;/acronym&gt;&lt;strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Plated Through Hole&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;RA&lt;strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Right Angle&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;STR&lt;strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Straight&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;BC&lt;strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Breadboard Compatible&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;G[#,..,#]&lt;strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Ground pads[pin number]&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
<packages>
<package name="PIN_1X10_0.1&quot;_PTH_STR_G[0]">
<description>&lt;h2&gt;Pin Header 1x10, 0.1", Straigh pin, &lt;acronym title="Plated Through Hole"&gt;&lt;abbr title="Plated Through Hole"&gt;PTH&lt;/abbr&gt;&lt;/acronym&gt;&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Pitch: 0.1" (2.54mm)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Straight pin&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Through hole&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;No Ground pins&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p style="color:ForestGreen; text-decoration: underline;"&gt;Rev 1.1 - 21-Sep-2017&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="PIN_1X10_0.1&quot;_PTH_STR_G[4]">
<description>&lt;h2&gt;Pin Header 1x10, 0.1", Straigh pin, &lt;acronym title="Plated Through Hole"&gt;&lt;abbr title="Plated Through Hole"&gt;PTH&lt;/abbr&gt;&lt;/acronym&gt;&lt;/h2&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Pitch: 0.1" (2.54mm)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Straight pin&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Through hole&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Ground pin: 4&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p style="color:ForestGreen; text-decoration: underline;"&gt;Rev 1.1 - 21-Sep-2017&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="LuisLab-PowerManagement" package="TSSOP-20_TP-CC" value="LTC3106">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="LuisLab-Connectors" package="PIN_1X10_0.1&quot;_PTH_STR_G[0]" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="LuisLab-Connectors" package="PIN_1X10_0.1&quot;_PTH_STR_G[4]" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="U1" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="FDT">
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="VSTORE">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCAP">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="SW1">
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SW2">
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VAUX">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PGOOD">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="J1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="ILIMSEL">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MPP">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="J1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="OS2">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="OS1">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SS2">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="J2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="SS1">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="J2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="VOUT">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PRI">
<contactref element="J2" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="RUN">
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="ENVSTR">
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="NC">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
