<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>A1</text>
<text>A2</text>
<text>A3</text>
<text>A4</text>
<text>A5</text>
<text>A6</text>
<text>A9</text>
<text>A10</text>
<text>A11</text>
<text>A12</text>
<text>A13</text>
<text>A14</text>
<text>A22</text>
<text>A17</text>
<text>A18</text>
<text>A19</text>
<text>A20</text>
<text>A21</text>
<text>VCC</text>
<text>WR</text>
<text>RD</text>
<text>CS</text>
<text>CS2</text>
<text>GND</text>
<text>CLK</text>
<text>IRQ</text>
</plain>
<libraries>
<library name="gameboy-nohole">
<packages>
<package name="GBCART">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="GB_PINS" library="gameboy-nohole" package="GBCART" value=""/>
<element name="A0" library="pinhead" package="1X08" value="A7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A8" library="pinhead" package="1X08" value="A15">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A16" library="pinhead" package="1X08" value="A23">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CTRL_PINS" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="GB_PINS" pad="1"/>
<contactref element="CTRL_PINS" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IRQ/SND">
<contactref element="GB_PINS" pad="31"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="GB_PINS" pad="2"/>
</signal>
<signal name="WR">
<contactref element="GB_PINS" pad="3"/>
<contactref element="CTRL_PINS" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RD">
<contactref element="GB_PINS" pad="4"/>
<contactref element="CTRL_PINS" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CS">
<contactref element="GB_PINS" pad="5"/>
<contactref element="CTRL_PINS" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="GB_PINS" pad="6"/>
<contactref element="A0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="GB_PINS" pad="7"/>
<contactref element="A0" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="GB_PINS" pad="8"/>
<contactref element="A0" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="GB_PINS" pad="9"/>
<contactref element="A0" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="GB_PINS" pad="10"/>
<contactref element="A0" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="GB_PINS" pad="11"/>
<contactref element="A0" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="GB_PINS" pad="12"/>
<contactref element="A0" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="GB_PINS" pad="13"/>
<contactref element="A0" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="GB_PINS" pad="14"/>
<contactref element="A8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="GB_PINS" pad="15"/>
<contactref element="A8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="GB_PINS" pad="16"/>
<contactref element="A8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="GB_PINS" pad="17"/>
<contactref element="A8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="GB_PINS" pad="18"/>
<contactref element="A8" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="GB_PINS" pad="19"/>
<contactref element="A8" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="GB_PINS" pad="21"/>
<contactref element="A8" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="GB_PINS" pad="22"/>
<contactref element="A16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="GB_PINS" pad="23"/>
<contactref element="A16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="GB_PINS" pad="24"/>
<contactref element="A16" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="GB_PINS" pad="25"/>
<contactref element="A16" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="GB_PINS" pad="26"/>
<contactref element="A16" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="GB_PINS" pad="27"/>
<contactref element="A16" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="GB_PINS" pad="28"/>
<contactref element="A16" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="GB_PINS" pad="29"/>
<contactref element="A16" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="CTRL_PINS" pad="6"/>
<contactref element="GB_PINS" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="GB_PINS" pad="30"/>
<contactref element="CTRL_PINS" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="A8" pad="7"/>
<contactref element="GB_PINS" pad="20"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
