<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="100" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>RAI Driver v0.1</text>
<text>V+   GND</text>
<text>v+ 10-30VDC
5A</text>
<text>RESET</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Diode">
<description>&lt;B&gt;PN Junction, BridgeRectifier, Zener, Schottky, Switching</description>
<packages>
<package name="SODFL3718X115">
<description>SODFL, 3.70 mm span, 2.80 X 1.80 X 1.15 mm body
&lt;p&gt;SODFL package with 3.70 mm span with body size 2.80 X 1.80 X 1.15 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Connector">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers,Terminal blocks, D-Sub, Backplane, FFC/FPC, Socket</description>
<packages>
<package name="2X10">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X20">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TERMBLK_254-2N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="FDS4953">
<packages>
<package name="SOIC127P600X175-8N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Resistor">
<description>&lt;B&gt;Resistors, Potentiometers, TrimPot</description>
<packages>
<package name="RESC3224X71">
<description>Chip, 3.20 X 2.49 X 0.71 mm body
&lt;p&gt;Chip package with body size 3.20 X 2.49 X 0.71 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="RESC3216X70">
<description>Chip, 3.20 X 1.60 X 0.70 mm body
&lt;p&gt;Chip package with body size 3.20 X 1.60 X 0.70 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Brian_Library">
<packages>
<package name="RTQ56_4P5X5P2_TEX">
</package>
</packages>
</library>
<library name="2021-06-14_16-32-37_Library">
<packages>
<package name="PW24">
</package>
</packages>
</library>
<library name="RaspberryPi_Pico">
<description>&lt;h2&gt;Raspberry Pi Pico Library&lt;/h2&gt;
&lt;h4&gt;SMD &amp; Through Hole Footprints&lt;/h4&gt;
&lt;h4&gt;Pinout Based Schematic Symbol.</description>
<packages>
<package name="RPI_PICO_TH">
</package>
</packages>
</library>
<library name="PDQE20-Q48-S3-D">
<packages>
<package name="CONV_PDQE20-Q48-S3-D">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Capacitor">
<description>&lt;B&gt;Capacitors - Fixed, Variable, Trimmers</description>
<packages>
<package name="CAPC3216X135">
<description>Chip, 3.20 X 1.60 X 1.35 mm body
&lt;p&gt;Chip package with body size 3.20 X 1.60 X 1.35 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Switch">
<description>&lt;b&gt;DIP, Tactile Switches</description>
<packages>
<package name="B3U-1100P(M)">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="Diode" package="SODFL3718X115" value="ZENER">
<attribute name="CATEGORY" value="Diode"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Zener"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="ZENER_VOLTAGE" value=""/>
</element>
<element name="D2" library="Diode" package="SODFL3718X115" value="ZENER">
<attribute name="CATEGORY" value="Diode"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Zener"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="ZENER_VOLTAGE" value=""/>
</element>
<element name="D3" library="Diode" package="SODFL3718X115" value="ZENER">
<attribute name="CATEGORY" value="Diode"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Zener"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="ZENER_VOLTAGE" value=""/>
</element>
<element name="D4" library="Diode" package="SODFL3718X115" value="ZENER">
<attribute name="CATEGORY" value="Diode"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Zener"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="ZENER_VOLTAGE" value=""/>
</element>
<element name="D5" library="Diode" package="SODFL3718X115" value="ZENER">
<attribute name="CATEGORY" value="Diode"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Zener"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="ZENER_VOLTAGE" value=""/>
</element>
<element name="D6" library="Diode" package="SODFL3718X115" value="ZENER">
<attribute name="CATEGORY" value="Diode"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Zener"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="ZENER_VOLTAGE" value=""/>
</element>
<element name="D7" library="Diode" package="SODFL3718X115" value="ZENER">
<attribute name="CATEGORY" value="Diode"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Zener"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="ZENER_VOLTAGE" value=""/>
</element>
<element name="D8" library="Diode" package="SODFL3718X115" value="ZENER">
<attribute name="CATEGORY" value="Diode"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Zener"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="ZENER_VOLTAGE" value=""/>
</element>
<element name="D9" library="Diode" package="SODFL3718X115" value="ZENER">
<attribute name="CATEGORY" value="Diode"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Zener"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="ZENER_VOLTAGE" value=""/>
</element>
<element name="JP1" library="Connector" package="2X10" value="PINHD-2X10">
<attribute name="CATEGORY" value="CONNECTOR"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="PIN-HEADER"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="Connector" package="2X10" value="PINHD-2X10">
<attribute name="CATEGORY" value="CONNECTOR"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="PIN-HEADER"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="Connector" package="2X10" value="PINHD-2X10">
<attribute name="CATEGORY" value="CONNECTOR"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="PIN-HEADER"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="Connector" package="2X10" value="PINHD-2X10">
<attribute name="CATEGORY" value="CONNECTOR"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="PIN-HEADER"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="FDS4953" package="SOIC127P600X175-8N" value="FDS4953">
<attribute name="A1_MIN" value="0.1"/>
<attribute name="A_MAX" value="1.75"/>
<attribute name="A_MIN" value="1.75"/>
<attribute name="A_NOM" value="1.75"/>
<attribute name="B_MAX" value="0.51"/>
<attribute name="B_MIN" value="0.33"/>
<attribute name="B_NOM" value="0.42"/>
<attribute name="D1_MAX" value=""/>
<attribute name="D1_MIN" value=""/>
<attribute name="D1_NOM" value=""/>
<attribute name="D2_MAX" value="0.0"/>
<attribute name="DMAX" value=""/>
<attribute name="DMIN" value=""/>
<attribute name="DNOM" value=""/>
<attribute name="D_MAX" value="5.0"/>
<attribute name="D_MIN" value="4.8"/>
<attribute name="D_NOM" value="4.9"/>
<attribute name="E1_MAX" value="4.0"/>
<attribute name="E1_MIN" value="3.8"/>
<attribute name="E1_NOM" value="3.9"/>
<attribute name="E2_MAX" value="0.0"/>
<attribute name="EMAX" value=""/>
<attribute name="EMIN" value=""/>
<attribute name="ENOM" value="1.27"/>
<attribute name="E_MAX" value="6.2"/>
<attribute name="E_MIN" value="5.8"/>
<attribute name="E_NOM" value="6.0"/>
<attribute name="L1_MAX" value=""/>
<attribute name="L1_MIN" value=""/>
<attribute name="L1_NOM" value=""/>
<attribute name="L_MAX" value="1.27"/>
<attribute name="L_MIN" value="0.4"/>
<attribute name="L_NOM" value="0.835"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="ON Semiconductor"/>
<attribute name="MAXIMUM_PACKAGE_HEIGHT" value="1.75mm"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE_TYPE" value=""/>
<attribute name="PARTREV" value=""/>
<attribute name="PINS" value=""/>
<attribute name="PIN_COUNT" value="8.0"/>
<attribute name="SNAPEDA_PACKAGE_ID" value=""/>
<attribute name="STANDARD" value="IPC 7351B"/>
<attribute name="VACANCIES" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="Resistor" package="RESC3224X71" value="">
<attribute name="CATEGORY" value="Resistor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="RATING" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Fixed"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="Resistor" package="RESC3216X70" value="100">
<attribute name="CATEGORY" value="Resistor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="RATING" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Fixed"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="Resistor" package="RESC3216X70" value="100">
<attribute name="CATEGORY" value="Resistor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="RATING" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Fixed"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="Resistor" package="RESC3216X70" value="100">
<attribute name="CATEGORY" value="Resistor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="RATING" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Fixed"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="Resistor" package="RESC3216X70" value="100">
<attribute name="CATEGORY" value="Resistor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="RATING" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Fixed"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="Resistor" package="RESC3216X70" value="100">
<attribute name="CATEGORY" value="Resistor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="RATING" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Fixed"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="Resistor" package="RESC3216X70" value="100">
<attribute name="CATEGORY" value="Resistor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="RATING" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Fixed"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="Resistor" package="RESC3216X70" value="100">
<attribute name="CATEGORY" value="Resistor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="RATING" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Fixed"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="Resistor" package="RESC3216X70" value="100">
<attribute name="CATEGORY" value="Resistor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="RATING" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Fixed"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="Resistor" package="RESC3224X71" value="">
<attribute name="CATEGORY" value="Resistor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="RATING" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Fixed"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="Resistor" package="RESC3216X70" value="100">
<attribute name="CATEGORY" value="Resistor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="RATING" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Fixed"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="Brian_Library" package="RTQ56_4P5X5P2_TEX" value="TLC59581RTQR">
<attribute name="BUILT_BY" value="EMA_Molly"/>
<attribute name="COPYRIGHT" value="Copyright (C) 2018 Accelerated Designs. All rights reserved"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="TLC59581RTQR"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SOURCELIBRARY" value="TI_2019-05-11"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VENDOR" value="Texas Instruments"/>
</element>
<element name="U2" library="2021-06-14_16-32-37_Library" package="PW24" value="TCA6416APWRPW24">
<attribute name="DATASHEET_URL" value="http://www.ti.com/lit/gpn/TCA6416A"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Low-Voltage 16-Bit I2C and SMBus I/O Expander"/>
<attribute name="FAMILY_NAME" value="I2C IO EXPANDER"/>
<attribute name="GENERIC_PART_NUMBER" value="TCA6416A"/>
<attribute name="INDUSTRY_STD_PKG_TYPE" value="TSSOP"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="TCA6416APWR"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE_DESIGNATOR" value="PW"/>
<attribute name="PIN_COUNT" value="24"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VENDOR" value="Texas Instruments"/>
</element>
<element name="X1" library="RaspberryPi_Pico" package="RPI_PICO_TH" value=""/>
<element name="Q2" library="FDS4953" package="SOIC127P600X175-8N" value="FDS4953">
<attribute name="A1_MIN" value="0.1"/>
<attribute name="A_MAX" value="1.75"/>
<attribute name="A_MIN" value="1.75"/>
<attribute name="A_NOM" value="1.75"/>
<attribute name="B_MAX" value="0.51"/>
<attribute name="B_MIN" value="0.33"/>
<attribute name="B_NOM" value="0.42"/>
<attribute name="D1_MAX" value=""/>
<attribute name="D1_MIN" value=""/>
<attribute name="D1_NOM" value=""/>
<attribute name="D2_MAX" value="0.0"/>
<attribute name="DMAX" value=""/>
<attribute name="DMIN" value=""/>
<attribute name="DNOM" value=""/>
<attribute name="D_MAX" value="5.0"/>
<attribute name="D_MIN" value="4.8"/>
<attribute name="D_NOM" value="4.9"/>
<attribute name="E1_MAX" value="4.0"/>
<attribute name="E1_MIN" value="3.8"/>
<attribute name="E1_NOM" value="3.9"/>
<attribute name="E2_MAX" value="0.0"/>
<attribute name="EMAX" value=""/>
<attribute name="EMIN" value=""/>
<attribute name="ENOM" value="1.27"/>
<attribute name="E_MAX" value="6.2"/>
<attribute name="E_MIN" value="5.8"/>
<attribute name="E_NOM" value="6.0"/>
<attribute name="L1_MAX" value=""/>
<attribute name="L1_MIN" value=""/>
<attribute name="L1_NOM" value=""/>
<attribute name="L_MAX" value="1.27"/>
<attribute name="L_MIN" value="0.4"/>
<attribute name="L_NOM" value="0.835"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="ON Semiconductor"/>
<attribute name="MAXIMUM_PACKAGE_HEIGHT" value="1.75mm"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE_TYPE" value=""/>
<attribute name="PARTREV" value=""/>
<attribute name="PINS" value=""/>
<attribute name="PIN_COUNT" value="8.0"/>
<attribute name="SNAPEDA_PACKAGE_ID" value=""/>
<attribute name="STANDARD" value="IPC 7351B"/>
<attribute name="VACANCIES" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="FDS4953" package="SOIC127P600X175-8N" value="FDS4953">
<attribute name="A1_MIN" value="0.1"/>
<attribute name="A_MAX" value="1.75"/>
<attribute name="A_MIN" value="1.75"/>
<attribute name="A_NOM" value="1.75"/>
<attribute name="B_MAX" value="0.51"/>
<attribute name="B_MIN" value="0.33"/>
<attribute name="B_NOM" value="0.42"/>
<attribute name="D1_MAX" value=""/>
<attribute name="D1_MIN" value=""/>
<attribute name="D1_NOM" value=""/>
<attribute name="D2_MAX" value="0.0"/>
<attribute name="DMAX" value=""/>
<attribute name="DMIN" value=""/>
<attribute name="DNOM" value=""/>
<attribute name="D_MAX" value="5.0"/>
<attribute name="D_MIN" value="4.8"/>
<attribute name="D_NOM" value="4.9"/>
<attribute name="E1_MAX" value="4.0"/>
<attribute name="E1_MIN" value="3.8"/>
<attribute name="E1_NOM" value="3.9"/>
<attribute name="E2_MAX" value="0.0"/>
<attribute name="EMAX" value=""/>
<attribute name="EMIN" value=""/>
<attribute name="ENOM" value="1.27"/>
<attribute name="E_MAX" value="6.2"/>
<attribute name="E_MIN" value="5.8"/>
<attribute name="E_NOM" value="6.0"/>
<attribute name="L1_MAX" value=""/>
<attribute name="L1_MIN" value=""/>
<attribute name="L1_NOM" value=""/>
<attribute name="L_MAX" value="1.27"/>
<attribute name="L_MIN" value="0.4"/>
<attribute name="L_NOM" value="0.835"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="ON Semiconductor"/>
<attribute name="MAXIMUM_PACKAGE_HEIGHT" value="1.75mm"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE_TYPE" value=""/>
<attribute name="PARTREV" value=""/>
<attribute name="PINS" value=""/>
<attribute name="PIN_COUNT" value="8.0"/>
<attribute name="SNAPEDA_PACKAGE_ID" value=""/>
<attribute name="STANDARD" value="IPC 7351B"/>
<attribute name="VACANCIES" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q4" library="FDS4953" package="SOIC127P600X175-8N" value="FDS4953">
<attribute name="A1_MIN" value="0.1"/>
<attribute name="A_MAX" value="1.75"/>
<attribute name="A_MIN" value="1.75"/>
<attribute name="A_NOM" value="1.75"/>
<attribute name="B_MAX" value="0.51"/>
<attribute name="B_MIN" value="0.33"/>
<attribute name="B_NOM" value="0.42"/>
<attribute name="D1_MAX" value=""/>
<attribute name="D1_MIN" value=""/>
<attribute name="D1_NOM" value=""/>
<attribute name="D2_MAX" value="0.0"/>
<attribute name="DMAX" value=""/>
<attribute name="DMIN" value=""/>
<attribute name="DNOM" value=""/>
<attribute name="D_MAX" value="5.0"/>
<attribute name="D_MIN" value="4.8"/>
<attribute name="D_NOM" value="4.9"/>
<attribute name="E1_MAX" value="4.0"/>
<attribute name="E1_MIN" value="3.8"/>
<attribute name="E1_NOM" value="3.9"/>
<attribute name="E2_MAX" value="0.0"/>
<attribute name="EMAX" value=""/>
<attribute name="EMIN" value=""/>
<attribute name="ENOM" value="1.27"/>
<attribute name="E_MAX" value="6.2"/>
<attribute name="E_MIN" value="5.8"/>
<attribute name="E_NOM" value="6.0"/>
<attribute name="L1_MAX" value=""/>
<attribute name="L1_MIN" value=""/>
<attribute name="L1_NOM" value=""/>
<attribute name="L_MAX" value="1.27"/>
<attribute name="L_MIN" value="0.4"/>
<attribute name="L_NOM" value="0.835"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="ON Semiconductor"/>
<attribute name="MAXIMUM_PACKAGE_HEIGHT" value="1.75mm"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE_TYPE" value=""/>
<attribute name="PARTREV" value=""/>
<attribute name="PINS" value=""/>
<attribute name="PIN_COUNT" value="8.0"/>
<attribute name="SNAPEDA_PACKAGE_ID" value=""/>
<attribute name="STANDARD" value="IPC 7351B"/>
<attribute name="VACANCIES" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q5" library="FDS4953" package="SOIC127P600X175-8N" value="FDS4953">
<attribute name="A1_MIN" value="0.1"/>
<attribute name="A_MAX" value="1.75"/>
<attribute name="A_MIN" value="1.75"/>
<attribute name="A_NOM" value="1.75"/>
<attribute name="B_MAX" value="0.51"/>
<attribute name="B_MIN" value="0.33"/>
<attribute name="B_NOM" value="0.42"/>
<attribute name="D1_MAX" value=""/>
<attribute name="D1_MIN" value=""/>
<attribute name="D1_NOM" value=""/>
<attribute name="D2_MAX" value="0.0"/>
<attribute name="DMAX" value=""/>
<attribute name="DMIN" value=""/>
<attribute name="DNOM" value=""/>
<attribute name="D_MAX" value="5.0"/>
<attribute name="D_MIN" value="4.8"/>
<attribute name="D_NOM" value="4.9"/>
<attribute name="E1_MAX" value="4.0"/>
<attribute name="E1_MIN" value="3.8"/>
<attribute name="E1_NOM" value="3.9"/>
<attribute name="E2_MAX" value="0.0"/>
<attribute name="EMAX" value=""/>
<attribute name="EMIN" value=""/>
<attribute name="ENOM" value="1.27"/>
<attribute name="E_MAX" value="6.2"/>
<attribute name="E_MIN" value="5.8"/>
<attribute name="E_NOM" value="6.0"/>
<attribute name="L1_MAX" value=""/>
<attribute name="L1_MIN" value=""/>
<attribute name="L1_NOM" value=""/>
<attribute name="L_MAX" value="1.27"/>
<attribute name="L_MIN" value="0.4"/>
<attribute name="L_NOM" value="0.835"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="ON Semiconductor"/>
<attribute name="MAXIMUM_PACKAGE_HEIGHT" value="1.75mm"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE_TYPE" value=""/>
<attribute name="PARTREV" value=""/>
<attribute name="PINS" value=""/>
<attribute name="PIN_COUNT" value="8.0"/>
<attribute name="SNAPEDA_PACKAGE_ID" value=""/>
<attribute name="STANDARD" value="IPC 7351B"/>
<attribute name="VACANCIES" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="Resistor" package="RESC3216X70" value="2.2k">
<attribute name="CATEGORY" value="Resistor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="RATING" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Fixed"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="Resistor" package="RESC3216X70" value="2.2k">
<attribute name="CATEGORY" value="Resistor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="RATING" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Fixed"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="Resistor" package="RESC3216X70" value="2.2k">
<attribute name="CATEGORY" value="Resistor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="RATING" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Fixed"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="Connector" package="1X20" value="PINHD-1X20">
<attribute name="CATEGORY" value="CONNECTOR"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="PIN-HEADER"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="Connector" package="1X20" value="PINHD-1X20">
<attribute name="CATEGORY" value="CONNECTOR"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="PIN-HEADER"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP7" library="Connector" package="1X03" value="PINHD-1X3">
<attribute name="CATEGORY" value="CONNECTOR"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="PIN-HEADER"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PS1" library="PDQE20-Q48-S3-D" package="CONV_PDQE20-Q48-S3-D" value="PDQE20-Q48-S3-D">
<attribute name="MANUFACTURER" value="CUI Inc. "/>
<attribute name="MAXIMUM_PACKAGE_HEIGHT" value="11.70mm"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTREV" value="1.0"/>
<attribute name="STANDARD" value="Manufacturer Recommendations"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="Connector" package="TERMBLK_254-2N" value="2828XX-2282834-2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="Capacitor" package="CAPC3216X135" value="100uF">
<attribute name="CATEGORY" value="Capacitor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value=""/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE_RATING" value=""/>
</element>
<element name="C2" library="Capacitor" package="CAPC3216X135" value="100uF">
<attribute name="CATEGORY" value="Capacitor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value=""/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE_RATING" value=""/>
</element>
<element name="C3" library="Capacitor" package="CAPC3216X135" value="0.1uF">
<attribute name="CATEGORY" value="Capacitor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value=""/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE_RATING" value=""/>
</element>
<element name="C4" library="Capacitor" package="CAPC3216X135" value="0.1uF">
<attribute name="CATEGORY" value="Capacitor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value=""/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE_RATING" value=""/>
</element>
<element name="C5" library="Capacitor" package="CAPC3216X135" value="0.1uF">
<attribute name="CATEGORY" value="Capacitor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value=""/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE_RATING" value=""/>
</element>
<element name="C6" library="Capacitor" package="CAPC3216X135" value="0.1uF">
<attribute name="CATEGORY" value="Capacitor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value=""/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE_RATING" value=""/>
</element>
<element name="S1" library="Switch" package="B3U-1100P(M)" value="B3U-1100P(M)">
<attribute name="CATEGORY" value="SWITCH"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Ultra-small Surface-mounting Tactile Switches with High Contact Reliability "/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="OMRON"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OPERATING_TEMPERATURE" value="-25°C to +70°C at 60%RH max"/>
<attribute name="PART_STATUS" value="ACTIVE"/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANCE" value="RoHS Compliant"/>
<attribute name="SERIES" value="B3U"/>
<attribute name="SUBCATEGORY" value=""/>
<attribute name="THERMAL_LOSS" value=""/>
<attribute name="TYPE" value="Tactile"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="56"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="19"/>
<contactref element="JP2" pad="19"/>
<contactref element="JP3" pad="19"/>
<contactref element="JP4" pad="19"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="2"/>
<contactref element="D7" pad="2"/>
<contactref element="D8" pad="2"/>
<contactref element="D9" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="13"/>
<contactref element="JP5" pad="18"/>
<contactref element="JP5" pad="8"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="12"/>
<contactref element="U2" pad="21"/>
<contactref element="PS1" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="GND@1"/>
<contactref element="X1" pad="GND@2"/>
<contactref element="X1" pad="GND@3"/>
<contactref element="X1" pad="GND@4"/>
<contactref element="X1" pad="GND@6"/>
<contactref element="X1" pad="GND@7"/>
<contactref element="X1" pad="GND@8"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
<contactref element="JP6" pad="8"/>
<contactref element="JP6" pad="18"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="57"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P12">
<contactref element="U2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GRN1">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RED1">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="BLUE1">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="GRN2">
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="RED2">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="BLUE2">
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="GRN3">
<contactref element="JP1" pad="15"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="RED3">
<contactref element="JP1" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="BLUE3">
<contactref element="JP1" pad="17"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="GRN4">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="RED4">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="BLUE4">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="GRN5">
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="RED5">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="BLUE5">
<contactref element="JP1" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="GRN6">
<contactref element="JP1" pad="16"/>
<contactref element="U1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="RED6">
<contactref element="JP1" pad="14"/>
<contactref element="U1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="BLUE6">
<contactref element="JP1" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="GRN7">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="RED7">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="BLUE7">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="GRN8">
<contactref element="JP2" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="RED8">
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="BLUE8">
<contactref element="JP2" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="GRN9">
<contactref element="JP2" pad="15"/>
<contactref element="U1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="RED9">
<contactref element="JP2" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="BLUE9">
<contactref element="JP2" pad="17"/>
<contactref element="U1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="GRN10">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="RED10">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="39"/>
</signal>
<signal name="BLUE10">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="41"/>
</signal>
<signal name="GRN11">
<contactref element="JP2" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="45"/>
</signal>
<signal name="RED11">
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="44"/>
</signal>
<signal name="BLUE11">
<contactref element="JP2" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="46"/>
</signal>
<signal name="GRN12">
<contactref element="JP2" pad="16"/>
<contactref element="U1" pad="48"/>
</signal>
<signal name="RED12">
<contactref element="JP2" pad="14"/>
<contactref element="U1" pad="47"/>
</signal>
<signal name="BLUE12">
<contactref element="JP2" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="49"/>
</signal>
<signal name="GRN13">
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="51"/>
</signal>
<signal name="RED13">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="50"/>
</signal>
<signal name="BLUE13">
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="52"/>
</signal>
<signal name="GRN14">
<contactref element="JP3" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="54"/>
</signal>
<signal name="RED14">
<contactref element="JP3" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="53"/>
</signal>
<signal name="BLUE14">
<contactref element="JP3" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="55"/>
</signal>
<signal name="GRN15">
<contactref element="JP3" pad="15"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RED15">
<contactref element="JP3" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BLUE15">
<contactref element="JP3" pad="17"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GRN16">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RED16">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="BLUE16">
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="COL9">
<contactref element="JP4" pad="17"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="5"/>
<contactref element="Q5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="COL1">
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="5"/>
<contactref element="Q1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="COL2">
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="7"/>
<contactref element="Q1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="COL3">
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="5"/>
<contactref element="Q2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="COL4">
<contactref element="JP4" pad="7"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="7"/>
<contactref element="Q2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="COL5">
<contactref element="JP4" pad="9"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="7"/>
<contactref element="Q3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="COL6">
<contactref element="JP4" pad="11"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="5"/>
<contactref element="Q3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="COL7">
<contactref element="JP4" pad="13"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="5"/>
<contactref element="Q4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="COL8">
<contactref element="JP4" pad="15"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="7"/>
<contactref element="Q4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="JP1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="JP2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="JP3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="JP3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="JP3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="JP3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="JP3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="JP3" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="JP3" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="JP4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="JP4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="JP4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="JP4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="JP4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="JP4" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="JP4" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="JP4" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="JP4" pad="20"/>
</signal>
<signal name="CC1">
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="Q1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="CC2">
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CC3">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="Q2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="CC4">
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CC5">
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CC6">
<contactref element="U2" pad="9"/>
<contactref element="Q3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="CC7">
<contactref element="U2" pad="10"/>
<contactref element="Q4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="CC8">
<contactref element="U2" pad="11"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CC9">
<contactref element="U2" pad="13"/>
<contactref element="Q5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+3.3V">
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="24"/>
<contactref element="PS1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="VSYS"/>
<contactref element="JP6" pad="19"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="Q5" pad="3"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="43"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="D7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="D8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="D9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SDA0">
<contactref element="JP5" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="23"/>
<contactref element="X1" pad="GP4"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCL0">
<contactref element="JP5" pad="7"/>
<contactref element="U2" pad="22"/>
<contactref element="X1" pad="GP5"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!RESET">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="JP5" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="GP3"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="JP5" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="GP2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="GP1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="GP0"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="JP5" pad="9"/>
<contactref element="X1" pad="GP6"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="JP5" pad="10"/>
<contactref element="X1" pad="GP7"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="JP5" pad="11"/>
<contactref element="X1" pad="GP8"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="JP5" pad="12"/>
<contactref element="X1" pad="GP9"/>
</signal>
<signal name="SCK1">
<contactref element="JP5" pad="14"/>
<contactref element="X1" pad="GP10"/>
</signal>
<signal name="MOSI1">
<contactref element="JP5" pad="15"/>
<contactref element="X1" pad="GP11"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP5" pad="16"/>
<contactref element="X1" pad="GP12"/>
</signal>
<signal name="CS1">
<contactref element="JP5" pad="17"/>
<contactref element="X1" pad="GP13"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="JP5" pad="19"/>
<contactref element="X1" pad="GP14"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="JP5" pad="20"/>
<contactref element="X1" pad="GP15"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="X1" pad="VBUS"/>
<contactref element="JP6" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="X1" pad="3V3_EN"/>
<contactref element="JP6" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="X1" pad="3V3"/>
<contactref element="JP6" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="X1" pad="ADC_VREF"/>
<contactref element="JP6" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="X1" pad="GP28_A2"/>
<contactref element="JP6" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="X1" pad="AGND"/>
<contactref element="JP6" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="X1" pad="GP27_A1"/>
<contactref element="JP6" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="X1" pad="GP26_A0"/>
<contactref element="JP6" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="X1" pad="RUN"/>
<contactref element="JP6" pad="10"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="X1" pad="GP22"/>
<contactref element="JP6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="X1" pad="GP21"/>
<contactref element="JP6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="X1" pad="GP20"/>
<contactref element="JP6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$72">
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="SWDIO"/>
</signal>
<signal name="N$73">
<contactref element="JP7" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="GND@5"/>
</signal>
<signal name="N$74">
<contactref element="JP7" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="SWCLK"/>
</signal>
<signal name="V_IN">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="PS1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S-IN">
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="X1" pad="GP16"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LATCH">
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="X1" pad="GP18"/>
<contactref element="JP6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SCLK">
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="X1" pad="GP17"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GCLK">
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="X1" pad="GP19"/>
<contactref element="JP6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GRND">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="PS1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="INT!">
<contactref element="U2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
