<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>+</text>
<text>-</text>
<wire x1="-0.381" y1="7.62" x2="-0.381" y2="-0.381" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-0.381" y1="-0.381" x2="30.48" y2="-0.381" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="-0.381" x2="30.48" y2="7.62" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="7.62" x2="-0.381" y2="7.62" width="0.1524" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="0207/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="adafruit" package="0207/7" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="0207/7" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="S$2">
</signal>
<signal name="S$3">
</signal>
<signal name="S$4">
</signal>
<signal name="S$5">
</signal>
<signal name="S$6">
</signal>
<signal name="S$7">
</signal>
<signal name="S$8">
</signal>
<signal name="S$9">
</signal>
<signal name="S$10">
</signal>
<signal name="S$11">
</signal>
<signal name="S$12">
</signal>
<signal name="S$13">
</signal>
<signal name="S$14">
</signal>
<signal name="S$15">
</signal>
<signal name="S$16">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
