<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.384121875" y1="27.501353125" x2="0.376171875" y2="0.245628125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.229015625" y1="27.497384375" x2="15.621" y2="0.254" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="0.302675" y1="0.287015625" x2="15.621" y2="0.254" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.378553125" y1="27.500434375" x2="15.229015625" y2="27.497384375" width="0" layer="20"/>
<hole x="9.017" y="13.97" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="vfd">
<packages>
<package name="IV18">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="2X10">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="DIS1" library="vfd" package="IV18" value="IV18"/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="2X10" value="male">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="DIS1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="VBIAS">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="DIS1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="VFD_A">
<contactref element="DIS1" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="VFD_B">
<contactref element="DIS1" pad="10"/>
<contactref element="JP2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="VFD_C">
<contactref element="DIS1" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="VFD_D">
<contactref element="JP2" pad="14"/>
<contactref element="DIS1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VFD_E">
<contactref element="DIS1" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="VFD_F">
<contactref element="JP2" pad="19"/>
<contactref element="DIS1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="VFD_G">
<contactref element="DIS1" pad="9"/>
<contactref element="JP2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="VFD_H">
<contactref element="DIS1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="VFD1">
<contactref element="DIS1" pad="15"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VFD2">
<contactref element="DIS1" pad="22"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="VFD3">
<contactref element="DIS1" pad="16"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VFD4">
<contactref element="DIS1" pad="21"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="VFD5">
<contactref element="DIS1" pad="17"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VFD6">
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="DIS1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="VFD7">
<contactref element="DIS1" pad="19"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="VFD8">
<contactref element="DIS1" pad="18"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VFD9">
<contactref element="DIS1" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
