<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.5" y1="0" x2="1" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1" x2="0" y2="9.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1" y1="10.4" x2="11.7" y2="10.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.9" y1="9.4" x2="12.9" y2="1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.3" y1="0" x2="2.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1" y1="0" x2="0" y2="1" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1" y1="10.4" x2="0" y2="9.4" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="12.9" y1="9.4" x2="11.9" y2="10.4" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="11.9" y1="10.4" x2="11.7" y2="10.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.9" y1="1" x2="11.9" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="11.9" y1="0" x2="11.3" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>justgeek.de</text>
<text>68</text>
<text>1k5</text>
<text>F</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>D</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="SO08-EIAJ">
<description>Fits EIAJ packages (wide version of the SOIC-8).</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ppeter">
<packages>
<package name="6_PIN_EDGE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="p.peter-regulators">
<packages>
<package name="SMD-0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="p.peter-rcl">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dp_devices">
<description>Dangerous Prototypes Standard PCB sizes
http://dangerousprototypes.com</description>
<packages>
<package name="SOD-123">
<description>SOD-123 0.91x1.22 mm pad</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="p.peter-connectors">
<packages>
<package name="USB-FEMALE-A">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PROG" library="SparkFun" package="SO08-EIAJ" value="ATTINY85"/>
<element name="D1" library="dp_devices" package="SOD-123" value="3.6V"/>
<element name="D2" library="dp_devices" package="SOD-123" value="3.6V">
<attribute name="DIGIKEY" value="568-6366-1-ND"/>
</element>
<element name="R1" library="p.peter-rcl" package="R0603" value="68"/>
<element name="R2" library="p.peter-rcl" package="R0603" value="68"/>
<element name="R3" library="p.peter-rcl" package="R0603" value="1k5"/>
<element name="C1" library="p.peter-rcl" package="C0603" value="100n">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="p.peter-connectors" package="USB-FEMALE-A" value="USB2.5-2.0-2.5"/>
<element name="F1" library="p.peter-regulators" package="SMD-0805" value="150mA"/>
<element name="U$1" library="ppeter" package="6_PIN_EDGE" value="6_PIN_ISPEDGE-INVERTED"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="PROG" pad="4"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="PROG" pad="8"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="VCC"/>
<contactref element="F1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D+">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="U$2" pad="D+"/>
</signal>
<signal name="USB_D+">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="PROG" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USB_D-">
<contactref element="PROG" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D-">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="D-"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="PROG" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="PROG" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="PROG" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="PROG" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="F1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
