<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="19.05" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="0" x2="19.05" y2="15.24" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="15.24" x2="0" y2="15.24" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="15.24" x2="0" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="CK_Connectors">
<packages>
<package name="USB-C_2137160001">
<description>Molex: 2137160001</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="CK_Connectors" package="USB-C_2137160001" value="USB-C2137160001"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="A1"/>
<contactref element="U$1" pad="B1"/>
<contactref element="U$1" pad="B12"/>
<contactref element="U$1" pad="A12"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="U$1" pad="A4"/>
<contactref element="U$1" pad="A9"/>
<contactref element="U$1" pad="B4"/>
<contactref element="U$1" pad="B9"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
