(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(22-Jun-2014 BZR 4027)-stable")
  (general
    (links 20)
    (no_connects 0)
    (area 174.0916 63.373 228.4984 120.700001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 16)
    (tracks 29)
    (zones 0)
    (modules 20)
    (nets 21)
  )
  (page A3)
  (layers
    (15 F.Cu signal)
    (0 B.Cu signal)
    (16 B.Adhes user)
    (17 F.Adhes user)
    (18 B.Paste user)
    (19 F.Paste user)
    (20 B.SilkS user)
    (21 F.SilkS user)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (24 Dwgs.User user)
    (25 Cmts.User user)
    (26 Eco1.User user)
    (27 Eco2.User user hide)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.381)
    (user_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.381)
    (user_trace_width 0.508)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.254)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 4.064 4.064)
    (pad_drill 3.048)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 3178497)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotothertext true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 N-000001)
  (net 2 N-0000010)
  (net 3 N-0000011)
  (net 4 N-0000012)
  (net 5 N-0000013)
  (net 6 N-0000014)
  (net 7 N-0000015)
  (net 8 N-0000017)
  (net 9 N-0000018)
  (net 10 N-0000019)
  (net 11 N-000002)
  (net 12 N-0000020)
  (net 13 N-0000021)
  (net 14 N-0000022)
  (net 15 N-0000023)
  (net 16 N-0000025)
  (net 17 N-0000028)
  (net 18 N-000007)
  (net 19 N-000008)
  (net 20 N-000009)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
    (add_net N-000001)
    (add_net N-0000010)
    (add_net N-0000011)
    (add_net N-0000012)
    (add_net N-0000013)
    (add_net N-0000014)
    (add_net N-0000015)
    (add_net N-0000017)
    (add_net N-0000018)
    (add_net N-0000019)
    (add_net N-000002)
    (add_net N-0000020)
    (add_net N-0000021)
    (add_net N-0000022)
    (add_net N-0000023)
    (add_net N-0000025)
    (add_net N-0000028)
    (add_net N-000007)
    (add_net N-000008)
    (add_net N-000009)
  )
  (net_class Dos ""
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.508)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
  )
  (net_class Uno ""
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.381)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
  )
  (module R3 (layer F.Cu) (tedit 597A3402)
    (at 193.04 83.82)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R2 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 2.4k (at 0 0.127) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 N-000001)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 N-000002)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R3 (layer F.Cu) (tedit 597A340F)
    (at 193.04 72.39)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R1 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 2.4k (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 N-0000020)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 N-0000023)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module bornier2 (layer F.Cu) (tedit 597A2CE1)
    (at 180.34 86.36 270)
    (descr "Bornier d'alimentation 2 pins")
    (tags DEV)
    (fp_text reference J2 (at 0 -5.08 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 5.08 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 270) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 N-000001)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 270) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 N-0000010)
    )
    (model device/bornier_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module bornier2 (layer F.Cu) (tedit 597A2C8E)
    (at 180.34 74.93 270)
    (descr "Bornier d'alimentation 2 pins")
    (tags DEV)
    (fp_text reference J1 (at 0 -5.08 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 5.08 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 270) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 N-0000020)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 270) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 N-0000021)
    )
    (model device/bornier_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module DIP-6__300 (layer F.Cu) (tedit 5979593F)
    (at 205.74 74.93 270)
    (descr "6 pins DIL package, round pads")
    (tags DIL)
    (fp_text reference U1 (at -5.715 0 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LH1510 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 N-0000023)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 N-0000021)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 2.54 -3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 N-0000028)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at 0 -3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at -2.54 -3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 N-0000015)
    )
    (model dil/dil_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module DIP-6__300 (layer F.Cu) (tedit 59795939)
    (at 205.74 86.36 270)
    (descr "6 pins DIL package, round pads")
    (tags DIL)
    (fp_text reference U2 (at -5.715 0 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LH1510 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 N-000002)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 N-0000010)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 2.54 -3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-0000013)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at 0 -3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at -2.54 -3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 N-0000014)
    )
    (model dil/dil_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R3 (layer F.Cu) (tedit 597A33F6)
    (at 193.04 95.25)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R3 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 2.4k (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 N-000008)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 N-000009)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R3 (layer F.Cu) (tedit 597A33E7)
    (at 193.04 106.68)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R4 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 2.4k (at 0 0.127) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 N-0000019)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 N-0000025)
    )
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module DIP-6__300 (layer F.Cu) (tedit 59795931)
    (at 205.74 97.79 270)
    (descr "6 pins DIL package, round pads")
    (tags DIL)
    (fp_text reference U3 (at -5.715 0 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LH1510 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 N-000009)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 N-000007)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 2.54 -3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 N-0000011)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at 0 -3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at -2.54 -3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 N-0000012)
    )
    (model dil/dil_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module DIP-6__300 (layer F.Cu) (tedit 597958C7)
    (at 205.74 109.22 270)
    (descr "6 pins DIL package, round pads")
    (tags DIL)
    (fp_text reference U4 (at -5.715 0 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LH1510 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 N-0000025)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 N-0000022)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 2.54 -3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 N-0000018)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at 0 -3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at -2.54 -3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 N-0000017)
    )
    (model dil/dil_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module bornier2 (layer F.Cu) (tedit 597A2EF9)
    (at 180.34 97.79 270)
    (descr "Bornier d'alimentation 2 pins")
    (tags DEV)
    (fp_text reference J3 (at 0 -5.08 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 5.08 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 270) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 N-000008)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 270) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 N-000007)
    )
    (model device/bornier_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module bornier2 (layer F.Cu) (tedit 597A2EF0)
    (at 180.34 109.22 270)
    (descr "Bornier d'alimentation 2 pins")
    (tags DEV)
    (fp_text reference J4 (at 0 -5.08 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 5.08 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 270) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 N-0000019)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 270) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 N-0000022)
    )
    (model device/bornier_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 59795B99)
    (at 215.9 116.84)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference "" (at 0 -3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 59795BA6)
    (at 186.69 67.31)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference "" (at 0 -3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 59795B9F)
    (at 186.055 116.84)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference "" (at 0 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 59795BAC)
    (at 215.9 67.31)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference "" (at 0 -3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad "" thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module bornier2 (layer F.Cu) (tedit 597A2EDA)
    (at 222.25 109.22 90)
    (descr "Bornier d'alimentation 2 pins")
    (tags DEV)
    (fp_text reference J5 (at 0 -5.08 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 90) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 N-0000018)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 N-0000017)
    )
    (model device/bornier_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module bornier2 (layer F.Cu) (tedit 597A2EBF)
    (at 222.25 74.93 90)
    (descr "Bornier d'alimentation 2 pins")
    (tags DEV)
    (fp_text reference J6 (at 0 -5.08 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 90) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 N-0000028)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 N-0000015)
    )
    (model device/bornier_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module bornier2 (layer F.Cu) (tedit 597A2ECF)
    (at 222.25 97.79 90)
    (descr "Bornier d'alimentation 2 pins")
    (tags DEV)
    (fp_text reference J8 (at 0 -5.08 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 90) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 N-0000011)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 N-0000012)
    )
    (model device/bornier_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module bornier2 (layer F.Cu) (tedit 597A2EC8)
    (at 222.25 86.36 90)
    (descr "Bornier d'alimentation 2 pins")
    (tags DEV)
    (fp_text reference J7 (at 0 -5.08 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 5.08 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 90) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 N-0000013)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 2.54 2.54) (drill 1.524)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 N-0000014)
    )
    (model device/bornier_2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_text "Rev 01" (at 207.01 116.84) (layer F.SilkS))
  (gr_text "YARA G." (at 201.295 116.84) (layer B.Cu))
  (gr_line (start 175.26 120.65) (end 227.33 120.65) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_text "PC-001\n" (at 194.31 116.84) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 175.26 63.5) (end 227.33 63.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 175.26 120.65) (end 175.26 63.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 227.33 63.5) (end 227.33 120.65) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_text - (at 185.42 111.76) (layer F.SilkS))
  (gr_text - (at 185.42 100.33) (layer F.SilkS))
  (gr_text - (at 185.42 88.9) (layer F.SilkS))
  (gr_text - (at 185.42 77.47) (layer F.SilkS))
  (gr_text + (at 185.42 106.68) (layer F.SilkS))
  (gr_text + (at 185.42 95.25) (layer F.SilkS))
  (gr_text + (at 185.42 83.82) (layer F.SilkS))
  (gr_text + (at 185.42 72.39) (layer F.SilkS))
  (gr_text "Pedro's Company" (at 201.295 66.675) (layer F.SilkS))
  (zone (net 0) (net_name "") (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 227.33 120.65) (xy 175.26 120.65) (xy 175.26 63.5) (xy 227.33 63.5)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 227.33 120.65) (xy 175.26 120.65) (xy 175.26 63.5) (xy 227.33 63.5)
      )
    )
  )
)
