<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="17" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17" y1="0" x2="17" y2="30" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17" y1="30" x2="0" y2="30" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="30" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="8.5" y="17" drill="2.8"/>
<text>Konsolkongen 2016</text>
<text>Extron audio adapter</text>
<text>Short for INPUT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="5-1,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SJ_2">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-hirschmann">
<description>&lt;b&gt;Hirschmann Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Audio, scart, microphone, headphone&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PG203J">
<description>&lt;b&gt;MIC/HEADPHONE JACK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KS-S stereo microphone/headphone jack&lt;p&gt;
 PG203JN (Schukat)</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="GND" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L+" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L-" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R+" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8"/>
<element name="R-" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ1" library="jumper" package="SJ_2" value="JP1">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-hirschmann" package="PG203J" value="PG203J">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="R-">
<contactref element="R-" pad="1"/>
<contactref element="SJ1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="L-">
<contactref element="L-" pad="1"/>
<contactref element="SJ1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="R">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="R+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="L">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="L+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="SJ1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
