<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="30" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>         + up 
2032 battery</text>
<text>Wipftronics 2020</text>
<text>Beaker Light Board</text>
<wire x1="30" y1="30" x2="0" y2="30" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="30" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30" y1="0" x2="30" y2="30" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="P-LCC-2">
<description>&lt;b&gt;TOPLED® High-optical Power LED (HOP)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... ls_t675.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="4,16O1,6">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="DW_Lbr">
<packages>
<package name="B2430UNI">
<description>&lt;b&gt;LI BATTERY&lt;/b&gt; with different Grids</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="2032_BATTERY" library="DW_Lbr" package="B2430UNI" value="B2430UNI">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="3"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="P-LCC-2" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW_IN" library="wirepad" package="4,16O1,6" value="WIREPAD4,16O1,6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW_OUT" library="wirepad" package="4,16O1,6" value="WIREPAD4,16O1,6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="2032_BATTERY" pad="+"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="2032_BATTERY" pad="-"/>
<contactref element="SW_OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SW">
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="SW_IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
