<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="14" y1="0" x2="27" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27" y1="39.5" x2="13.3" y2="39.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.5" y1="33.4" x2="1.5" y2="6.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.8" y1="6.3" x2="27" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.8" y1="33.2" x2="27" y2="39.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.3" y1="34.7" x2="13.3" y2="39.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14" y1="4.5" x2="14" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>D+</text>
<text>D-</text>
<text>HEX+CAN</text>
<text>10.2015</text>
<wire x1="43.8" y1="6.3" x2="43.8" y2="33.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.5" y1="33.4" x2="12" y2="33.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.5" y1="6.5" x2="12" y2="6.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12" y1="6.5" x2="14" y2="4.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12" y1="33.4" x2="13.3" y2="34.7" width="0" layer="20"/>
<text>CANH</text>
<text>CANL</text>
<text>G</text>
<text>BATT</text>
<text>L</text>
<text>K</text>
<text>I</text>
<text>G</text>
<text>O</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>MEGA162</text>
<text>MCP2515</text>
<text>82C250</text>
<text>ATF16V8</text>
<text>FT232BL</text>
<text>Si9241</text>
<text>Si9241</text>
<text>93C46</text>
<text>6MHz</text>
<text>7.37MHz</text>
<text>16MHz</text>
</plain>
<libraries>
<library name="hexcansmd">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
IPC 2012 chip&lt;br&gt;
Pad definition corrected 2006.05.15, librarian@cadsoft.de</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
IPC 1608 chip</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
IPC 1608 chip</description>
</package>
<package name="SMC_C">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor &lt;/b&gt; Polar tantalum capacitors with solid electrolyte&lt;p&gt;
Siemens Matsushita Components B 45 194, B 45 197, B 45 198&lt;br&gt;
Source: www.farnell.com/datasheets/247.pdf</description>
</package>
<package name="DUOLED2X5">
<description>&lt;B&gt;DUO LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
2 colors, 2.5 x 5 mm, recangle</description>
</package>
<package name="CRYSTAL3PINSMD">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL RESONATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LQFP32-7X7">
<description>&lt;b&gt;32-LD LQFP&lt;/b&gt; 7 x 7 mm&lt;p&gt;
Source: DS_FT232BL_BQ.pdf</description>
</package>
<package name="TQFP44">
<description>&lt;b&gt;44-lead Thin Quad Flat Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC8">
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
IPC 2012 chip&lt;br&gt;
Pad definition corrected 2006.05.15, librarian@cadsoft.de</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO220AV">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TSSOP20">
<description>&lt;b&gt;Thin Shrink Small Outline Plastic 20&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MAX3223-MAX3243.pdf</description>
</package>
<package name="PLCC20">
<description>&lt;b&gt;Plastic Leaded Chip Carrier&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TXC_7A">
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="hexcansmd" package="TQFP44" value="MEGA162">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="hexcansmd" package="TSSOP20" value="MCP2515_P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC5" library="hexcansmd" package="SOIC8" value="PCA82C250SOIC8">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="hexcansmd" package="PLCC20" value="ATF16V8BJ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="hexcansmd" package="R0603" value="120">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="hexcansmd" package="R0603" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="hexcansmd" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="hexcansmd" package="R0603" value="27">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="hexcansmd" package="R0603" value="27">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="hexcansmd" package="R0603" value="1k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="hexcansmd" package="R0603" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="hexcansmd" package="R0603" value="22">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="hexcansmd" package="R0603" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="hexcansmd" package="R0603" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="hexcansmd" package="R0805" value="680">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="hexcansmd" package="R0805" value="680">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="hexcansmd" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="hexcansmd" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="hexcansmd" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="hexcansmd" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="hexcansmd" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="hexcansmd" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="hexcansmd" package="C0603" value="10n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC6" library="hexcansmd" package="SOIC8" value="93LCS56SN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="hexcansmd" package="LQFP32-7X7" value="FT232BMLQFP32">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC7" library="hexcansmd" package="SOIC8" value="SI9241AEYSOIC8">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC8" library="hexcansmd" package="SOIC8" value="SI9241AEYSOIC8">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="hexcansmd" package="C0603" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="hexcansmd" package="C0603" value="22p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="hexcansmd" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="hexcansmd" package="C0805" value="1u0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="hexcansmd" package="SMC_C" value="10u/16V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="hexcansmd" package="SMC_C" value="22u/16V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="hexcansmd" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USB" library="hexcansmd" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ICSP" library="hexcansmd" package="2X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="hexcansmd" package="DUOLED2X5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="hexcansmd" package="CRYSTAL3PINSMD" value="6.0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="FARNELLPN" value="2470365"/>
<attribute name="PARTNO" value="CSTCR6M00G53Z-R0"/>
</element>
<element name="IC9" library="hexcansmd" package="TO220AV" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="hexcansmd" package="R0603" value="NC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="hexcansmd" package="CRYSTAL3PINSMD" value="7.37MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="FARNELLPN" value="1838946"/>
<attribute name="PARTNO" value="PBRC7.37MR50X000"/>
</element>
<element name="C9" library="hexcansmd" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="hexcansmd" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="hexcansmd" package="TXC_7A" value="16MHZ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="PARTNO" value="TXC-7A-16.000MAAJ-T"/>
<attribute name="FARNELLPN" value="1841946"/>
</element>
<element name="C15" library="hexcansmd" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="hexcansmd" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="hexcansmd" package="C0603" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OBD" library="hexcansmd" package="1X06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="IC4" pad="10"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="39"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="5"/>
<contactref element="IC6" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="17"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="29"/>
<contactref element="IC2" pad="31"/>
<contactref element="IC7" pad="5"/>
<contactref element="IC8" pad="5"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="C12" pad="-"/>
<contactref element="ICSP" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="IC9" pad="-"/>
<contactref element="Q1" pad="-"/>
<contactref element="USB" pad="4"/>
<contactref element="Q2" pad="-"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="OBD" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="37"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="36"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="35"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="34"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="33"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC3" pad="20"/>
<contactref element="IC4" pad="20"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="38"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="+"/>
<contactref element="ICSP" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="O"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="INT1">
<contactref element="IC3" pad="19"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC8" pad="8"/>
</signal>
<signal name="LINE1">
<contactref element="IC3" pad="18"/>
<contactref element="IC8" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="INT0">
<contactref element="IC3" pad="17"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC7" pad="8"/>
</signal>
<signal name="LINE0">
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="IC7" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RXA">
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TXA">
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="B2">
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="42"/>
</signal>
<signal name="B3">
<contactref element="IC1" pad="43"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="TX2">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="TX1">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TX0">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RX1">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="IC4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="RX0">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="IC4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="INT">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="IC4" pad="13"/>
</signal>
<signal name="SI">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="16"/>
<contactref element="ICSP" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SO">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="17"/>
<contactref element="ICSP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="ICSP" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RES2515">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC4" pad="19"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CS2515">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC4" pad="18"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="ICSP" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC4" pad="9"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="Q2" pad="I"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="Q2" pad="O"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC2" pad="28"/>
<contactref element="Q1" pad="O"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC2" pad="27"/>
<contactref element="Q1" pad="I"/>
</signal>
<signal name="+5VUSB">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="8"/>
<contactref element="IC6" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="26"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="30"/>
</signal>
<signal name="USBMINUS">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="USBPLUS">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="USB" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D+">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="USB" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="I"/>
<contactref element="IC7" pad="7"/>
<contactref element="IC8" pad="7"/>
<contactref element="OBD" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="AR"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="AG"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CANL">
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="OBD" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CANH">
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="OBD" pad="6"/>
</signal>
<signal name="L-LINE">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="6"/>
<contactref element="OBD" pad="2"/>
</signal>
<signal name="K-LINE">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="6"/>
<contactref element="OBD" pad="1"/>
</signal>
<signal name="EESK">
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="EECS">
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="32"/>
</signal>
<signal name="EEDATA">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DO">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D-">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="USB" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="IC1" pad="41"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="IC1" pad="44"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
