<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="22.86" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="0" x2="22.86" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="10.16" x2="0" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="10.16" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="testpad2">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TP20SQ">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="P1-10">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="memory-motorola-dram">
<description>&lt;b&gt;Motorola DRAMs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOJ26-20">
<description>&lt;b&gt;Small Outline J-Bend&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="A0" library="testpad2" package="TP20SQ" value="PTR1TP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="A1" library="testpad2" package="TP20SQ" value="PTR1TP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="A2" library="testpad2" package="TP20SQ" value="PTR1TP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="IC1" library="memory-motorola-dram" package="SOJ26-20" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="WE" library="testpad2" package="TP20SQ" value="PTR1TP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="CAS" library="testpad2" package="TP20SQ" value="PTR1TP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="RAS" library="testpad2" package="TP20SQ" value="PTR1TP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="CE" library="testpad2" package="TP20SQ" value="PTR1TP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="D3" library="testpad2" package="TP20SQ" value="PTR1TP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="D1" library="testpad2" package="TP20SQ" value="PTR1TP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="D0" library="testpad2" package="TP20SQ" value="PTR1TP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="D2" library="testpad2" package="TP20SQ" value="PTR1TP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="GND" library="testpad2" package="TP20SQ" value="PTR1TP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="VCC" library="testpad2" package="TP20SQ" value="PTR1TP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="A3" library="testpad2" package="TP20SQ" value="PTR1TP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="A4" library="testpad2" package="TP20SQ" value="PTR1TP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="A5" library="testpad2" package="TP20SQ" value="PTR1TP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="A6" library="testpad2" package="TP20SQ" value="PTR1TP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="A7" library="testpad2" package="TP20SQ" value="PTR1TP20SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="A8" library="testpad2" package="P1-10" value="PTR1PAD1-10">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="A9" library="testpad2" package="P1-10" value="PTR1PAD1-10">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="A0" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="A1" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="A2" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="A3" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="A4" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="A5" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="A6" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="A7" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="A8" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="A9" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="WE" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="CAS" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="RAS" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="CE" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="D3" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="D1" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="D0" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="D2" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="VCC" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="GND" pad="TP"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
