<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.3175" y1="31.4325" x2="17.45" y2="31.4325" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.45" y1="31.4325" x2="17.45" y2="47.615" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.45" y1="47.615" x2="0.3175" y2="47.615" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.3175" y1="47.615" x2="0.3175" y2="31.4325" width="0" layer="20"/>
<text>SHIFT838</text>
<text>(C)2018 Chris Schneider</text>
<text>shift838.99er.net</text>
<text>1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="MyAudioJacks">
<packages>
<package name="JW-PJ-307-5H">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="MyAudioJacks" package="JW-PJ-307-5H" value="AU"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X05" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
