<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="23.8" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.8" y1="0" x2="23.8" y2="31.74" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.8" y1="31.74" x2="0" y2="31.74" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="31.74" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,54/1,1">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0">
<packages>
<package name="JST-XH-02-PACKAGE-ROUND-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Round Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;2&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="JST-XH-03-PACKAGE-ROUND-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Round Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;3&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="5V" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="ACTIVATE" library="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0" package="JST-XH-02-PACKAGE-ROUND-PAD" value="JST-XH-02-PIN-ROUND-PAD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="B" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="FIRE" library="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0" package="JST-XH-02-PACKAGE-ROUND-PAD" value="JST-XH-02-PIN-ROUND-PAD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="NOSE" library="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0" package="JST-XH-03-PACKAGE-ROUND-PAD" value="JST-XH-03-PIN-ROUND-PAD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P1" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="P2" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="POWER" library="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0" package="JST-XH-02-PACKAGE-ROUND-PAD" value="JST-XH-02-PIN-ROUND-PAD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S1" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="S2" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="S3" library="wirepad" package="2,54/1,1" value=""/>
<element name="THEME" library="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0" package="JST-XH-02-PACKAGE-ROUND-PAD" value="JST-XH-02-PIN-ROUND-PAD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="WAND" library="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0" package="JST-XH-03-PACKAGE-ROUND-PAD" value="JST-XH-03-PIN-ROUND-PAD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="NOSE" pad="1"/>
<contactref element="WAND" pad="1"/>
<contactref element="THEME" pad="2"/>
<contactref element="POWER" pad="2"/>
<contactref element="ACTIVATE" pad="2"/>
<contactref element="FIRE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="5V" pad="1"/>
<contactref element="NOSE" pad="2"/>
<contactref element="WAND" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="P1" pad="1"/>
<contactref element="NOSE" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="P2" pad="1"/>
<contactref element="WAND" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="THEME" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="POWER" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="S3" pad="1"/>
<contactref element="ACTIVATE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="B" pad="1"/>
<contactref element="FIRE" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
